        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA LANCOM Router
        |
        |       Firmware Changes und Update-Anweisungen
        |
        | Copyright (c) 2001 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | Die ELSA AG uebernimmt keine Gewaehr und Haftung fuer nicht
        | von ELSA entwickelte, hergestellte oder unter ELSAs Namen
        | vertriebene Software, insbesondere nicht fuer Shareware und
        | sonstige Fremdsoftware. Dies gilt insbesondere auch im
        | Hinblick auf die "Jahr-2000-Vertraeglichkeit" der Software.
        |
        | ELSA AG                   Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11              
        | D-52070 Aachen           
        | Germany
        |
        | ELSA Inc.		    Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5    
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F   
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 12.11.2001, SPaulus
        
        
        Inhaltsuebersicht
        
        1.      Firmware-Aenderungen und History
        2.      Installation der ELSA LANtools und Firmware-Update
                
--------------------------------------------------------------------

1.      Firmware-Aenderungen von 2.30.0003 -> 2.50.0004

	
	  a/b-Ports (LANCOM 2000):
	  ========================

	- a/b-Ports: Blackliste funktioniert nun wieder
	- a/b-Ports: Prioritatensteuerung korrigiert  


	  DHCP-Modul:
	  ===========

	- DHCP-Server ignoriert "requested IP address" wenn fuer 
	  einen Host eine statische Adresse konfiguriert ist
	- wenn die NetBIOS-Scope ID leer ist, dann wird sie nicht 
	  mehr per DHCP zugewiesen
	- DHCP-Client bekommt nun mit, wenn das DSL-Kabel gezogen 
	  wurde

	  DNS-Modul:
	  ==========

        - DNS-Revers-Aufloesung funktioniert nun korrekt (zuerst wird die 
	  Gegenstelle ueber die Routing-Tabelle gesucht, danach kann diese 
	  Route ueber einen Eintrag der Form *.xxx.in-addr.arpa in der 
	  Forwarder-tabelle ueberschrieben werden)
	- DNS-Forwarder funktioniert nun wieder
	- DNS-Forwarder arbeitet auch ohne eingetragene Default-
	  Route wenn ein DNS Server konfiguriert ist
	- DNS-Domain-Forwarder akzeptiert nun neben Gegenstellen 
	  auch IP-Adressen 
	- DNS-Forwarder Funktioniert nun wieder bei vorhandenem 
	  "deny all" Filter
	- DNS erweitert fehlgeschlagene Anfragen um eigene Domain und 
	  sucht erneut


	  DSL & Keep-Alive:
	  =================

	- Keep-Alive (fuer Flatrates) arbeitet nun korrekt auf 
	  Geraeten mit Kanaltabelle (LC 4x00 und LC 60xx)
	- Keep-Alive (fuer Flatrates) stoert keine Festverbindungen 
	  mehr
	- Keep-Alive stoert nun keinen Rueckruf mehr
	- Keep-Alive uebernimmt bei jedem Neuaufbau nun die aktuellen 
	  Layereinstellungen
	- DSL-Geraete machen nun auch wieder den Timeserver-Anruf
	- Zeit-Budget bei DSL-Geraeten korrigiert
	- Layer 2 Optionen nun auch bei "nur DSL" Geraeten einstellbar
	- Backupverbindung wird nicht mehr zur "Standleitung" wenn auf 
	  der DSL-Verbindung Keep-Alive eingestellt ist
	- Bugfix fuer NetCologne-DSL  
	- LCP-Configure-Requests waehrend einer bestehenden DSL-Verbin-
	  dung fuehren nicht mehr zum Abbau der Verbindung

	  LANCAPI-Modul:
	  ==============

	- LANCAPI funktioniert nun auch wenn der Host ueber die 
	  IP-Access-Liste ausgesperrt, ueber die CAPI-Access-Liste 
	  hingegen zugelassen wurde 
	- LANCAPI-Server bleibt fuer nicht authorisierte Clients
	  unsichtbar
	- LANCAPI-Verbindungen werde getrennt, sobald einem Client ueber 
	  die Access-Liste der Zugang zum LANCAPI-Server verwehrt wird
  

	  PPTP-Modul:
	  ==========
	
	- os_panic bei reboot und aktiver PPTP-Verbindung beseitigt
	- PPTP-Port ist geschlossen, wenn kein Eintrag in der PPTP-
	  Tabelle vorhanden ist  	  
	- PPTP funktioniert nun auch wenn Eintraege in der IP-Access-
	  liste sind
	- Konkurrierende PPTP-Aufbauten arbeiten nun korrekt

	  TCP-Modul:
	  ==========

	- TCP behandelt unerwartete Pakete nun korrekt
	- Masquerading sendet auf ein Paket fuer eine herausgealterte 
	  TCP Verbindung wieder ein korrektes TCP-Reset an den 
	  jeweiligen Rechner
	- TCP-Pakete mit fehlerhafter Pruefsumme fuehren nicht mehr 
	  zu einem os_panic


	  VPN-Modul:
	  ==========

	- VPN-Verbindungsaufbauten werden nun in der Accounting-tabelle
	  korrekt gezaehlt
	- Bei Booten wird nun auch ein Protokollstapel (PPTP/VPN) 
	  sauber abgebaut
	- Initiator-Konflikt bei Dynamic VPN Vorverhandlung ueber 
	  ICMP/UDP wird nun korrekt behandelt (der Tunnel kommt 
	  immer zustande)
	- In der Firewallfilterliste werden die VPN-Flags bei einem 
	  ungetauften Geraet korrekt versteckt
	- LANmonitor funktioniert nun auch ueber virtuelle Interfaces 
	  (PPTP/VPN)
	- Anzahl benoetigter Kanaele fuer VPN-Verbindungen korrigiert (wenn 
	  der physikalische Kanal eine virtuelle Verbindung ist, die 
	  aufgebaut werden kann, so wird dies nun beruecksichtigt)
	- VPN-Verbindungen werden nicht mehr getrennt, wenn ein neuer 
	  Eintrag in der VPN-Namenliste aufgenommen wird
	- VPN-Verbindungen werden nicht mehr getrennt, wenn eine neue 
	  Konfiguration hochgeladen wird
	- intern erzeugte NetBIOS Pakete werden waehrend des VPN-Verbin-
	  dungsaufbaus verworfen
	- virtuelle Interfaces unterliegen dem Queueblock-Management von 
	  YCON, damit z.B. eine nicht zustande kommende VPN-Verbindung 
	  nicht alle Queuebloecke vereinnahmt

	  
	  Sonstiges:
	  ==========

	
	- Flashrom-Upload nun mit Ueberwachungstimer (da sonst das 
	  LANCOM bei einem Abbruch der TCP-Verbindung beim HTTP-
	  Upload nicht mehr erreichbar ist)
	- Konfigurationssitzungen (Telnet TFTP HTTP SNMP) blockieren 
	  nicht mehr bei Speichermangel 
	- LC 16xx und LC 60xx empfangen nun Ethernet-Multicasts 
	  (=> RIP 2)
	- nun stimmen alle Feature-Defines (=> H.323-Maskierung)
	- CHAP-Reauthentifizierung funktioniert nun wieder
	- Onlinezeit in der Kanaltabelle wird nun korrekt berechnet
	- Eintraege in der IP-Accessliste fuehren nicht mehr zu einem 
	  os_panic
	- Ein Rueckruf kann nun auch auf einem anderen Interface 
	  angenommen werden als der, von dem der urspruengliche 
	  Ruf heraus ging
	- kein os_panic mehr, wenn beim abbau eines Protokollstapels 
	  eine zwischenliegende Schicht bereits vernichtet ist
	- Reauthentifizierung auf einer Buendelverbindung funktioniert
	  nun
	- Festverbindungen werden nun auch wieder nach dem Booten 
	  aufgebaut 
	- Kanaltabelle wird nun korrekt ausgewertet
	- Wenn die Admin-MSN gleich der Router-MSN ist, so wird sie 
	  ignoriert
	- Interface-Zuordnung bei SNMP korrigiert ("nur ueber VPN" 
	  funktioniert nun)
	- Zeitsteuerung der Default-Route bleibt inaktiv, wenn die 
	  Systemzeit erst durch den Verbindungsaufbau zur Default-Route
	  gesetzt wird
	- Beim setzen der Systemzeit werden die Monate nun wieder
	  korrekt berechnet
	- Geraete und Layer-Namen werden nun vollstaendig ausgewertet
	- Bei Kanalbuendelung ueber BACP wird der Anwahlprefix nun korrekt 
	  ausgewertet
	- Gegenstellen Sperrzeit (remote locked) korrigiert
	- Firmwareupload funktioniert nun mit IE5 SP2 auch bei gesetztem 
	  Paßwort
	- IPX-Rechte werden beim Firmwareupgrade korrekt uebernommen 
	  (=> eine Gegenstelle bekommt nur dann das IPX-Recht zugewiesen, 
	  wenn auch ein Eintrag in der IPX-Routing-Tabelle vorhanden ist)
	- nach einem Firmware-Upgrade wird die Konfiguration nicht mehr 
	  automatisch gespeichert
	- Modemrufe werden nun korrekt erkannt
	- Systemzeit wird nun korrekt gesetzt


--------------------------------------------------------------------

2.      Installation der ELSA LANtools und der Firmware 2.50/2.51

        
	Fuer die Geraete:
	=================

	ELSA LANCOM DSL/10     Office
	ELSA LANCOM DSL/I-10   Office
	ELSA LANCOM DSL/1610   Office
	ELSA LANCOM DSL/I-1611 Office


	starten Sie unter Windows 9x die Datei LCOFD_9X.EXE, unter 
	Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP die Datei LCOFD_NT.EXE.
	Hierdurch werden die ELSA LANtools, ELSA LANCAPI und der ELSA NDIS-WAN
        (ausser Windows NT 4.0) automatisch aktualisiert. Anschliessend
	starten Sie ELSA LANconfig und laden ueber den Button "Firmware-Upload"
	die Firmware 2.50, bzw. bei freigeschalteter Fax/Modem Option die
	Firmware 2.51 in das Geraet. 
	
	

	Fuer die Geraete:
	=================

	ELSA LANCOM 800   Office
	ELSA LANCOM 1000  Office
	ELSA LANCOM 1100  Office
	ELSA LANCOM 2000  Office


        starten Sie unter Windows 9x die Datei LCOFC_9X.EXE, unter 
	Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP die Datei LCOFC_NT.EXE.
	Hierdurch werden die ELSA LANtools, ELSA LANCAPI und der ELSA NDIS-WAN
        (ausser Windows NT 4.0) automatisch aktualisiert. Anschliessend
	starten Sie ELSA LANconfig und laden ueber den Button "Firmware-Upload"
	die Firmware 2.50, bzw. bei freigeschalteter Fax/Modem Option die
	Firmware 2.51 in das Geraet. 



	Fuer die Geraete:
	=================

	ELSA LANCOM Business 4000
	ELSA LANCOM Business 4100
	ELSA LANCOM Business 6001
	ELSA LANCOM Business 6011
	ELSA LANCOM Business 6021


	starten Sie unter Windows 9x die Datei LCBIZ_9X.EXE, unter 
	Windows NT 4.0, Windows 2000 und Windows XP die Datei LCBIZ_NT.EXE.
	Hierdurch werden die ELSA LANtools, ELSA LANCAPI und der ELSA NDIS-WAN
        (ausser Windows NT 4.0) automatisch aktualisiert. Anschliessend
	starten Sie ELSA LANconfig und laden ueber den Button "Firmware-Upload"
	die Firmware 2.50, bzw. bei freigeschalteter Fax/Modem Option die
	Firmware 2.51 in das Geraet. 
	
----------------------------------------------------------------------















