        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA MicroLink 56k PCI Treiber
        |
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG, Aachen (Germany)
	|
	| ELSA uebernimmt keine Gewaehr und Haftung fuer nicht von ELSA
        | entwickelte, hergestellte oder unter ELSAs Namen vertriebene
        | Software, insbesondere nicht fuer Shareware und sonstige
        | Fremdsoftware. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf die
        | "Jahr-2000-Vertraeglichkeit" der Software.
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipeh 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 29.09.2000, de
------------------------------------------------------------------------

        Inhaltsuebersicht

        1.      Update von Treiber Version 2.09S

------------------------------------------------------------------------

1.     Update von Treiber Version 2.09S

       Windows 9X und Windows ME:
       Um das Update einwandfrei durchfuehren zu koennen, muss ein Registrier-
       ungsschluessel geaendert werden. Starten Sie hierzu aus dem Verzeichnis,
       in dem Sie die Dateien entpackt haben, die Datei regpatch.reg durch einen
       Doppelklick. Bestaetigen Sie die naechsten zwei Abfragen mit 'Ja' und 'Ok'.
       Oeffnen Sie mit 'Start' -> 'Einstellungen' -> 'Systemsteuerung' -> 'Software'
       die 'Eigenschaften von Software'. Waehlen Sie unter 'Installieren /Deinstallieren'
       den Eintrag 'MicroLink 56k PCI' aus. Mit der Taste 'Hinzufuegen/Entfernen'
       werden der Eintrag und alle Treiber geloescht. Nach einem Neustart des Rechners
       koennen die neuen Treiber, wie im Handbuch beschrieben, installiert werden. Die
       Abfrage nach der Datei infunist.exe beantworten Sie mit 'Nein' .

       Hinweis: Sollte waehrend der Installation nach einer CD gefragt werden,
       so waehlen die Treiber im Verzeichnis.


       Windows 2000:
       Klicken Sie der Reihe nach auf 'Start' -> 'Einstellungen' -> 'Systemsteuerung'.
       Dort oeffnen Sie das Kontrollfeld 'System'. Unter der Registerkarte 'Hardware'
       wird der 'Geraete-Manager' und dort 'Modems' geoeffnet. Dort gelangen Sie durch
       einen Doppelklick auf den Eintrag 'MicroLink 56k PCI' an die Eigenschaften.
       Unter der Registerkarte 'Treiber' wird nun die Taste 'Treiber aktualisieren'
       auswaehlen. Nach einem Klick auf 'Weiter' markieren Sie im naechsten Fenster
       die Option 'Alle bekannten Treiber fuer das Geraet in Liste anzeigen' klicken
       erneut auf 'Weiter'. Nun klicken Sie auf 'Datentraeger' und anschliessend auf
       'Durchsuchen'. Im naechsten Fenster waehlen Sie das Verzeichnis in dem die
       entpackten Dateinen liegen, aus. Uebernehmen Sie den Pfad mit 'Oeffnen' und 'OK'.
       Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die Hardware (MicroLink 56k PCI HSF EU
       oder US) auswaehlen und mit 'Weiter' bestaetigen. Nach einem weiteren Klick auf
       'Weiter' werden die neuen Treiber installiert. Die Installation ist nach bestaetigen
       der Taste 'Fertig stellen' und einem Neustart ihres Rechners abgeschlossen.

       Hinweis: Sollte waehrend der Installation nach einer CD gefragt werden,
       so waehlen die Treiber im Verzeichnis.

------------------------------------------------------------------------


