        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA ISDN Karten
        | Version 2.46            
        |
        | Copyright (c) 1993-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 27.10.98



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.      Uebersicht:

        Diese Datei enthaelt Bemerkungen und Aenderungen zu
        den ISDN-Treibern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.      Inhalt:

        Dieses Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT       Diese Datei
        README.TXT         englische Version von LIESMICH.TXT

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1     Treiber fuer CAPI 2.0 und DSS1 (EURO-ISDN):

        CSSELUNI.VXD  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA ELSA ISDN Karten
        D-Kanalprotokoll : DSS1 (EURO-ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90
                           Modembetrieb (V.34), Fax Gruppe 3 Betrieb
        (V.34 nur fuer PCFpro, QuickStep 3000 und QuickStep 3000-PCI)
        (FAX nur fuer PCF, PCFpro, QuickStep 3000 und QuickStep 3000-PCI)

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.2     Treiber fuer CAPI 2.0 und 1TR6 (nationales ISDN):

        CSS1TUNI.VXD  CAPI-Version 2.0 Treiber fuer ELSA ELSA ISDN Karten
        D-Kanalprotokoll : 1TR6 (nationales ISDN)
        B-Kanalprotokolle: HDLC-transparent, bittransparent,
                           X.75, T.70NL, V.120
                           ISO 8208 (X.25), T.90
                           Modembetrieb (V.34), Fax Gruppe 3 Betrieb
        (V.34 nur fuer PCFpro, QuickStep 3000 und QuickStep 3000-PCI)
        (FAX nur fuer PCF, PCFpro, QuickStep 3000 und QuickStep 3000-PCI)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.      Installation:

        Die folgende Abbildung zeigt das Montageblech der
        ISDN-Plug and Play-Adapterkarte :
                       _____
                       \    |
                        |   |
                        |___|
                        |___|<- ISDN S0-Leitungsanschluss
                        |   |
                        | o |<- ISDN-Verbindungsanzeige (gelbe LED)
                        | o |<- ISDN-Zustandsanzeige (gruene LED)
                        |   |
                        |   |
                        |   |
                        |___|
                                          _
         ________________________________|
        |                                |
        |                               _|
        |                              |_ <- ISDN S0-Leitungs-
        |                                |           anschluss
        |                                o<- gelbe LED
        |                                o<- gruene LED
        |                                |
        |                                |
        |    _                      __   |
        |___| |____________________|  |__|


        Die Plug and Play-Karte ist vollkommen Software konfigurierbar
        und hat KEINEN Jumper.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        a.) Installieren Sie die ISDN-Adapterkarte im Rechner und
            beachten Sie dabei die ueblichen Vorsichtsmassnahmen (siehe
            Handbuch).

        b.) Starten Sie Windows 95. Ihr Rechner wird die ISDN-Adapterkarte
            als neue  Hardware  identifizieren  und  automatisch  die
            Treiberinstallation vornehmen. Das Microsoft Accelerator Pack
            und ein NDIS WAN-Treiber werden mitinstalliert.

            ( Sollte beim Starten von Windows 95 Ihre ISDN-Adapterkarte
              nicht automatisch erkannt werden, muessen Sie unter

              SYSTEMSTEUERUNG -> SYSTEM -> GERAETEMANAGER ->
              UNBEKANNTES GERAET

              die nicht identifizierte Hardware entfernen und Windows 95
              neu starten. )

        c.) Ihre ISDN-Adapterkarte  ist jetzt fuer den  Einsatz mit dem
            CAPI-SUB-System  von  ACOTEC  konfiguriert.  Nach  einem
            Neustart des Rechners ist der ISDN-Treiber installiert.

        d.) Nachdem Sie Ihr Windows 95 wieder neu gestartet haben,
            koennen Sie unter

            SYSTEMSTEUERUNG -> SYSTEM -> GERAETEMANAGER -> NETZWERKKARTEN-
            AUSWAHL: ELSA ...

            EIGENSCHAFTEN -> ALLGEMEIN -> GERAETESTATUS

            den Status Ihrer Karte ueberpruefen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.      Bemerkungen:

        Die neuesten Informationen sind im ELSA LocalWeb oder auf
        unserer ELSA Homepage verfuegbar.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        V.120 unter CAPI 2.0 und CFOS (Version juenger als 15.7.96):

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B12 S17=1 S76=1

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine V.120 Verbindung aufzubauen.

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie:

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Modemverbindung unter CAPI 2.0 und CFOS:

        Geben Sie folgenden AT-Befehl:

            AT B7

        Nun wird bei allen Anwahlversuchen mit "ATDn" (n = Rufnummer)
        versucht, eine analoge Verbindung hergestellt.

        Fuer die Rufannahme einer Modemverbindung geben Sie bitte
        zusaetzlich die folgenden Befehle ein:

            AT &IA S44=1 S0=1

        Wenn Sie nun wieder X.75 konfigurieren wollen, geben Sie :

            AT&F

        ein.

               - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

        Wir wuenschen Ihnen viel Freude beim Arbeiten mit Ihrer
        ISDN-Karte.
