
        # LIESMICH-Datei fuer die
        |
        | Installation der ELSA POWERlib Laufzeitumgebung
        | Version 6.00.03.03 (not released)
        |
        | Copyright (c) 1999 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 26.10.1999, gwinkler


***********************************************************************

Inhalt:

        1. Ueberblick
        2. Installation der ELSA POWERlib Laufzeitumgebung durch
           SETUP.EXE
        3. Von der POWERlib unterstuetzte ELSA Grafikkarten
	4. Versionsinformationen

***********************************************************************

1.      Ueberblick

        Mit dem Programm SETUP.EXE wird die ELSA POWERlib Laufzeit-
        umgebung fuer Windows 9x/NT fuer ihre Applikation installiert.

        Eigene Applikationen sollten diesen Mechanismus zur Instal-
        lation verwenden, da eine interne Versionsueberpruefung
        zwischen Displaytreiber und POWERlib stattfindet und je nach
        Treiberversion verschiedene POWERlib DLLs installiert werden.

        Die ELSA POWERlib wird ebenfalls von ELSA-eigenen CAD-Treibern
        verwendet. Um zu verhindern, dass aeltere Laufzeitdateien
        neuere eines bereits installierten POWERdraft-Treibers ueber-
        schreiben, ist die Versionserkennung wichtig!

        Neue Laufzeitdateien sind kompatibel zu aelteren Versionen,
        koennen aber zusaetzliche Funktionalitaet beinhalten, die von
        den neuesten ELSA-Treibern verwendet wird.


***********************************************************************

2.      Installation der ELSA POWERlib Laufzeitumgebung durch SETUP.EXE

        Rufen Sie das Programm SETUP.EXE auf um die POWERlib zu
        installieren und folgen Sie den Instruktionen des Programms.

        Zur Versionskontrolle ueberprueft das Setup-Porgramm die
        internen Initcode-Versionsnummern des Windowstreibers und der
        POWERlib.
        Anschliessend wird eine zum Displaytreiber kompatible Version
        der POWERlib in das WINDOWS\SYSTEM- (9x) bzw. WINDOWS\SYSTEM32-
        Verzeichnis (NT) kopiert.

        Fehler werden durch entsprechende Message-Boxen angezeigt
        und die Installation wird abgebrochen.

        Wenn SETUP eine bereits installierte POWERlib bzw. POWERdraft
        entdeckt, werden Sie darueber informiert und haben dann die
        Wahl, die Installation fortzufuehren oder abzubrechen.
        Wenn Sie fortfahren, werden die bereits installierten POWERlib-
        Dateien ueberschrieben. Da SETUP nicht alle DLLS kopiert,
        welche vom POWERdraft-14-Treiber verwendet werden (die
        Displaylist-DLLs sind verschieden), kann eine vorher funktio-
        nierende POWERdraft-14-Installation zerstoert werden. Wenn Sie
        nicht sicher sind, sollten Sie die Installation abbrechen. Wenn
        AUTOCAD R14 nach erfolgter POWERlib-Installation nicht mehr
        startet, sollte die POWERlib ueber

          "Start-Einstellungen-Systemsteuerung-Software"

        entfernt und anschliessend POWERdraft 14 neu installiert werden.


***********************************************************************

3.      Von der POWERlib unterstuetzte ELSA Grafikkarten

        ELSA WINNER-Serie:

         WINNER 2000PRO/X  (nicht Windows 2000)
         WINNER 3000-M     (nicht Windows 2000)
         WINNER 3000-L     (nicht Windows 2000)

        ELSA GLoria-Serie:

         GLoria-4/-8       (nicht Windows 2000)
         GLoria-L          (nicht Windows 2000)
         GLoria-L/MX       (nicht Windows 2000)
         GLoria-XL
         GLoria-XXL
         GLoria Synergy
	 GLoria II

        ELSA Synergy-Serie
         Synergy M4
	 Synergy II


***********************************************************************

4.      Versionsinformationen

4.1.    Version 3.04
        Unterstuetzt ELSA Synergy M4 (4 x 3Dlabs Permedia 2).
        Max. Anzahl unterstuetzter Grafikkarten von 6 auf 32 erhoeht.
        Fehler mit grossen Cliplisten beseitigt.


4.2.    Version 6.00
	Unterstuetzt ELSA Synergy II (nVidia Riva TNT/TNT2).
	Anzeige von POWERlib Informationen via ELSAInfo in der WINman-
        Suite.
	Unterstuetzung von Windows 2000 (nicht alle o.a. Grafikkarten).

4.3.    Version 6.00.03
	Mehrschirmunterstuetzung Synergy II unter Windows 98, NT 4, 
	Windows 2000. Unterstuetzt ELSA GLoria II.


***********************************************************************
