        #                                                    
        | LIESMICH Datei fuer ELSA ERAZOR X        
        |                                                              
        | ELSA Grafikkartentreiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381     
        |                                                              
        | Version: 4.09.00.306                                      
        |                                                              
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)      
        |                                                              
        | ELSA AG                    Internet : http://www.elsa.de     
        | Sonnenweg 11                                                 
        | 52070 Aachen                                                 
        | Deutschland                                                  
        |                                                              
        | ELSA Inc.                  Internet : http://www.elsa.com    
        | 1630 Zanker Road                                             
        | San Jose, CA 95112                                           
        | USA                                                          
        |                                                              
        | ELSA Asia Inc.             Internet : http://www.elsa.com    
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5                                       
        | Nanking East Road                                            
        | Taipei 105                                                   
        | Taiwan, R. O. C.                                             
        |                                                              
        | ELSA Japan Inc.            Internet : http://www.elsa.com    
        | Mita Suzuki Building 3F                                      
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku                                     
        | Tokyo 108-0014                                               
        | Japan                                                        
        |                                                              
        | 20.06.2000, KLux                          
        |                                                              
                                                                         
        Inhaltsuebersicht:                                               
                                                                         
        1.    Einleitung                                                 
        2.    Aufstellung aller Dateien                                  
        3.    Installation                                               
        4.    Bekannte Probleme                                          
                                                                         
                                                                         
-------------------------------------------------------------------      
                                                                         
1       Einleitung                                                       
                                                                         
        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows                   
        NT-Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren       
        und konfigurieren koennen.                                       
                                                                         
1.1     Weitere Informationen                                            
        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres         
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte Windows-Hilfe oder        
        die Hilfen zu den ELSA Utilities.                                
                                                                         
-------------------------------------------------------------------      
                                                                         
2       Aufstellung aller Dateien                                        
                                                                         
        Das Verzeichnis fuer den ELSA Grafikkarten-Treiber fuer          
        Windows NT enthaelt folgende Dateien:                            
                                                                         
        ErazorX.inf         Steuerungsdatei fuer Microsofts           
                            Setup-Programm                               
        DISK1               Kennzeichnungsdatei fuer Disk1               
        i386\eezxm.sy_      Miniport Treiber (komprimiert)         
        i386\eezxd.dl_      Display Treiber (komprimiert)          
        i386\eoglezx.dl_    OpenGL ICD Treiber (komprimiert)       
        LIESMICH.TXT        Die Datei, die Sie gerade lesen              
        README.TXT          Englische Version der Datei                  
                            LIESMICH.TXT                                 
                                                                         
-------------------------------------------------------------------      
                                                                         
3       Installation                                                     
                                                                         
        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem Betriebs-       
                 system Windows NT 4.0 und sollte nur fuer dieses        
                 installiert werden.                                     
                                                                         
        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene           
        Arten installieren:                                              
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"(3.1)      
        - Waehrend der Installation von Windows NT            (3.2)      
                                                                         
3.1     Installation des ELSA Grafiktreibers                             
                                                                         
        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA          
                 Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und      
                 bauen Sie Ihre ELSA ERAZOR X ein.  
                                                                         
        Klicken Sie in der Task-Leiste/Start/Einstellungen den           
        Eintrag "Systemsteuerung" an und waehlen Sie dann "Anzeige"      
        oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop       
        und waehlen Sie "Eigenschaften" im PopUp-Menue.                  
        Im Reiter "Einstellungen" selektieren Sie die Schaltflaeche      
        "Konfiguration aendern...". Im folgenden Dialog waehlen Sie      
        "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen.           
        Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"-Dialogbox mit          
        einer Auswahl verfuegbarer Treiber.                              
                                                                         
        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren         
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog           
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer      
        Pfadangabe ("A:\"). Aendern Sie diesen Eintrag auf den           
        Pfad, unter dem die Treiberdateien fuer Ihre Karte zu            
        finden sind (z. B. "D:\ELSA\WINNT40") und bestaetigen            
        Sie mit "Fortsetzen". Es wird nun der passende ELSA Grafik-      
        treiber angezeigt.                                               
                                                                         
        Waehlen Sie den Treiber aus und bestaetigen Sie den Dialog.      
        Nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber eines Dritther-        
        stellers installiert wird, bestaetigt haben, wird der            
        Treiber nun installiert.                                         
                                                                         
        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber          
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein            
                 Problem des Betriebssystems !                           
                                                                         
        Um den Treiber zu aktivieren muss NT neu gestartet werden.       
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".             
        Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen       
        Grafiktreiber. Die Installation ist damit abgeschlossen.         
                                                                         
        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft            
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung      
        von 640*480 Bildpunkten bei 256 Farben und 60 Hz                 
        Bildfrequenz.                                                    
                                                                         
        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der        
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber                 
                 installiert.                                            
                                                                         
3.2     Erstellen von Installationsdisketten                             
                                                                         
        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den               
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie eine leere               
        Diskette. Beschriften Sie diese mit                              
        "ELSA Windows NT 4.0 DISK 1".                                    
        Kopieren Sie nun von Ihrer Treiber-CD die Dateien aus dem        
        entsprechenden Grafikkarten-Verzeichnis auf die Diskette.        
                                                                         
3.3     Testen der Installation und  Ermitteln der                       
        Treiber-Versionsnummer                                           
                                                                         
3.3.1   Testen der Installation                                          
                                                                         
        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die           
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige".                     
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen"                     
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...".           
                                                                         
        Im darauf folgenden Dialog werden Ihnen u.a. der                 
        Grafikkarten hersteller, die Treiberversionsnummer sowie         
        die gerade benutzten Treiberdateien angezeigt.                   
                                                                         
        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,        
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch           
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen             
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist      
                 ein Problem des Betriebssystems.                        
                                                                         
3.3.2   Ermittlen Treiber-Versionsnummer ueber die Treiber-Datei         
                                                                         
        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer        
        der Dateien eezxm.sys oder eezxd.dll anzeigen. Die   
        Datei eezxm.sys finden Sie im Verzeichnis SYSTEM32\DRIVERS,  
        die DLL im SYSTEM32-Verzeichnis des aktiven Windows NT.          
                                                                         
-------------------------------------------------------------------      
                                                                         
4       Bekannte Probleme                                                
                                                                         
        - Fuer AGP boards benoetigen Sie zwingend das Servicepack 3      
          oder neuer, sonst laeuft NT4 nur im Standard VGA Modus.        
                                                                         
        - Besitzen Sie ein Mehrprozessorsystem mit BX- bzw.              
          GX-Chipsatz, so ist fuer NT4 das Servicepack 4                 
          zwingend erforderlich.                                         
                                                                         
        - Der Grafikkartentreiber laesst sich zwar erfolgreich           
          installieren, ist jedoch nach dem Neustart nicht aktiv.        
          Die Grafikkarte benoetigt einen IRQ. Weisen Sie im             
          Mainboard BIOS dem Slot, worin sich Ihre Grafikkarte           
          befindet, einen eigenen IRQ zu.                                
                                                                         
        - Das Abspielen von Videos zeigt Bildfehler.                     
          Bitte installieren Sie den Indeo 5 Videotreiber (Codec)        
          von Intel.                                                     
                                                                         
        - Wenn Sie ein Pentium Pro System besitzen und der Rechner       
          bei Zugriffen auf ein Diskettenlaufwerk oder beim              
          Abspielen von Sounddateien haengt starten Sie bitte das        
          Programm regedt32.exe und tragen unter                         
                                                                         
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services           
          \eezxm\Device0\                                          
                                                                         
          den neuen Wert "EnableWriteCombining: REG_DWORD: 0" ein.       
                                                                         
        - PCI Grafikkarte wird nicht erkannt.                            
          Versuchen Sie die Grafikkarte in einem anderen PCI-Slot        
          zu betreiben. Manche Mainboards haben 1-2 PCI-Slots, die       
          nicht den PCI-Spezifikationen entsprechen                      
                                                                         
-------------------------------------------------------------------      
