        #
        | LIESMICH Datei fuer GLoria II
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 4.02.03.084 
        |
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 09.02.2000, FRauser

        Inhaltsuebersicht:

        1.  Einleitung
        2.  Installation
        3.  Zusatzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4.  Bekannte Probleme
        5.  History

-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows NT-
        Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren und
        konfigurieren koennen.

1.1     Systemvoraussetzungen

        Diese Treibersoftware laeuft nur auf einer ELSA GLoria II.

        Auf Pentium III Systemen muss Ihre Windows NT 4.0
        Installation aktualisiert werden, um die Pentium III
        Erweiterungen zu unterstuetzen. Bitte benutzen Sie das
        Testprogramm CheckPentiumIIISupport.exe (geliefert mit
        diesem Treiber), um zu ueberpruefen, ob Ihr System
        richtig eingerichtet ist.

1.2     Weitere Informationen

        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte die Windows-Hilfe
        oder die Hilfen zu den ELSA Utilities.

-------------------------------------------------------------------

2       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem
                 Betriebssystem Windows NT 4.0 und darf nur fuer
                 dieses installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafiktreiber auf verschiedene
        Arten installieren:

        - Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility
          (2.1)
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"
          (2.2)

        Hinweis: Wir empfehlen die automatische Installation!

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
                 Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und
                 ersetzen Sie dann die vorhandene Grafikkarte durch
                 die ELSA GLoria II.

2.1     Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility

        Hinweis: Alle Programme, insbesondere ELSA Tools, muessen
                 vor Aufruf von Setup.exe beendet werden.

        Starten sie Windows NT und starten Sie das Programm
        SETUP.EXE, indem Sie entweder im Explorer darauf
        doppelklicken oder in der Task-Leiste unter "Start" den
        Menuepunkt "Ausfuehren..." waehlen. Hier ist nun der
        komplette Pfad zur Datei SETUP.EXE anzugeben. Bestaetigen
        Sie mit "OK".

        Hinweis: Ausführliche Informationen zum ELSA Setup Utility
                 finden Sie in der Datei Setup_DE.txt.

2.1.1   Installation auf einem INTEL(R) Pentium III System

        Wenn Sie waehrend der Treiberinstallation durch das
        Programm CheckPentiumIIISupport aufgefordert werden, Ihre
        Windows NT4-Installation zu aktualisieren, dann setzen Sie
        einen Intel(R) Pentium III Prozessor ein, haben aber die
        Intel(R) Streaming SIMD Extensions Treiber fuer Microsoft
        Windows NT Version 4.0 Service Pack 4 nicht installiert.
        Diese Erweiterung ist fuer ELSA SIMDream(TM) notwendig. Sie
        finden den Intel Treiber an folgender Stelle auf Ihrer
        GLoria II-CD: APPS\INTP3SUP\websetup.exe.

        Im Service Pack 5 ist diese Erweiterung bereits enthalten.

2.2     Manuelle Installation

        Klicken Sie im Startmenue/Einstellungen das Symbol
        "Systemsteuerung" an oder klicken Sie mit der rechten
        Maustaste auf den Desktop und waehlen Sie "Eigenschaften"
        im PopUp-Menue. Waehlen Sie dort "Anzeige" und im Reiter
        "Einstellungen" zur Aenderung der Anzeigeeinstellungen die
        Schaltflaeche "Konfiguration aendern...". Im folgenden
        Dialog waehlen Sie "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte
        auszuwaehlen. Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"
        -Dialogbox mit einer Auswahl verfuegbarer Treiber (unter
        "Modelle").

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe (z. B. "A:\"). Aendern Sie diesen Eintrag auf
        den Pfad, unter dem die Treiberdateien fuer Ihre Karte zu
        finden sind(z.B."\GLoriaII\WINNT40") und bestaetigen Sie
        mit "Fortsetzen". Es wird nun eine Liste mit ELSA-Grafik-
        treibern angezeigt.

        Waehlen Sie den fuer Ihre Karte passenden Treiber aus und
        bestaetigen Sie den Dialog. Der Treiber wird nun
        installiert, nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber
        eines Drittherstellers installiert werden soll, bestaetigt
        haben. Schliessen Sie nun alle Anzeige-Fenster.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein
                 Problem des Betriebssystems!

        Um den Treiber zu aktivieren, muss NT neu gestartet werden.
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja". Das
        System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen
        Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit
        abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Auf-
        loesung von 640*480 Bildpunkten bei 60 Hz Bildfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.3     Ermitteln der Treiber-Versionsnummer

2.3.1   Ermitteln der Versionsnummern mit dem ELSAInfo Utility

        Starten Sie den Dialog 'Eigenschaften von Anzeige', indem
        Sie auf dem Desktop die rechte Maustaste druecken und
        im dann erscheinenden Menue den Eintrag 'Eigenschaften'
        auswaehlen, oder im Startmenue die Systemsteuerung
        aufrufen, darin das Symbol 'Anzeige' auswaehlen und dann
        auf die 'ELSA Info' Seite wechseln.

2.3.2   Ermitteln der Treiber-Versionsnummer ueber die
        Treiber-Dateien

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EGLIIM.SYS oder EGLIID.DLL anzeigen. In der
        Registerkarte "Version" finden Sie die Versionsnummer der
        Datei. Die Datei EGLIIM.SYS finden Sie im Verzeichnis
        \SYSTEM32\DRIVERS, die Datei EGLIID.DLL im SYSTEM32-
        Verzeichnis von Windows NT.

-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Zusaetzliche Programme

3.1.1   ELSA WinmanSuite

        Die ELSA WinmanSuite ist ein Programm, welches sich in die
        Taskleiste ihres Betriebssystems integriert. Mit einem
        Mausklick auf das WinmanSuite-Icon klappt ein Menue auf, in
        dem Sie schnellen Zugriff auf alle installierten ELSA Tools
        haben.

3.1.2   ELSA Hotkeys

        Die ELSA Hotkeys erlauben es Ihnen, fuer bestimmte Aktionen
        Tastenkombinationen festzulegen, z.B. um oft benoetigte
        Programme zu starten oder die Fensteranordnung zu
        beeinflussen. Sie finden die Hotkeys als Registerkarte in
        den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.3   ELSA Applikations Einstellungen

        Mit den ELSA Applikations Einstellungen kann das Verhalten
        der 3D-Beschleunigung auf ELSA GLoria Grafikkarten beein-
        flusst werden. Sie finden dieses Tool als Registerkarte in
        den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.4   ELSA Info

        Mit ELSA Info steht Ihnen ein Hilfsmittel zur Verfuegung,
        welches Ihnen auf einen Blick alle relevanten Informationen
        zu Ihrer Systemkonfiguration liefert. In erster Linie han-
        delt es sich hier um ein Diagnosewerkzeug,welches Sie bei
        eventuellen Konfigurationsproblemen Ihres Grafiksystems
        unterstuetzen soll. Sie koennen alle angezeigten Informa-
        tionen menuegesteuert in eine Datei ausgeben lassen.
        Die so erzeugte Datei kann bei Supportanfragen verwendet
        werden, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu gewaehr-
        leisten.

3.1.5   ELSA Einstellungen

        Die ELSA Einstellungen (der WINman) sind das
        "Kommando-Center" des Grafiktreibers. Hier koennen Sie alle
        grundsaetzlichen Anzeigeeigenschaften beeinflussen, wie
        z.B. Aufloesung, Farbtiefe, Bildwiederholrate, Ein- oder
        Mehrschirmbetrieb. Sie koennen hier auch Ihren Monitor
        konfigurieren. Eine ausfuehrliche Hilfe aller verfuegbaren
        Einstellungsmoeglichkeiten finden Sie, wenn Sie bei
        aktivierter ELSA Einstellungen-Registerkarte mit der Maus
        auf das Fragezeichen in der rechten oberen Fensterecke
        klicken, und danach auf den Bereich des Fensters, zu dem
        Sie Hilfe benoetigen. Bestaetigen Sie jetzt die Frage nach
        ausfuehrlicher Hilfe durch Klicken auf die
        "OK"-Schaltflaeche.

3.1.6   ELSA ColorControl

        Mit dem ELSA ColorControl Tool kann die Farbwiedergabe
        Ihres Monitors korrigiert werden. Sie finden dieses Tool
        als Registerkarte in den "Eigenschaften von Anzeige" oder
        bei installierter WinmanSuite in deren Menue. Eine
        detaillierte Beschreibung der Funktionalitaet finden Sie,
        wenn Sie auf den HILFE-Schalter des Tools klicken.

-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme

        - Auf Pentium III Systemen muss Ihre Windows NT 4.0
          Installation aktualisiert werden, um die Pentium III
          Erweiterungen zu unterstuetzen. Bitte benutzen Sie das
          Testprogramm CheckPentiumIIISupport.exe (geliefert mit
          diesem Treiber), um zu ueberpruefen, ob Ihr System
          richtig eingerichtet ist.
          Im Service Pack 5 ist diese Erweiterung bereits enthalten.

        - Auf Multiprozessorsystemen kann es notwendig sein, das
          Service Pack 4 oder 5 fuer Windows NT 4.0 zu installieren,
          um die Funktion des Treibers zu gewaehrleisten.

        - funktioniert nicht mit CATIA V5R3 und Service Pack 1, ohne
          Service Pack 1 gibt es keine Probleme

--------------------------------------------------------------------

5       History

        4.02.03.016
        -----------
        Erste Freigabe

        4.02.03.084
        -----------
        Bugfixes
