        #
        | LIESMICH Datei fuer GLoria-L/MX
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 5.36.00.430
        |
        | Copyright (c) 1993-99 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                   Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11              LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen            
        |                           
        | ELSA Inc.                 Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna        
        | Santa Clara, CA 95054     
        | USA                       
        |                           
        | ELSA Asia Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5    
        | Nanking East Road         
        | Taipei 105                
        | Taiwan, R. O. C.          
        |                           
        | ELSA Japan Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 23/04/1999, SKuklik


        Inhaltsuebersicht:

        1.      Einleitung
        2.      Installation
        3.      Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4.      Bekannte Probleme
        5.      History


-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows NT-
        Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren und
        konfigurieren koennen.

1.1     Systemvoraussetzungen

        Diese Treibersoftware laeuft nur auf ELSA Grafikkarten fuer
        den PCI-Bus.

1.2     Weitere Informationen

        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte Windows-Hilfe oder
        die Hilfen zu den ELSA Utilities.


-------------------------------------------------------------------

2       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem
                 Betriebssystem Windows NT 4.0 und darf nur fuer
                 dieses installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene
        Arten installieren:
        - Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility
        (2.1)
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"
        (2.2)
        - Waehrend der Installation von Windows NT 4.0
        (2.3)

2.1     Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility

        Starten sie Windows NT und starten Sie das Programm
        SETUP.EXE, indem Sie entweder im Explorer darauf
        doppelklicken oder in der Task-Leiste unter "Start" den
        Menuepunkt "Ausfuehren..." waehlen. Hier ist nun der
        komplette Pfad zur Datei SETUP.EXE anzugeben. Bestaetigen
        Sie mit "OK".

        Hinweis:
        Alle Programme, insbesondere ELSA Tools, muessen
        vor Aufruf von Setup.exe beendet werden.

2.2     Manuelle Installation

2.2.1   Manuelle Installation des Grafik - Treibers

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
        Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und tauschen
        Sie dann die Grafikkarte.

        Klicken Sie im Startmenue/Einstellungen das Symbol
        "Systemsteuerung" an oder klicken Sie mit der rechten
        Maustaste auf den Desktop und waehlen Sie "Eigenschaften"
        im PopUp-Menue.
        Waehlen Sie dort "Anzeige" (DISPLAY.CPL) und im Reiter
        "Einstellungen" zur Aenderung der Anzeigeeinstellungen die
        Schaltflaeche "Konfiguration aendern...". Im folgenden
        Dialog waehlen Sie "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte
        auszuwaehlen.  Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"
        -Dialogbox mit einer Auswahl verfuegbarer Treiber
        (unter "Modelle").

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe (z. B. "A:\").
        Aendern Sie diesen Eintrag auf den Pfad, unter dem die
        Treiberdateien fuer Ihre Karte zu finden sind
        (z. B. "D:\Gloria\LMX\WINNT40") und bestaetigen Sie
        mit "Fortsetzen". Es wird nun eine Liste mit ELSA
        Grafik-Treibern angezeigt.

        Waehlen Sie den fuer Ihre Karte passenden Treiber aus und
        bestaetigen Sie den Dialog. Der Treiber wird nun
        installiert, nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber
        eines Drittherstellers installiert werden soll, bestaetigt
        haben. Schliessen Sie nun alle Anzeige-Fenster.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein
                 Problem des Betriebssystems!

        Um den Treiber zu aktivieren, muss NT neu gestartet werden.
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".
        Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen
        Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit
        abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten und 256 Farben bei 60 Hz
        Bildfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.
                 Ferner ist keine gesonderte Installation fuer
                 die Mehrschirmfaehigkeit notwendig.

2.3     Installation waehrend der Betriebssysteminstallation

        Hinweis: Falls Sie keine Installationsdisketten besitzen,
                 muessen Sie sich diese vor der Installation selbst
                 erstellen (Abschnitt 2.4).

        Bei der Erst- oder Neuinstallation von Windows NT werden
        Sie nach Erkennung der Hardware- und Softwarekomponenten
        gefragt, ob Sie die von Windows NT getroffenen Angaben
        akzeptieren wollen.
        Bestaetigen Sie dort NICHT, sondern markieren Sie die Zeile
        "Anzeige:  ". Waehlen Sie dort "Andere (Erfordert vom
        Hardwarehersteller gelieferte Diskette)". Legen Sie die
        erste Diskette ein, waehlen den Treiber fuer Ihre
        Grafikkarte. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

        Nach einem Neustart faehrt Windows NT dann im Grafikmodus
        hoch.

        Hinweis: Die ELSA Utilities muessen nachtraeglich
                 installiert werden (Abschnitt 3.1). Der
                 ELSA-OpenGL Treiber wird nicht automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.4     Erstellen von Installationsdisketten

        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie vier leere
        Disketten. 
        Beschriften Sie diese wie folgt:
                 ELSA Windows NT40 Display Driver Disk 1
                 ELSA Windows NT40 Display Driver Disk 2
                 ELSA Windows NT40 Display Driver Disk 3
                 ELSA Windows NT40 Display Driver Disk 4

        Erstellen Sie auf den Disketten bitte folgende Struktur:

        ELSA Windows NT40 Grafiktreiber Diskette 1:
        _ESCAN.EXE
        _INST32I.EX_
        _ISDEL.EXE
        _SETUP.DLL
        _SYS1.CAB
        _USER1.CAB
        DATA.TAG
        DATA1.CAB
        DISK1
        EGLLMX.INF
        ESETUP.DLL
        INSERV.INI
        LANG.DAT
        LAYOUT.BIN
        LIESMICH.TXT
        OS.DAT
        README.TXT
        SETUP.EXE
        SETUP.INI
        SETUP.INS
        SETUP.LID
        SETUPDIR\0007\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0009\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\000a\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0010\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0011\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0012\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0013\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\001d\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0404\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\040c\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0804\_SETUP.DLL
        SETUPDIR\0816\_SETUP.DLL

        ELSA Windows NT40 Grafiktreiber Diskette 2:
        DISK2
        EGLLMX.INF
        ESETUP.DLL
        INSERV.INI
        LIESMICH.TXT
        README.TXT
        TXTSETUP.OEM
        I386\EGLMXM.SYS
        I386\EGLMXD.DLL
        I386\EMGLMXD.DLL

        ELSA Windows NT40 Grafiktreiber Diskette 3:
        DISK3
        EGLMX.INF
        ESETUP.DLL
        INSERV.INI
        TXTSETUP.OEM
        I386\EOGLMX.DLL

        ELSA Windows NT40 Grafiktreiber Diskette 4:
        DISK4
        EGLMX.INF
        INSERV.INI
        TXTSETUP.OEM
        LIESMICH.TXT
        README.TXT
        I386\DESKTOOL\DESKTOOL.INF
        I386\DESKTOOL\DESKTOOL.CAB
        I386\GLSET\GLSET.CAB
        I386\GLSET\GLSET.INF
        I386\WINMSUIT\WINMSUIT.INF
        I386\WINMSUIT\WINMSUIT.CAB
        I386\ELSAINFO\ELSAINFO.INF
        I386\ELSAINFO\ELSAINFO.CAB
        I386\UNINSTALL\WINMAN.INF
        I386\UNINSTALL\VIDEOIO.INF
        I386\UNINSTALL\DXCTRL.INF
        I386\MONCTRL\MONCTRL.INF
        I386\MONCTRL\MONCTDEU.DLL
        I386\MONCTRL\MONCTENG.DLL
        I386\MONCTRL\MONCTRL.CPL
        I386\MONCTRL\24H96.TIM

        Bei der Erst- oder Neuinstallation von Windows NT werden
        Sie nach Erkennung der Hardware- und Softwarekomponenten
        gefragt, ob sie die von Windows NT getroffenen Angaben
        akzeptieren wollen. Bestaetigen Sie dort NICHT, sondern
        markieren Sie die Zeile "Anzeige:  ". Waehlen Sie dort
        "Andere (Erfordert vom Hardwarehersteller gelieferte
        Diskette)". Legen Sie die erste Diskette ein, waehlen den
        Treiber fuer Ihre Grafikkarte. Folgen Sie den weiteren
        Anweisungen.

        Nach einem Neustart faehrt Windows NT dann im Grafikmodus
        hoch.

        Hinweis: Systemadministratoren koennen beim ELSA Support
                 ein Skript abrufen, in dem gezeigt wird, wie
                 ein vorkonfiguriertes Windows NT inklusive der 
                 Grafikkarte ueber eine sog. Antwortdatei automatisch 
                 von einem Netzwerklaufwerk installiert wird 
                 ('Unattended Setup').

2.5     Ermitteln der Treiber-Versionsnummer

2.5.1     Ermitteln der Versionsnummern mit dem ELSAInfo Utility

        Starten Sie den Dialog 'Eigenschaften von Anzeige',
        indem Sie auf dem Desktop die rechte Maustaste druecken und 
              im dann erscheinenden Menue den Eintrag 'Eigenschaften' aus-
              waehlen, oder im Startmenue die Systemsteuerung aufrufen, 
              darin das Symbol 'Anzeige' auswaehlen und dann auf die 
              'ELSA Info' Seite wechseln. 
        
2.5.2   Ermitteln der Versionsnummern ueber den Windows Dialog 
        "Eigenschaften von Anzeige"

        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige".
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen"
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...".

        Im darauf folgenden Dialog werden Ihnen u.a. der
        Grafikkarten hersteller, die Treiberversionsnummer sowie
        die gerade benutzten Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist
                 ein Problem des Betriebssystems.


2.5.3   Ermitteln der Treiber-Versionsnummer ueber die
        Treiber-Datei

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EGLMXM.SYS oder EMGLMXD.DLL anzeigen. In der
        Registerkarte "Version" finden Sie die Versionsnummer der
        Datei. Die Datei EGLMXM.SYS finden Sie im Verzeichnis
        \SYSTEM32\DRIVERS, die Datei EMGLMXD.DLL im SYSTEM32-
                    Verzeichnis von Windows NT.
                
2.6     Deinstallation
        
2.6.1   Deinstallation des Grafiktreibers

        Installieren Sie den Microsoft Standard VGA Treiber.
        Nach einem Neustart des Rechners koennen Sie die Dateien 
                    EGLMXM.SYS, EMGLMXD.DLL und EOGLMX.DLL loeschen.
        Die Datei EGLLM.SYS finden Sie im Verzeichnis 
                    SYSTEM32\DRIVERS, die DLLs im SYSTEM32-Verzeichnis der
                    aktiven Windows NT4.0 Installation.

2.6.2   Deinstallation der Zusatzprogramme
        
        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die 
        Systemsteuerung, darin den Eintrag "Software". 
        Waehlen Sie den Karteireiter "Hinzufuegen/Entfernen".
        Hier koennen Sie die Programme auswaehlen, die Sie 
        deinstallieren wollen.


-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Hinweise zur Installation und Konfiguration

        Alle Tools lassen sich, falls noetig, nachtraeglich manuell
        installieren. Wechseln Sie dazu in das entsprechende Tools
        Unterverzeichnis (Bsp. I386\GLSET), klicken mit der rechten
        Maustaste auf die ".inf" Datei und waehlen den Eintrag
        "Installieren" aus dem Kontextmenue. Nach einem Neustart
        sind die Tools vollstaendig installiert.

        Im Folgenden werden die Einstellmoeglichkeiten des ELSA
        Grafikkarten-Treibers fuer Windows NT und der ELSA
        Utilities beschrieben.

3.1.1   ELSA WinmanSuite

        Die ELSA WinmanSuite ist ein Programm, welches sich in die
        Taskleiste ihres Betriebssystems integriert. Mit einem
        Mausklick auf das WinmanSuite-Icon klappt ein Menue auf, in
        dem Sie schnellen Zugriff auf alle installierten ELSA Tools
        haben.

3.1.2   ELSA AppSet

        Mit dem ELSA AppSet kann das Verhalten der
        3D-Beschleunigung auf ELSA GLoria Grafikkarten beeinflusst
        werden. Sie finden dieses Tool als Registerkarte in den
        "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.3     Anpassung des Monitors

        Um die Moeglichkeiten Ihres Monitors besser auszunutzen,
        koennen Sie neue Aufloesungen und veraenderte Monitor
        Timings definieren und in einer Datei (Timing-Datei)
        abspeichern. Im Mehrschirmbetrieb muss das Timing fuer
        jeden Monitor angeschlossenen Monitor eingestellt werden.

3.3.1   Monitor Einstellungen

        Mit dem ELSA Monitor Einstellungen Programm lassen sich
        Mehrschirmumgebungen konfigurieren. Sie finden es unter
        STARTMENUE/SYSTEMSTEUERUNG/MONCTRL. Die
        Konfigurationsmoeglichkeiten werden im folgenden
        beschrieben.

3.3.1.1 Monitor Einstellungen fuer ...

        Hier kann bei Mehrschirmumgebungen der Monitor gewaehlt
        werden, fuer den das Timing eingestellt werden soll.

3.3.1.2 Einstellungen

        Dieser Eintrag entscheidet darueber, wie die Timing-Datei
        benutzt werden soll.

        ignorieren: Alle Eintraege in der Timing-Datei werden
                    ignoriert, sie wird also nicht verwendet.

        bevorzugt:  Aufloesungen aus der Timing-Datei werden
                    bevorzugt behandelt. Wenn eine Timing-Datei
                    Aufloesungen anbietet, die auch der Treiber
                    bereitstellt, dann werden die Daten aus der
                    Timing-Datei uebernommen und die des Treibers
                    verworfen.Treiberaufloesungen ohne
                    korrespondierendes Timing werden
                    unveraendert
                    uebernommen.

                    Hinweis: Es kann bei neueren Treibern
                             vorkommen, dass aufgrund der Vielzahl
                             der angebotenen Timings des Treibers
                             keine (!) Aufloesung der Timing-Datei
                             uebernommen wird. In diesem Fall
                             empfiehlt sich die Einstellung
                             "exklusiv".

        exklusiv:   Alle Standardaufloesungen des Treibers werden
                    verworfen. Nur die Aufloesungen aus der
                    Timing-Datei werden angeboten.

3.3.1.3 Monitor Listenfeld

        In diesem Listenfeld steht eine Zeichenfolge, zur
        Kennzeichnung der Timing-Eintraege. Dies sollte ein Text
        sein, der den Monitor
        genau bezeichnet, fuer den das Timing gilt, z. B.:

                ELSA ECOMO 24H96

3.3.2   Monitor Timing Datei

        In diesem binaeren Datenteil sind die Timings des Monitors
        abgespeichert. Die Werte werden von MonCtrl aus der Timing-
        Datei uebernommen und in die Liste der verfuegbaren
        Aufloesungen uebernommen. Sie finden eine Liste fuer den
        ELSA ECOMO 24H96 im SYSTEM32-Verzeichnis Ihres
        Windows NT 4.0 Verzeichnisses.

3.3.2.1 Timing-Datei-Format-Beschreibung

        Die Datei mit den Timing-Eintraegen traegt die Endung
        ".TIM". Sie enthaelt Zeilen mit ASCII-Text, der mit jedem
        Editor (z. B. NOTEPAD.EXE) bearbeitet werden kann.
        Die erste Zeile enthaelt einen Text zur Bezeichnung des
        Monitors (s. 3.3.1.3). Dieser Text wird im MonCtrl-Tool in
        der Box im unteren Rahmenbereich angezeigt (z. B. ELSA
        ECOMO 24H96). In jeder der folgenden Zeilen ist ein Timing
        definiert. Dazu enthaelt jede Zeile 14 durch Komma
        getrennte Werte, die das Timing beschreiben.

        Folgende Parameter koennen hier angegeben werden
        (Reihenfolge wie in der Datei):
        - xRes: Anzahl der Bildpunkte in X-Richtung (z. B. 1024).
        - yRes: Anzahl der Bildzeilen in Y-Richtung (z. B. 768).
        - Bpp: Anzahl der Bits je Pixel, Farbtiefe (z. B. 16).
        - Hz: Bildwiederholfrequenz in Hertz (z. B. 79).
        - PxClk: Pixeltakt in kHz (z.B. 95455).
        - Ht: Horizontal total in Pixeln = hor. Summe (z. B. 1312).
        - Hfp: Horizontal frontporch in Pixeln (z. B. 16).
        - Hsw: Horizontal sync-width in Pixeln (z. B. 96).
        - Hbp: Horizontal backporch in Pixeln (z. B. 176).
        - Vt: Vertical total in Zeilen = vertikale Summe
          (z. B. 800).
        - Vfp: Vertical frontporch in Zeilen (z. B. 1).
        - Vsw: Vertical sync-width in Zeilen (z. B. 3).
        - Vbp: Vertical backporch in Zeilen (z. B. 28).
        - If: Interlaced flag (sollte immer auf 0 stehen).

        Eine Beispieldatei (24H96.TIM) wuerde mit den genannten
        Werten wie folgt aussehen:

        ELSA ECOMO 24H96
        640,480,8,60, 25175, 800,16,96,48, 525,10,2,33, 0

        Hinweis: Die Parameter muessen nicht unbedingt angegeben
                 werden. Es genuegt prinzipiell die Angabe von
                 xRes, yRes, Bpp und Hz. Die restlichen Paramater
                 muessen aber wenigstens mit Null angegeben werden.
                 Beispiel: 1200,800,16,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

3.4     ELSA POWERlib

        ELSA bietet optional fuer den Programmierer das Toolkit
        POWERlib an, mit dem Applikationen erstellt werden koennen,
        die die ELSA Grafikkarten zur grafischen Ausgabe verwenden.


-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme

        - Bei hohen Aufloesungen, die durch mangelnden
          Video-Speicher kein Double-Buffering mehr ermoeglichen,
          wird automatisch auf die OpenGL-Softwareemulation
          umgeschaltet, wenn die Applikation unter OpenGL "Double
          Buffering" anfordert. Um OpenGL durch die Hardware
          trotzdem zu ermoeglichen, muessen Sie "Double Buffering"
          in der Applikation abschalten!

        - Der Treiber kann nicht in Verbindung mit einer Com4
          Schnittstelle betrieben werden!

        - Auf einigen Rechnern dauert der Bootvorgang sehr lange.

        - Karte wird nicht erkannt
          Versuchen Sie die Grafikkarte in einem anderen PCI-Slot
          zu betreiben. Manche Rechnerhersteller haben 1-2
          PCI-Slots, die nicht den PCI-Spezifikationen entsprechen

        - Mehrschirmbetrieb:
          kein DOS Fenster im Vollbild, oder Treiber startet nicht:
          Schalten Sie der ersten Grafikkarte VGA ein, bei allen
          anderen aus.

        - Die Funktionsfaehigkeit von 3D Studio Max 1.x ist mit
          diesem Treiber nur bei Verwendung von Software-
          Z-Buffer gewaehrleistet.

        - Mit Pro/DESIGNER kann es zu Falschdarstellungen bei 
          Verwendung schattierter Modi kommen.

        - Mit CATIA/CADAM kann es zu Falschdarstellungen bei der
          Verwendung von Texturen kommen.

        - Ist bei Softimage der FastPlayback-Modus nur in Fenstern
          aktiviert, die im Shade-Modus angezeigt werden, so fimmern
          dies beim Abspielen der Animation.
          Abhilfe: Das Fenster auf den Wireframe-Modus umschalten, 
          oder in einem weiteren nicht "Shade"-Fenster auch 
          Fastplayback aktivieren. Der Fehler kann ganz vermieden
          werden, indem in den Treiber-Tools auf den langsameren 
          Blit-Mouds geschaltet wird (Erzwinge Buffer-Blit).
          
        - bei 3D Studio MAX 2.x sollte der MAXtreme Treiber verwen-
          det werden, da es sonst zu falsch Darstellung kommen kann.
          
-------------------------------------------------------------------

5       History

        5.36.00.418
        -----------
        - Bugfix fuer Solidworks98Plus
        - Bugfix fuer Pro/E
        - Bugfix fuer 3DSMax
        - OpenGL ICD  2.01.14.134
        - Setup       3.1
        - AppSet      3.00.03
        - ELSAInfo    3.00.03
        - DeskTool    3.02.01.02
        - WinmanSuite 1.06.04
        - MonCtrl     1.02.01

        5.36.00.430
        -----------
        - Bugfix for Unigraphics 15.0
        - OpenGL ICD  2.01.14.136
        - Setup       3.1.05
        - AppSet      3.00.04.03
        - ELSAInfo    3.00.07
        - DeskTool    3.02.01.02
        - WinmanSuite 1.06.05
        - MonCtrl     1.02.01
