        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA OS/2 WARP Version 4 Zweischirmtreiber (GRADD)
        | Version 01.06
        |
        |       ELSA GLoria Synergy
        |
        | Copyright (c) 1994-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             CompuServe : GO ELSA
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         CompuServe : GO ELSA
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     CompuServe : GO ELSA
        | Nanking East Road
        | Taipeo 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F    CompuServe : GO ELSA
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 07.05.1998, AKiefer


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen
        5.      Versionshinweise
        6.      Bekannte Probleme
        7.      EnDIVE
        8.      Einstellungen

-----------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese CD beinhaltet die OS/2 Treiber-Software fuer
        IBM OS/2 WARP Version 4.

        Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch
        nicht im Handbuch Ihrer Grafikkarte finden.
        Soweit Informationen in dieser Datei nicht im Einklang mit dem
        Handbuch stehen sollten, sind die Informationen hier gueltig.

-----------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Im Installations-Verzeichnis finden Sie folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      engl. Version der Datei LIESMICH
        SETUP.EXE       Installationsprogramm
        SETUP.DAT       -------- " --------- -Konfigurations-Datei
        ELSAE.DLL       -------- " --------- -Resourcendatei (Englisch)
        ELSAD.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Deutsch)
        ELSAE.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Englisch)
        WS3INIT.DLL     -------- " --------- -Hardwareunterstuetzung
        WINMAN.MON      WINman Monitor Datei
        BASEGD.DSP      Konfigurations-Datei
        FILTER.EXE      ELSA EnDIVE Filter Set Utility
        ELSAMBP2.DSC    Konfigurations-Datei
        ELSAMBP2.DSP    Konfigurations-Datei
        DRVP2MB         OS/2 Bildschirmtreiber fuer die ELSA Grafikkarte
        DESKMAN.EXE     ELSA DESKman Tool
        WINDOWS         OS/2 Windows-Bildschirmtreiber


-----------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Diese Treiber koennen nur unter dem Betriebssystem
        OS/2 Warp Version 4.0 verwendet werden.

        Um eine erfolgreiche Installation zu gewaehrleisten, sollte
        der Original-OS/2-VGA-Modus aktiv sein.

3.1     Zuruecksetzen auf den Original-VGA-Modus:

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

3.2     Installation der ELSA-Treiber der Version 01.06:

        Legen Sie die ELSA CD ein, oeffnen Sie das Objekt Ihres CD-ROM-
        Laufwerkes, wechseln Sie in das zu Ihrer Grafikkarte passende
        OS/2-Verzeichnis (z.B. \WINNER\2000AVI\OS2) und starten Sie
        SETUP.EXE. Auf dem Hinweisbildschirm erscheint der Inhalt dieser
        Datei.

3.3     Bedienung des Setup-Programmes

        Unter "Grafikinfo" koennen Sie sich Informationen ueber Ihre
        Grafikkarte ansehen. Erlaeuterungen zu den angezeigten Informa-
        tionen koennen mit der Hilfefunktion abgerufen werden.

        Unter "Aufloesung" muessen Sie Ihren Monitor auswaehlen und die
        gewuenschte Grafikaufloesung angeben.
        Eine Einstellung von beispielsweise 1280X1024 entspricht einer
        gesamten Desktopgroesse von 2560X1024 verteilt auf zwei Monitore.
        Bitte stellen Sie sicher, dass die Informationen zu Ihrem
        Monitor korrekt und vollstaendig sind, um Beschaedigungen durch
        Ueberlastung auszuschliessen. Die gewaehlte Aufloesung muessen
        Sie mit "Setzen" einstellen.
        Benutzen Sie zwei baugleiche Monitore, denn die gewaehlte
        Aufloesung kann nur auf dem ersten Monitor getestet werden.

        Reichen die vordefinierten Aufloesungen nicht aus, kann eine
        Aufloesung vom Benutzer definiert werden. Sollte Ihr Monitor
        nicht in der Liste aufgefuehrt sein, koennen Sie diesen
        zusaetzlich in die Liste der Monitore aufnehmen.
        Druecken Sie hierzu den "Hinzufuegen"-Knopf.

        Mit "Installation" koennen Sie den Umfang der gewaehlten
        Dateien bestimmen und die Installation durchfuehren.
        Benutzen Sie die Hilfefunktion, um weitere Informationen zu
        erhalten. Nach erfolgter Installation fuehren Sie bitte einen
        Systemabschluss aus und booten erneut.
        OS/2 wird hierbei mit der gewaehlten Aufloesung gestartet.
        Falls Sie bei der Installation den "ELSA Resolution Manager"
        mitinstalliert haben, koennen Sie ihn verwenden, um die
        Aufloesung nachtraeglich zu aendern.

        Halten sie die OS/2 WARP Version 4 Betriebssystem CD bereit,
        u.U. muss die OS/2 GRADD Unterstuetzung von CD installiert
        werden.

3.4     Ist nur eine, oder sind zwei verschiedene Grafikkarten
        installiert, stellt der Treiber auf Einschirmbetrieb zurueck.

-----------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1     Dieser Treiber unterstuetzt folgende Grafikkarten:

        Eine Liste ist im Kopf dieser Datei aufgefuehrt.

4.2     De-Installation:

        Dieser Treiber kann folgendermassen deinstalliert werden:

        1. Auf VGA zuruecksetzen

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

        2. Loeschen der OS/2 Treiber Dateien

           - P2.DLL             (bootdrive:\os2\dll)
           - P2FILT.DLL         (bootdrive:\os2\dll)
           - GRE2ELSA.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - HWENDIVE.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - ELSAPMI.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - ELSAMODE.DAT       (bootdrive:\os2)
           - SVGADATA.PMI       (bootdrive:\os2)

             Beispiel:  DEL C:\OS2\DLL\P2.DLL

        3. Loeschen der WINDOWS-Treiber und des WINman.

           - WINNER??.DRV         (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.
                                   ..\WINDOWS\SYSTEM)
           - WINIC31.DLL
           - WINMAN.EXE           (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.
                                   ..\WINDOWS\SYSTEM)
                                  (bei aelteren Versionen auch im
                                   WINDOWS-Verzeichnis)
           - WINMADEU.HLP
           - WINMADEU.DLL
           - WINMAN.INI
           - WINMAN.MON

4.3     WIN-OS/2 Konfiguration

        Beim ersten Starten der WINOS2 Oberflaeche wird automatisch der
        ELSA WINman aufgerufen, mit dem die WINOS2 Oberflaeche
        konfiguriert werden kann.
        Es steht Ihnen eine ONLINE-Hilfe zur Verfuegung.

        Standardmaessig wird der ELSA WINDOWS-Treiber WINNER08.DRV mit
        640x480x256 installiert.
        Die Dateien WINNERxx.DRV werden bei der Installation in das
        WINOS/2-Verzeichnis kopiert (befinden sich gepackt in der Datei
        WINDOWS).

4.4     ELSA DESKman Tool

        Mit diesem Programm kann eingestellt werden, auf welchem
        Bildschirm Message Boxen und maximierte Fenster dargestellt
        werden.
        Dabei kann zwischen Rechts, Links und der aktuellen Maus-
        zeigerposition gewaehlt werden. Diese Einstellungen werden
        sofort uebernommen.

4.5     Gesamtbildschirm Befehlzeilen:

        OS/2, DOS und WIN-OS/2 Gesamtbildschirm Befehlzeilen werden
        nur auf dem ersten Bildschirm und nicht verteilt auf zwei
        Bildschirme dargestellt.

4.6     Wenn zwei verschiedene Monitore verwendet werden, sollte der
        bessere als zweiter Monitor verwendet werden. Bei den meisten
        Motherboards ist die zweite Grafikkarte diejenige mit der
        niedrigeren PCI Nummer.

-----------------------------------------------------------------------

5.      Versionshinweise


        VERSION 1.03

          - GRADD Treiber fuer
               ELSA GLoria Synergy

        VERSION 1.04

          - Treiber bootet nicht mit FixPak3 (M003) behoben.
          - EnDIVE Settings bleiben erhalten
          - Systemabstuerze bei nicht installierter
            Multimediaunterstuetzung behoben
          - Hardware EnDIVE Unterstuetzung.

        VERSION 1.05

          - Unterstuetzung der folgenden Einstellungen
              - ELSA_RESET  (siehe 8.1)
              - TIM Zeile. Diese muss in der config.sys
                folgendermassen eingetragen werden:
                SET TIM=....
                so wie sie der WINMAN erzeugt) (siehe 8.2)
              - USE_SMALL_FONTS (siehe auch 8.3)
          - Probleme im Zusammenhang mit Netscape und
            griechischen URLs beseitigt
          - OS/2 Gesamtbildschirme werden aus dem BIOS Initialisiert
          - Kleine Fonts bei kleinen Aufloesungen
          - Systemabsturz bei Softwarecursern behoben

        VERSION 1.06

          - Darstellungsfehler auf schnellen Rechnern beseitigt

-----------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Probleme

6.1     Falschfarben im Truecolormodus (nicht mit FixPak 3)

        Abhilfe: Ersetzen sie die Systemdatei SOFTDRAW.DLL mit
                 der entsprechenden Datei des Fixpacks 1
                 (unpack softdraw.dl_)

6.2     FixPaks

6.2.1   FixPak1 und 2

        VIO-Fenster (DOS und OS/2 Fenster) enthalten kryptische
        Zeichen.
        Dies ist ein bekannter Fehler des FixPaks im Zusammenhang mit
        GRADD-Treibern.

        Abhilfe:
        Ersetzen Sie die PMMERGE.DLL durch die vorherige Version (ohne
        FixPak). Uns sind hierbei bisher noch keine Nachteile
        aufgefallen.

6.2.2   FixPak3

        Die unter 6.1 und 6.2.1 aufgefuehrten Probleme sind behoben.

        Im TrueColor Modus fuehrt DIVE keine Colorconversion mehr durch.
        Dies hat zur Folge, dass in den meisten Faellen kein EnDIVE
        moeglich ist und auf Software Motion Video umgeschaltet wird.

        Abhilfe : Ersetzen sie die Systemdatei DIVE.DLL mit
                  der entsprechenden Datei des Fixpacks 1 (unpack dive.dl_)
                  oder der Orginalinstallation.



6.3     Zuruecksetzen auf den Original-VGAGRADD-Modus:

        Oeffnen Sie den Ordner "Installieren/Entfernen" und starten
        "Installation anpassen". Waehlen Sie unter Primaerbildschirm
        den Eintrag "VideoGraphics Array (VGA) GRADD" aus und folgen
        den weiteren Anweisungen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        OS2.INI:      Stellen Sie sicher, dass der Schluessel
                      DEFAULTSYSTEMRESULUTION in der Applikation
                      PM_DISPLAYDRIVERS geloescht wurde.
                      (Notfalls loeschen.)

        SVGADATA.PMI: Falls sie im bootdrive:\OS2 die Datei
                      SVGADATA.PMI vorfinden, loeschen sie diese.

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

6.4     Mausspur und Videos

        Das Abspielen eines Videos fuehrt bei aktiver Mausspur zum
        Systemstillstand.

        Abhilfe: Deaktivieren Sie die Mausspur

6.5     APM

        Wenn ein Bildschirm durch APM abgeschaltet wird, kann er vom
        System nicht wieder aktiviert werden und bleibt Schwarz.

        Abhilfe: Deaktivieren Sie alle Powermanagement-Optionen im
                 BIOS.

-----------------------------------------------------------------------

7.      EnDIVE

        Das mitgelieferte "ELSA EnDIVE Filter"-Tool bietet Ihnen die
        Moeglichkeit, verschiedene Aspekte von EnDIVE zu beeinflussen
        und zu beobachten.

        Dieses Tool schaltet automatisch die entsprechenden Auswahl-
        moeglichkeiten frei, sobald diese technisch moeglich sind.

        Die "Video Memory" Anzeige informiert Sie ueber die Ausnutzung
        des Offscreen-Speichers.

        Sie koennen zu Testzwecken oder bei Programmen mit fehlerhafter
        EnDIVE-Unterstuetzung EnDIVE ganz abschalten, sowie den Filter
        benutzen.

        Die eingestellten Eigenschaften sind solange aktiv bis sie
        wieder zurueck genommen werden. D.h. auch nach Beendigung des
        Tools und nach dem Neustart des Systems.


7.1     Filter

        Diese verbessern die Darstellung bei vergroesserten AVI
        Filmen.

        Der Filter kann mit dem mitgelieferten Tool "ELSA EnDIVE Set"
        gesetzt werden. Standardmaessig ist der Filter ausgeschaltet.
        Bei Aufloesungen mit 256 Farben ist kein Filter verfuegbar.

        Diese Erweiterung wird nur auf dem ersten Bildschirm
        unterstuetzt

-----------------------------------------------------------------------

8.      Einstellung (CONFIG.SYS)

        Mittels des SET Befehls in der CONFIG.SYS koennen diverse
        Einstellung, die das Verhalten des Treibers beeinflussen,
        vorgenommen werden.

8.1     SET ELSA_RESET=[H|L]

        Hiermit lassen sich 2 vordefinierte Aufloesungen einstellen:
        H = 1024x768x8@75Hz
        L =  640x480x8@60Hz

        Diese Einstellung wird dem, was durch den "Resolution Manager"
        eingestellt wurde, vorgezogen und ist, solange wie diese Zeilen
        in der CONFIG.SYS vorhanden sind, gueltig.

8.2     SET TIM=.......

        Hier kann die durch den WINMAN erzeugte TIM-Zeile direkt ein-
        getragen werden. Diese wird vom Treiber als bevorzugte
        Aufloesung behandelt.
        Dadurch ist es moeglich, unter Verwendung des WINMAN ein ganz
        bestimmtes Timing zu erzeugen und dies auch fuer die WPS
        nutzbar machen.
        Diese Zeile ist in der Rangfolge der ELSA_RESET Zeile
        untergeordnet.


8.3     SET USE_SMALL_FONTS=[0|1]

        Hierdurch kann eingestellt werden, ob in einer Aufloesung
        groesser als 800x600 (HiRes-Mode) "small icons" verwendet
        werden sollen oder die Standard Einstellung.

        1 = benutze "small icons/fonts"
        0 = benutze Standardgroessen.

        Da diese Funktionalitaet von den Definitionen fuer
        Bildschirmtreiber seitens IBM abweicht, werden keine Garantien
        fuer die einwandfreie Funktion mit allen PM-Programmen
        uebernommen.

        Hinweis: Die Einstellung kann zu einer fehlerhaften Anzeige
                 des "Maximize Window Button" fuehren.

