	#
	| LIESMICH Datei fuer GLoria-XL
	|
	| ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
	|
        | Version: 5.30.05.231
        |
	| Copyright (c) 1993-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
	|
	| ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
	| Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
	| D-52070 Aachen             
	|
	| ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
	| 2231 Calle De Luna         
	| Santa Clara, CA 95054
	| USA
	|
	| ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
	| 7F-11, No. 188, Sec. 5     
	| Nanking East Road
	| Taipei 105
	| Taiwan, R. O. C.
	|
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F                
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 27.02.98, CBuersch


	Inhaltsuebersicht:

	1.    Einleitung
	2.    Aufstellung aller Dateien
	3.    Installation
        4.    Release Notes / Bekannte Probleme
------------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

	Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows NT-Treibersoftware 
	fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren und konfigurieren 
	koennen.

1.1     Weitere Informationen
	Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres ELSA Grafiktreibers 
	benutzen Sie bitte die Windows-Hilfe oder die Hilfen zu den ELSA Utilities.
	
------------------------------------------------------------------------

2       Aufstellung aller Dateien

	Das Verzeichnis fuer den ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT
	enthaelt folgende Dateien:
	
	DISK1           Erkennungsdatei fuer die erste Diskette
	DISK2           Erkennungsdatei fuer die zweite Diskette
	DISK3           Erkennungsdatei fuer die dritte Diskette
	ELSA.HLP        ELSA Hilfe Datei
	EGLMX.INF       Steuerungsdatei fuer Microsofts Setup-Programm
	LIESMICH.TXT    Die Datei, die Sie gerade lesen 
	README.TXT      Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
	TXTSETUP.OEM    Steuerungsdatei fuer die Betriebssystem-Installation
			
	Treiber:

	EGLMXM.SYS      Miniport Treiber 
	EGLMXD.DLL      Display Treiber
	EMGLMXD.DLL     Multi-Display-Treiber
	EOGLL.DLL       OpenGL-Treiber

	Utilities:

	Unterverzeichnis Glset: 
	GLSET.DLL       GLoria Einstellungen
	GLSET.INF       Steuerungsdatei fuer Microsofts Setup Programm  
	GLSET.TEX       Daten fuer GLoria Einstellungen
	GLSETDEU.HLP    Deutsche Hilfe fuer GLoria Einstellungen
	GLSETENG.HLP    Englische Hilfe fuer GLoria Einstellungen
	
	Unterverzeichnis Winmsuit:
	ELSA.HLP        ELSA Hilfe Datei
        ELSAENG.HLP     ELSA Hilfe Datei englisch
        WINMPS.DLL      Applikations-Erweiterung
        WINMSUIT.EXE    WINMAN Suite zur komfortablen Schnelleinstellung der GLoria Settings
        WINMSUIT.INF    Steuerdatei fuer WINMAN Suite Setup
        WSUIT_DE.DLL    Applikations-Erweiterung deutsch

------------------------------------------------------------------------

3       Installation

3.1     Installation des Grafik - Treibers
	
	Hinweis: Installieren Sie zuerst den neuen Treiber, 
	fahren Sie dann den Rechner herunter, und tauschen Sie dann
	die Grafikkarte. Alternativ koennen Sie nach dem Kartentausch
	auch im sicheren VGA-Modus booten und dann den ELSA-Treiber 
	installieren.

	Klicken Sie in der Task-Leiste/Settings das Symbol 
	"Systemsteuerung" an oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in 
	den Desktop und waehlen Sie "Eigenschaften" im PopUp-Menue.
	Waehlen Sie dort "Anzeige" (DISPLAY.CPL) und im Reiter 
	"Einstellungen" zur Aenderung der Anzeigeeinstellungen die 
	Schaltflaeche "Konfiguration aendern...". Im folgenden Dialog waehlen 
	Sie "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen.  Es 
	erscheint der "Grafikkarte auswaehlen"-Dialogbox mit einer Auswahl 
	verfuegbarer Treiber (unter "Modelle").

	Hinweis: Der hier angegebene Eintrag "ELSA WINNER 1000" 
		 installiert den Microsoft S3-Treiber fuer 
		 ELSA WINNER 1000 und NICHT den ELSA-eigenen Treiber!

	Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren rechten 
	Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog "Installieren von 
	Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer Pfadangabe ("A:\"). 
	Aendern Sie diesen Eintrag auf den Pfad, unter dem die Treiber-
	dateien fuer Ihre Karte zu finden sind und bestaetigen Sie mit 
	"Fortsetzen". Es wird nun eine Liste mit ELSA Grafik-Treibern
	angezeigt. Waehlen Sie den fuer Ihr System passenden Treiber aus 
	und bestaetigen Sie den Dialog. Der Treiber wird nun installiert,
	nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber eines Drittherstellers
	installiert werden soll, bestaetigt haben. Schliessen Sie nun
	alle Anzeige-Fenster. 

	Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber NICHT
		 dynamisch geladen werden. Dies ist kein ELSA-Problem!

	Um den Treiber zu aktivieren muss NT neu gestartet werden. 
	Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".
	Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen 
	Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit abgeschlossen.

	Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft Windows 
	NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung von 640*480
	Bildpunkten bei 256 Farben und 60 Hz Bildfrequenz.
	
	Hinweis: Windows NT 4.0 startet nun in der Standardaufloesung 
		 640x480 mit 256 Farben bei 60 Hz Bildfrequenz. Die von
		 Ihnen gewuenschte Aufloesung koennen Sie danach mit Hilfe
		 der "Anzeige"-Applikation in der Systemsteuerung neu 
		 einstellen.
		
	Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der 
		 Installation der Windows NT 4.0 Treiber installiert.
	
3.2     Installation der ELSA GLoria Settings
	
	Die mitgelieferten ELSA GLoria Settings koennen installiert werden,
	indem Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf die GLSET.INF Datei im 
        Unterverzeichnis "ALPHA\GLset" ihres Quellpfades zur Treiberinstallation
        klicken und "Installieren..." waehlen.

	Hinweis: Die GLoria Settings koennen in der Systemsteuerung unter
		 "Software", "Installieren/Deinstallieren..." wieder deinstalliert 
		 werden.

3.3     Installation der ELSA Winman Suite

	Die mitgelieferte ELSA Winman Suite kann installiert werden,
	indem Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf die WINMSUIT.INF Datei im 
        Unterverzeichnis "ALPHA\Winmsuit" ihres Quellpfades zur Treiberinstallation
        klicken und "Installieren..." waehlen.
        Nach der Installation muss entweder im "Windows NT-Verzeichnis\Elsautil" die Datei
        WINMSUIT.EXE aufgerufen werden, oder es muss ein Systemabschluss durchgefuehrt
        werden, damit das Utility in der Task-Leiste erscheint.

	Hinweis: Die Winman Suite kann in der Systemsteuerung unter
		 "Software", "Installieren/Deinstallieren..." wieder deinstalliert 
		 werden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

4.      Release Notes / Bekannte Probleme

4.1     Release Notes

        Erste Release

4.2     Bekannte Probleme

        Bei verschiedenen Zeichnungen aus dem Pro/E Graphics Short Check werden
        verdeckte Kanten und Linien teilweise dargestellt.
        Wird die 3D-Erweiterung deaktiviert, tritt der Fehler nicht mehr auf.

        Bei deaktivierter 3D-Erweiterung kann es vorkommen, daß die Zeichnung
        nicht dargestellt wird oder beim Drehen/Zoomen/Pannen die Zeichnung zu einem 
        schwarzen Block wird.

----------------------------------------------------------------------------------------------
