        #
        | LIESMICH Datei fuer GLoria-XL
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 5.34.00.329
        |
        | Copyright (c) 1993-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11             LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 06.08.1998, FRauser


        Inhaltsuebersicht:

        1.      Einleitung
        2.      Installation
        3.      Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4.      Bekannte Probleme
        5.      History


-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows NT-
        Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren und
        konfigurieren koennen.

1.1     Systemvoraussetzungen

        Diese Treibersoftware laeuft nur auf ELSA Grafikkarten fuer
        den PCI-Bus.

1.2     Weitere Informationen

        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte Windows-Hilfe oder
        die Hilfen zu den ELSA Utilities.


-------------------------------------------------------------------

2       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem
                 Betriebssystem Windows NT 4.0 und kann nur fuer
                 dieses installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene
        Arten installieren:
        - Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility
        (2.1)
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"
        (2.2)
        - Waehrend der Installation von Windows NT 4.0
        (2.3)

2.1     Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility

        Starten sie Windows NT und starten Sie das Programm
        SETUP.EXE, indem Sie entweder im Explorer darauf
        doppelklicken oder in der Task-Leiste unter "Start" den
        Menuepunkt "Ausfuehren..." waehlen.

2.1.1   Hinweise und Konfiguration

        -Die Setup Version 1.0 -1.9 unterstuetzt nur Windows NT 4.0
        Build 1381 in der deutschen und englischen Version mit
        installiertem Service Pack 3.

        -Wird das Programm waehrend des Ablaufs gestoert, z.B.
        durch Benutzereingaben in die automatisch ablaufenden
        Dialoge, so beendet es sich nach einiger Zeit selbstaendig.
        Der Benutzer kann dann entweder die Installation manuell
        weiterfuehren oder das Setup Programm neu starten.

        - Der Windows-Dialog "Eigenschaften von Anzeige" muss,
        falls geoeffnet, vor Aufruf von Setup.exe geschlossen
        werden.

        - In der Datei SETUP.INI stehen unter [Setup Options] die
        Schalter "QuietInstall" und "AutoReboot" zur Verfuegung.
        Beide Schalter stehen als Vorgabewert auf "OFF". Wird
        "QuietInstall=ON" angegeben, dann installiert das Programm
        den Grafiktreiber, ohne dass eine Benutzereingabe
        erforderlich ist.
        Fuer eine vollstaendige Installation ist jedoch stets ein
        neubooten des Computers noetig - dafuer kann
        "AutoReboot=ON" angegeben werden. Unter [Tools] steht der
        Schluessel "InstallationFiles" zur Verfuegung. Damit
        koennen zusaetzliche Installationsskripte angegeben werden,
        die bei Auswahl von "ELSA Grafik Treiber und Utilities
        installieren" im Setup mitinstalliert werden. Die dort
        angegebenen Installationsskripte muessen ueber eine
        [DefaultInstall] und. [DefaultUninstall] Section verfuegen,
        damit sie mittels der Systemsteuerung
        ("Installieren/Deinstallieren" unter "Software")
        nachtraeglich entfernt oder hinzugefuegt werden koennen.

2.2     Manuelle Installation

2.2.1   Manuelle Installation des Grafik - Treibers

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
        Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und tauschen
        Sie dann die Grafikkarte.

        Klicken Sie im Startmenue/Einstellungen das Symbol
        "Systemsteuerung" an oder klicken Sie mit der rechten
        Maustaste auf den Desktop und waehlen Sie "Eigenschaften"
        im PopUp-Menue.
        Waehlen Sie dort "Anzeige" (DISPLAY.CPL) und im Reiter
        "Einstellungen" zur Aenderung der Anzeigeeinstellungen die
        Schaltflaeche "Konfiguration aendern...". Im folgenden
        Dialog waehlen Sie "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte
        auszuwaehlen.  Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"
        -Dialogbox mit einer Auswahl verfuegbarer Treiber
        (unter "Modelle").

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe (z. B. "A:\").
        Aendern Sie diesen Eintrag auf den Pfad, unter dem die
        Treiberdateien fuer Ihre Karte zu finden sind
        (z. B. "D:\WINNER\2000PROX\WINNT40") und bestaetigen Sie
        mit "Fortsetzen". Es wird nun eine Liste mit ELSA
        Grafik-Treibern angezeigt.

        Waehlen Sie den fuer Ihre Karte passenden Treiber aus und
        bestaetigen Sie den Dialog. Der Treiber wird nun
        installiert, nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber
        eines Drittherstellers installiert werden soll, bestaetigt
        haben. Schliessen Sie nun alle Anzeige-Fenster.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein
                 Problem des Betriebssystems!

        Um den Treiber zu aktivieren, muss NT neu gestartet werden.
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".
        Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen
        Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit
        abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten und 256 Farben bei 60 Hz
        Bildfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.2.2   Manuelle Installation der ELSA Utilities

        Die mitgelieferten ELSA Utility Programme koennen
        installiert werden, indem Sie im Explorer mit der rechten
        Maustaste auf die zugehoerige .INF Datei (siehe 2) klicken
        und "Installieren..." waehlen.

        Hinweis: Die Utilities koennen in der Systemsteuerung unter
                 "Software", "Installieren/Deinstallieren..."
                 wieder deinstalliert werden.

2.3     Installation waehrend der Systeminstallation

        Hinweis: Falls Sie keine Installationsdisketten besitzen,
                 muessen Sie sich diese vor der Installation selbst
                 erstellen (Abschnitt 2.4).

        Bei der Erst- oder Neuinstallation von Windows NT werden
        Sie nach Erkennung der Hardware- und Softwarekomponenten
        gefragt, ob Sie die von Windows NT getroffenen Angaben
        akzeptieren wollen.
        Bestaetigen Sie dort NICHT, sondern markieren Sie die Zeile
        "Anzeige:  ". Waehlen Sie dort "Andere (Erfordert vom
        Hardwarehersteller gelieferte Diskette)". Legen Sie die
        erste Diskette ein, waehlen den Treiber fuer Ihre
        Grafikkarte. Folgen Sie den weiteren Anweisungen.

        Nach einem Neustart faehrt Windows NT dann im Grafikmodus
        hoch.

        Hinweis: Die ELSA Utilities muessen nachtraeglich
                 installiert werden (Abschnitt 3.1). Der
                 ELSA-OpenGL Treiber wird nicht automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.4     Erstellen von Installationsdisketten

        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie drei leere
        Disketten. Beschriften Sie diese mit "ELSA Windows NT 4.0
        DISK 1",  "ELSA Windows NT 4.0 DISK 2"und "ELSA Windows NT
        4.0 DISK 3".

        Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nicht unbedingt alle
                 angegebenen Dateien vorhanden sein muessen, um die
                 Funktionsfaehigkeit des Treibers zu garantieren
                 und einige Dateien abweichende Datei-Endungen
                 haben koennen
                 (z. Bsp. "EGLXLD.DL_" anstatt "EGLXLD.DLL").

        Kopieren Sie nun von Ihrer Treiber CD folgende Dateien
        (soweit vorhanden) auf die bereitgelegten Disketten:

        - Diskette 1 ("ELSA Windows NT 4.0 DISK 1"):
                DISK1
                ELSA.INF
                LIESMICH.TXT
                README.TXT
                SETUP.EXE
                SETUP.INI
                TXTSETUP.OEM
                I386\EGLXLM.SYS
                I386\EGLXLD.DLL
                I386\EMGLXLD.DLL

        - Diskette 2 ("ELSA Windows NT 4.0 DISK 2"):
                DISK2
                ELSA.INF
                TXTSETUP.OEM
                I386\EOGLXL.DLL

        - Diskette 3 ("ELSA Windows NT 4.0 DISK 3"):
                DISK3
                ELSA.INF
                TXTSETUP.OEM
                I386\GLSET\ELSA.HLP
                I386\GLSET\ELSAENG.HLP
                I386\GLSET\GLSET.DLL
                I386\GLSET\GLSET.INF
                I386\GLSET\GLSET.TEX
                I386\GLSET\GLSETDEU.HLP
                I386\GLSET\GLSETENG.HLP
                I386\GLSET\GLSET_DE.DLL
                I386\MONCTRL\24H96.TIM
                I386\MONCTRL\MONCTDEU.DLL
                I386\MONCTRL\MONCTENG.DLL
                I386\MONCTRL\MONCTRL.CPL
                I386\WINMSUIT\ELSA.HLP
                I386\WINMSUIT\ELSAENG.HLP
                I386\WINMSUIT\WINMSUIT.INF
                I386\WINMSUIT\WINMSUIT.EXE
                I386\WINMSUIT\WSUIT_DE.DLL
                I386\WINMSUIT\WINMPS.DLL
                I386\WINMSUIT\ELSA.HLP
                I386\WINMSUIT\ELSAENG.HLP


2.5     Testen der Installation und Ermittlung der
        Treiber-Versionsnummer

2.5.1   Testen der Installation

        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige".
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen"
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...".

        Im darauf folgenden Dialog finden Sie u.a. den Hersteller,
        die Versionsnummer sowie die gerade bennutzten
        Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist
                 ein Problem des Betriebssystems.

2.5.2   Ermitteln der Treiber-Versionsnummer ueber die
        Treiber-Datei

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EG*.SYS, EG*.DLL oder EMG*.DLL anzeigen.
        Die Datei EG*.SYS finden Sie im Verzeichnis
        SYSTEM32\DRIVERS, die beiden DLLs im SYSTEM32-Verzeichnis
        des aktiven Windows NT.


-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Hinweise zur Installation und Konfiguration

        Alle Tools lassen sich, falls noetig, nachtraeglich manuell
        installieren. Wechseln Sie dazu in das entsprechende Tools
        Unterverzeichnis (Bsp. I386\GLSET), klicken mit der rechten
        Maustaste auf die ".inf" Datei und waehlen den Eintrag
        "Installieren" aus dem Kontextmenue. Nach einem Neustart
        sind die Tools vollstaendig installiert.

        Im Folgenden werden die Einstellmoeglichkeiten des ELSA
        Grafikkarten-Treibers fuer Windows NT und der ELSA
        Utilities beschrieben.

3.1.1   ELSA WinmanSuite

        Die ELSA WinmanSuite ist ein Programm, welches sich in die
        Taskleiste ihres Betriebssystems integriert. Mit einem
        Mausklick auf das WinmanSuite-Icon klappt ein Menue auf, in
        dem Sie schnellen Zugriff auf alle installierten ELSA Tools
        haben.

3.1.2   ELSA GLoria Einstellungen

        Mit den ELSA GLoria Einstellungen kann das Verhalten der
        3D-Beschleunigung auf ELSA GLoria Grafikkarten beeinflusst
        werden. Sie finden dieses Tool als Registerkarte in den
        "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.


3.3     Anpassung des Monitors

        Um die Moeglichkeiten Ihres Monitors besser auszunutzen,
        koennen Sie neue Aufloesungen und veraenderte Monitor
        Timings definieren und in einer Datei (Timing-Datei)
        abspeichern. Im Mehrschirmbetrieb muss das Timing fuer
        jeden Monitor angeschlossenen Monitor eingestellt werden.

3.3.1   Monitor Einstellungen

        Mit dem ELSA Monitor Einstellungen Programm lassen sich
        Mehrschirmumgebungen konfigurieren. Sie finden es unter
        STARTMENUE/SYSTEMSTEUERUNG/MONCTRL. Die
        Konfigurationsmoeglichkeiten werden im folgenden
        beschrieben.

3.3.1.1 Monitor Einstellungen fuer ...

        Hier kann bei Mehrschirmumgebungen der Monitor gewaehlt
        werden, fuer den das Timing eingestellt werden soll.

3.3.1.2 Einstellungen

        Dieser Eintrag entscheidet darueber, wie die Timing-Datei
        benutzt werden soll.

        ignorieren: Alle Eintraege in der Timing-Datei werden
                    ignoriert, sie wird also nicht verwendet.

        bevorzugt:  Aufloesungen aus der Timing-Datei werden
                    bevorzugt behandelt. Wenn eine Timing-Datei
                    Aufloesungen anbietet, die auch der Treiber
                    bereitstellt, dann werden die Daten aus der
                    Timing-Datei uebernommen und die des Treibers
                    verworfen.Treiberaufloesungen ohne
                    korrespondierendes Timing werden
                    unveraendert
                    uebernommen.

                    Hinweis: Es kann bei neueren Treibern
                             vorkommen, dass aufgrund der Vielzahl
                             der angebotenen Timings des Treibers
                             keine (!) Aufloesung der Timing-Datei
                             uebernommen wird. In diesem Fall
                             empfiehlt sich die Einstellung
                             "exklusiv".

        exklusiv:   Alle Standardaufloesungen des Treibers werden
                    verworfen. Nur die Aufloesungen aus der
                    Timing-Datei werden angeboten.

3.3.1.3 Monitor Listenfeld

        In diesem Listenfeld steht eine Zeichenfolge, zur
        Kennzeichnung der Timing-Eintraege. Dies sollte ein Text
        sein, der den Monitor
        genau bezeichnet, fuer den das Timing gilt, z. B.:

                ELSA ECOMO 24H96

3.3.2   Monitor Timing Datei

        In diesem binaeren Datenteil sind die Timings des Monitors
        abgespeichert. Die Werte werden von MonCtrl aus der Timing-
        Datei uebernommen und in die Liste der verfuegbaren
        Aufloesungen uebernommen. Sie finden eine Liste fuer den
        ELSA ECOMO 24H96 im SYSTEM32-Verzeichnis Ihres
        Windows NT 4.0 Verzeichnisses.

3.3.2.1 Timing-Datei-Format-Beschreibung

        Die Datei mit den Timing-Eintraegen traegt die Endung
        ".TIM". Sie enthaelt Zeilen mit ASCII-Text, der mit jedem
        Editor (z. B. NOTEPAD.EXE) bearbeitet werden kann.
        Die erste Zeile enthaelt einen Text zur Bezeichnung des
        Monitors (s. 3.3.1.3). Dieser Text wird im MonCtrl-Tool in
        der Box im unteren Rahmenbereich angezeigt (z. B. ELSA
        ECOMO 24H96). In jeder der folgenden Zeilen ist ein Timing
        definiert. Dazu enthaelt jede Zeile 14 durch Komma
        getrennte Werte, die das Timing beschreiben.

        Folgende Parameter koennen hier angegeben werden
        (Reihenfolge wie in der Datei):
        - xRes: Anzahl der Bildpunkte in X-Richtung (z. B. 1024).
        - yRes: Anzahl der Bildzeilen in Y-Richtung (z. B. 768).
        - Bpp: Anzahl der Bits je Pixel, Farbtiefe (z. B. 16).
        - Hz: Bildwiederholfrequenz in Hertz (z. B. 79).
        - PxClk: Pixeltakt in kHz (z.B. 95455).
        - Ht: Horizontal total in Pixeln = hor. Summe (z. B. 1312).
        - Hfp: Horizontal frontporch in Pixeln (z. B. 16).
        - Hsw: Horizontal sync-width in Pixeln (z. B. 96).
        - Hbp: Horizontal backporch in Pixeln (z. B. 176).
        - Vt: Vertical total in Zeilen = vertikale Summe
          (z. B. 800).
        - Vfp: Vertical frontporch in Zeilen (z. B. 1).
        - Vsw: Vertical sync-width in Zeilen (z. B. 3).
        - Vbp: Vertical backporch in Zeilen (z. B. 28).
        - If: Interlaced flag (sollte immer auf 0 stehen).

        Eine Beispieldatei (24H96.TIM) wuerde mit den genannten
        Werten wie folgt aussehen:

        ELSA ECOMO 24H96
        640,480,8,60, 25175, 800,16,96,48, 525,10,2,33, 0

        Hinweis: Die Parameter muessen nicht unbedingt angegeben
                 werden. Es genuegt prinzipiell die Angabe von
                 xRes, yRes, Bpp und Hz. Die restlichen Paramater
                 muessen aber wenigstens mit Null angegeben werden.
                 Beispiel: 1200,800,16,75,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

3.4     ELSA POWERlib

        ELSA bietet optional fuer den Programmierer das Toolkit
        POWERlib an, mit dem Applikationen erstellt werden koennen,
        die die ELSA Grafikkarten zur grafischen Ausgabe verwenden.

3.5     Stereo-Funktion

        Dieser Treiber bietet Stereo-Funktionaliaet in Verbindung
        mit GLoria-XL und einer Stereo-Shutter-Brille.
        Naehere Erlaeuterungen sowie Stereo Demos finden Sie auf
        der WINNERware-CD im Verzeichnis SAMPLES\StereoGL.


-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme

        - Stereo Betrieb mit GLoria-XL:
          Während eine nicht Stereo-OpenGL-Applikation läuft kann
          der Stereo-Modus nicht aktiviert werden. Allerdings
          können beliebige OpenGL-Programme nach einer
          Stereo-Applikation gestartet werden.

        - Bei hohen Aufloesungen, die durch mangelnden
          Video-Speicher kein Double-Buffering mehr ermoeglichen,
          wird automatisch auf die OpenGL-Softwareemulation
          umgeschaltet, wenn die Applikation unter OpenGL "Double
          Buffering" anfordert. Um OpenGL durch die Hardware
          trotzdem zu ermoeglichen, muessen Sie "Double Buffering"
          in der Applikation abschalten!

        - Der Treiber kann nicht in Verbindung mit einer Com4
          Schnittstelle betrieben werden!

        - Auf einigen Rechnern dauert der Bootvorgang sehr lange.

        - Karte wird nicht erkannt
          Versuchen Sie die Grafikkarte in einem anderen PCI-Slot
          zu betreiben. Manche Rechnerhersteller haben 1-2
          PCI-Slots, die nicht den PCI-Spezifikationen entsprechen

        - Mehrschirmbetrieb:
          kein DOS Fenster im Vollbild, oder Treiber startet nicht:
          Schalten Sie der ersten Grafikkarte VGA ein, bei allen
          anderen aus.

        - Die Funktionsfaehigkeit von 3D Studio Max 1.x ist mit
          diesem Treiber nur bei Verwendung von Software-
          Z-Buffer gewaehrleistet.

        - Mit CATIA/CADAM kann es zu Falschdarstellungen bei der
          Verwendung von Texturen kommen.

        - Mit 3D Studio MAX 2.0 kann es bei einer Aufloesung von
          800x600 Punkten und 32768 Farben zu Fehldarstellungen
          kommen. 
          
        - Mit SolidWorks 98 kann es bei Verwendung von 32768 
          Farben und Wireframe zu Darstellungsfehlern kommen.

-------------------------------------------------------------------

5       History

        5.26.00.227
        -----------
        - Bugfix fuer Quake2 (Texturfehler)
        - Bugfix fuer MicroStation (MSBench Anzeigefehler)
        - Bugfix fuer Lightwave3D (Flickern im Wireframe modus)
        - GLoria Settings "Default" entspricht den WHQL
          Anforderungen
        - GLoria Settings lassen standardmaessig die Einstellung
          jeder verfuegbaren Aufloesung zu
        - OpenGL Treiber Version 2.01.13.048
        - Einbindung der ELSA Winman Suite
        - Bugfix fuer Probleme mit Polygon Offset
        - Bugfix GLoria Einstellungen: Fehlende Ein-
          stellungsmoeglichkeiten fuer Nicht-Administratoren
        - Einbindung des Monitor Control Tools
        - Keine Unterstuetzung von Stereo-Shutter-Brillen

        5.34.00.327
        -----------
        - Unterstuetzung von Stereo-Shutter-Brillen
        - Unterstuetzung von MAXtreme fuer 3D Studio MAX2.0
        - Erweiterte Applikationsunterstuetzung der GLoria-Settings
        - Bugfix fuer OpenGL und NetMeeting
        - Bugfix fuer Lichtquellen-Editor im ELSAview3D
        - Performancesteigerung in 3D Studio MAX 2.0 bei Verwendung
          eines Viewports

        5.34.00.328
        -----------
        - Unterstuetzung von Socket-7-Boards

        5.34.00.329
        -----------
        - OpenGL Treiber Version 2.01.14.098
        - Bugfixes fuer bekannte Probleme mit Pro/DESIGNER 