        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | GLoria-XXL
        | GLoria Synergy 
        | Synergy II
        | GLoria II
        |
        | ELSA POWERdraft fuer AutoCAD 2000
        |                      Architectural Desktop Rel.2
        |                      Mechanical Desktop 4
        |
        | Version 15.01.05
        |
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11
        | 52070 Aachen
        | Germany
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 11.08.2000 aschlech

        Inhaltsuebersicht:

1       Einleitung
2       Verzeichnisinhalt
3       Installation/Deinstallation
4       Konfiguration
5       Bemerkungen zur Release
6       Aenderungen zur Hilfe Datei

----------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie POWERdraft fuer AutoCAD 2000
        installieren und deinstallieren koennen.

1.1     Ermitteln der aktuellen Treiberversion

        Um die Versionsnummer eines bereits installierten Treibers zu
        ermitteln, gibt es mehrere Moeglichkeiten.

1.1.1   Mit Hilfe des Windows Explorers

        Lassen Sie sich die Dateiattribute der Datei dselsa15.dll aus
        dem Treiberverzeichnis im Windows Explorer mit Strg-Enter
        anzeigen.

1.1.2   Ueber den Befehl 'PdVer'

        Wenn AutoCAD laeuft mit POWERdraft als Bildschirmtreiber,
        koennen Sie den POWERdraft Befehl 'PdVer' eingeben.

1.1.3   Mit Hilfe der POWERdraft Einstellungen

        Oeffnen Sie zur Laufzeit AutoCADs Voreinstellungen.
        Der Reiter 'ELSA POWERdraft' enthaelt die Treiberversion.

----------------------------------------------------------------------

2.      Verzeichnisinhalt

        Das Setup-Verzeichnis enthaelt die folgenden Dateien:

        README.TXT      englische Version dieser LIESMICH Datei
        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        LANG15DE.HLP    Windows Hilfedateien in deutscher und
        LANG15EN.HLP    englischer Sprache.
        SETUP.EXE       Installationsprogramm fuer Windows.
        (alle anderen)  Dateien, die vom SETUP benutzt werden.

----------------------------------------------------------------------

3       Installation/Deinstallation

3.1     Voraussetzungen

        Bitte pruefen Sie folgende Voraussetzungen um erfolgreiche
        Installation und Betrieb des Treibers zu ermoeglichen.

        - Betriebssystem Windows NT4 oder Windows 2000
        - eine ELSA Grafikkarte mit Unterstuetzung fuer
          POWERdraft for AutoCAD 2000
          -> Am Anfang dieser LIESMICH Datei finden Sie eine
             Auflistung der unterstuetzten Grafikkarten.
        - aktueller ELSA Windows-Bildschirmtreiber
        - AutoCAD 2000 bereits installiert
        - Schreibrechte im AutoCAD 2000 Verzeichnis und im Windows-
          Systemverzeichnis

3.2     Ablauf der Installation

        Stellen Sie sicher, dass AutoCAD 2000 nicht laeuft.

        * Installation von CD:
          Starten Sie CDSETUP.EXE aus dem Wurzelverzeichnis Ihrer
          ELSA Produkt-CD. Sie koennen dazu im Windows Explorer
          CDSETUP.EXE doppelklicken.

        * Installation aus einem separaten Verzeichnis:
          Starten Sie SETUP.EXE.

3.3     Deinstallation

        Das Installationsprogramm erzeugt einen Eintrag zur
        Deinstallation in der gewaehlten Programmgruppe.

----------------------------------------------------------------------

4       Konfiguration

        Das Setup-Programm fuegt der gewaehlten Programmguppe die
        Symbole
                'POWERdraft konfigurieren'
        und
                'Originaltreiber konfigurieren'
        hinzu.
        Mit Hilfe dieser Symbole koennen Sie entweder POWERdraft oder
        den mit AutoCAD mitgelieferten Originaltreiber (Whip) als
        AutoCAD-Bildschirmtreiber konfigurieren. Nach erfolgreicher
        Installation ist POWERdraft bereits konfiguriert.

        Um den Originaltreiber zu rekonfigurieren, klicken Sie
        auf das Symbol 'Originaltreiber konfigurieren', waehrend
        AutoCAD _nicht_ laeuft.
        Soll POWERdraft konfiguriert werden, verwenden Sie das Symbol
        'POWERdraft konfigurieren'.

        Ist POWERdraft konfiguriert, wird beim Starten von AutoCAD
        das ELSA-Logo angezeigt.

----------------------------------------------------------------------

5       Bemerkungen zur Release

        -> siehe Hilfe Datei

----------------------------------------------------------------------

6       Aenderungen zur Hilfe Datei

        Bekannte Probleme:
        Nach Wechseln der ELSA Grafikkarte kann es sein, dass AutoCAD
        nicht mehr startet. Bitte installieren Sie in diesem Fall den
        POWERdraft neu.
