        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA Windows 98 Treiber, Ver. 4.12.01.0206-0120  
        |
        |       3D REVELATOR
        |
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11
        | 52070 Aachen
        | Germany
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road,
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 24.08.2000, MHorbach, MLiedtke


        Inhaltsuebersicht

        1. Uebersicht
        2. Inhalt
        3. Installation
        4. Versions Hinweise
        5. Hinweise zum Treiber
        6. Bekannte Fehler und Betriebshinweise


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Dieses Treiberpaket enthaelt den ELSA Display Treiber
        fuer Microsoft Windows 98.

        Der Treiber unterstuetzt 256, 65536 und 16 Millionen Farben in
        allen Aufloesungen, die sich mit der eingesetzten ELSA Grafik-
        karte einstellen lassen.


------------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Das Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    Die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
        VERSION.TXT     Versions-Info zum Treiber und den Tools
        ELSARVL.CAB     Display Treiber fuer NVIDIA Karten mit
                        3D REVELATOR-Unterstuetzung
        ELSARVL.INF     Installationsdatei fuer Treiber und Tools
        ELSAEXST.CAB    Dialogseite "ELSA Treiber Einstellungen"

        Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, stellen Sie
        bitte sicher, dass alle aufgelisteten Dateien vorhanden sind.


------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Dieser Abschnitt beschreibt die Schritte, die notwendig sind,
        um den ELSA Grafiktreiber mit Tools auf einem Windows 98 System
        zu installieren.

3.1     Installation der ELSA Grafikkarte unter Windows 98

        entfaellt

3.2     Installation per CD

        In einer aktiven Windows 98 Sitzung legen Sie bitte die
        Treiber CD-ROM in Ihr Laufwerk ein. Normalerweise startet
        nach der Erkennung der CD, ein Setup-Programm. Nur wenn Sie
        'Automatische Benachrichtigung beim Wechsel' in Ihrer Windows
        - Systemumgebung deaktiviert haben, wird es notwendig sein,
        im Wurzelverzeichnis der CD die Datei Setup.exe, per Doppelklick
        manuell zu starten. Sie koennen anschliessend die gewuenschten
        Komponenten auswaehlen. Nach dem Neustart Ihres Systems wird Ihr
        Monitor erkannt und Sie waehlen Aufloesung und Farbtiefe, Ihren
        persoenlichen Wuenschen entsprechend.

3.3     Installation von Treiberpaketen aus dem Web

        Die Pakete aus dem Web sind selbstextrahierende EXE-Dateien. Das
        Setup kopiert temporaer alle, zur Installation benoetigten
        Dateien nach z.B. C:\ELSAINST um sie anschliessend, automatisch
        richtig zu installieren. Dieses Setup installiert nicht nur den
        Treiber, sondern gleichzeitig auch die entsprechenden Tools.

        Nachdem die automatische Installation abgeschlossen ist oder
        auch manuell abgebrochen wurde, werden die temporaeren Dateien
        samt "ELSAINST" Verzeichnis wieder von Ihrer Festplatte
        geloescht.

3.4     Microsoft WHQL-konforme Installationsweise

        Nachdem Windows Ihre ELSA Grafikkarte erkannt hat, waehlen Sie
        'Diskette...'. Wenn Sie ein Treiberupdate durchfuehren, waehlen
        Sie 'Aendern' unter 'Erweiterte...' in den Einstellungen von
        Anzeige.
        Mittels 'Durchsuchen' verweisen Sie auf der ELSA CD auf das zu
        Ihrer Grafikkarte passende Verzeichnis (z.B. \WIN9x\STANDARD).
        Nach der Aufforderung "Datentraeger einlegen" geben Sie den
        Namen des passenden Verzeichnisses gegebenenfalls erneut ein.
        Nach dem Neustart von Windows 98 sind die ELSA Treiber aktiv.
        Ist die ELSA Grafikkarte nicht Ihre primaere Grafikkarte, wird
        sie aktiviert, indem man in den Windows-Einstellungen auf die
        Darstellung des zugehoerigen Monitors klickt.




------------------------------------------------------------------------

4.      Versions-Hinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
        letzen Version(en) dieser Treiber.

        Version 4.12.01.0206-0120
        - basiert auf NVIDIA Version 530
        - keine Videofunktionalitaet
        - Fehler bei der Installation auf Erazor III Pro behoben

        Version 4.12.01.0206-0090
        - basiert auf NVIDIA Version 530

        Version 4.12.01.0116-0020
        - basiert auf NVIDIA Version 375

        Version 4.12.01.0112-0010
        - Erste freigegebene Version
        - voller DirectX7 support (zwingend notwendig)


------------------------------------------------------------------------

5.      Hinweise zum Treiber


5.1     DirectDraw/Direct3D

        Die Treiber unterstuetzen die DirectX7-Komponenten DirectDraw/
        Direct3D. Jedoch sind die Microsoft-Komponenten von DirectDraw/
        Direct3D noch NICHT im Standardlieferumfang von Windows 98
        enthalten. Damit DirectDraw/ Direct3D verwendet werden kann,
        muss ein aktuelles DirectX7 installiert werden.

        Um DirectDraw/Direct3D zu installieren waehlen Sie bitte den
        entsprechenden Menuepunkt auf der Treiber CD Oberflaeche
        oder wechseln Sie mit dem Explorer direkt auf die CD und starten
        die Installation der entsprechenden DirektX Version.


5.2     DirectX7 fuer Windows 98:

        Die Installation dieser neuesten Version von Microsoft DirectX
        ist zur Erreichung des vollen Leistungsumfangs zwingend
        erforderlich.

        Das Update (DXsetup.exe) ist zu finden  in:

        z.B.: CD Laufwerk:\APPS\DIRECTX7


5.3     AGP unter Windows 95/98

        Fuer die fuer den einwandfreien Betrieb der Grafikkarte not-
        wendige AGP-Unterstuetzung unter Windows 95 benoetigt man
        Windows 95 OSR-2.1, besser Version 2.5 . Dieses erhaelt man
        durch das USB-Update "USBSUPP.EXE" auf einem vorhandenen
        Windows 95b (OSR2.0).

        Die installierte Windows-Version kann man in der Registry unter
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
        Version und VersionNumber finden.
        Fuer OSR-2.1 lauten die Eintraege:

        Version       "Windows95"
        VersionNumber "4.03.1212" oder "4.03.1214"

        Ist Ihr Mainboard mit einem nicht Intel Chipsatz bestueckt,
        kann es notwendig sein, ein sogenanntes Patch des jeweiligen
        Chipsatzherstellers, z.B. VIA, ALI, installieren zu muessen
        um alle spezifischen Funktionen des AGP Busses nutzen zu
        koennen. Dieses Patch liegt entweder dem System bzw. Mainboard
        bei oder aber ist erhaeltlich ueber die Internetseiten des
        jeweiligen Herstellers.

        http://www.via.com.tw/
        http://www.ali.com.tw/

        Im Zweifelsfall fragen Sie bitte den Hersteller
        Ihres Systems.



------------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Fehler und Betriebshinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt Merkwuerdigkeiten bzw. Probleme und
        gibt zum Teil Tips zur Umgehung.

        - der Suspend oder Hibernate Modus sollte nicht benutzt werden.

        - wenn das ELSA Logo im 32 Bit Farbmodus aktiviert ist, kann es
          zu Darstellungsfehlern kommen

        - sollte es im Stereobetrieb zu erheblichen Performanceverlusten
          kommen, so dass die Anwendung oder das Spiel nicht mehr zu
          benutzen ist, hilft meisst eine Reduzierung der Farbtiefe oder
          Auflösung

        - Sollte es bei 3D Spielen zu Blitzeffekten waehrend der Nutzung
          der "3D Stereo" Funktion kommen, ueberpruefen Sie bitte ob bei
          Verwendung des Joysticks im Konfigurationsdialog des Steuer-
          geraetes unter:

          Start - >Einstellungen -> Systemsteuerung -> Gamecontroller

          auf der Karteikarte "Erweitert" die Checkbox "Poll mit
          Interrupt eingeschaltet", aktiviert ist.

        - Bei Benutzung der "kein Warten auf Vsync" Funktion unter
          den "ELSA Treiber Einstellungen" wird der "3D Revelator"
          Stereo Support deaktiviert.

        - Um die einwandfreie Funktion Ihrer ELSA Grafikkarte
          auf Windows 98 Systemen gewaehrleisten zu koennen, ist
          es bei Mainboards mit VIA (Apollo, MVP3 usw.) Chipsaetzen
          zwingend erforderlich, den VIAGARTD.VXD Version 3.3 oder neuer
          zu installieren.

          Dieses sogenannte "VIA AGP driver" -Patch erhalten sie im
          Internet unter:

          HTTP://WWW.VIA.COM.TW

          oder von Ihrem Systemhaendler.

        - Taskswitching waehrend aktiven 3D-Anwendungen kann zu Textur-
          fehldarstellungen fuehren.

        - OpenGL-Bildschirmschoner stuerzen gelegentlich ab, wenn
          manuell oder auch durch das System, zusaetzlich ein
          Standbymodus eingeleitet wird.

        - Mausspuren werden nicht dargestellt, weil diese Windows-
          Funktionalitaet vom NVIDIA-Chip in Hardware beschleunigt wird.

        - Unter Windows 95 kann es vermehrt zu Problemen mit aktuellen
          Spielen kommen.
------------------------------------------------------------------------
