        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows 2000 Build 2195
        | 
        | Version: 5.12.10.242
        |
        |       Synergy II
        |
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11
        | 52070 Aachen
        | Deutschland
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 2000-09-20, FRauser


        1       Treiberbeschreibung
        2       Installation
        3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4       Bekannte Probleme / Einschraenkungen
        5       Problembehebung

-------------------------------------------------------------------

1       Treiberbeschreibung

        Display Driver Version : 5.12.10.242
        OpenGL Driver Version  : 5.12.10.242
        Operating System       : Windows 2000
        Display adapter        : ELSA Synergy II
        Supported Languages    : keine Beschraenkung

1.1     Liste der Dateien (Dateien koennen komprimiert sein)

        - esynii.inf   (Script Datei zur Treiberinstallation)
        - esyniid.dll  (Display Treiber)
        - esyniim.sys  (Miniport Treiber)
        - esyniio.dll  (OpenGL Treiber)
        - liesmich.txt (Die Datei, die Sie gerade lesen)
        - readme.txt   (engl. Version der Datei, die Sie gerade
                        lesen)
        - w2ksetup.exe (Programm zur automatischen Treiber-
                        installation) 
        - \ELSAINFO\   (ELSAINFO Verzeichnis )
        - \GLSET\      (APPLIKATIONS EINSTELLUNGEN Verzeichnis)

-------------------------------------------------------------------

2       Installation

2.1     Vorbereitung

        Hinweis: Falls in Ihrem System bereits andere Grafikkarten
                 installiert waren, sollten Sie die zugehoerigen
                 Dateien "oemx.inf" und "oemx.pnf" (wobei "x"
                 Zahlenwerte darstellen) im SYSTEM\INF Unterver-
                 zeichnis Ihrer Installation loeschen.
                 Dieses sollte geschehen um sicherzustellen, dass
                 die Plug&Play-Erkennung von Windows 2000 korrekt
                 funktioniert.

        Kopieren Sie alle Treiberdateien auf eine formatierte,
        leere Diskette oder in ein leeres Verzeichnis auf Ihrer
        Festplatte. Deinstallieren Sie alle vorhandenen
        Grafikkarten.
        Entnehmen Sie die eventuell vorbereitete Diskette und
        starten Sie Ihr System neu.

2.2     Installation

        Windows 2000 benutzt Plug&Play Funktionen, um Ihre
        Grafikkarte zu erkennen. Nach dem Einbau der Grafikkarte
        und dem anschliessenden Neustart des Systems laeuft
        folgender Mechanismus ab:

        1. Ein neues Geraet wird erkannt. Der Dialog "Assistent
           fuer das Suchen neuer Hardware" wird Sie bei der
           Installation begleiten.
           - Klicken Sie "Weiter"
           - Waehlen Sie "Alle bekannten Treiber fuer das Geraet..."
           - Klicken Sie "Weiter"
           - Waehlen Sie "Grafikkarte"
           - Klicken Sie "Weiter"
           - Waehlen Sie "Datentraeger"
           - Waehlen Sie das Quellverzeichnis aus (2.1)
           - Klicken Sie "Ok"
           - Waehlen Sie den Eintrag "ELSA Synergy II"
           - Klicken Sie "Weiter"
           - Klicken Sie "Weiter"
           - Waehlen Sie "Ja".
           Der Treiber wird installliert.
           - Waehlen Sie "Fertig stellen".

        2. Die Installation des Grafiktreibers ist nun
           abgeschlossen.
           Entnehmen Sie die eventuell benutzte Diskette und
           starten Sie Ihr System neu.

        Hinweis: Abhaengig vom verwendeten Monitor wird
                 Plug&Play diesen beim naechsten Neustart erkennen
                 und einen entsprechenden Treiber installieren.

2.3     Ueberpruefung der Installation

        Oeffnen Sie START/EINSTELLUNGEN/SYSTEMSTEUERUNG/ANZEIGE.
        Wenn Sie unter "Einstellungen" lesen koennen:
        "Plug and Play Monitor mit ELSA Synergy II" ist der Treiber
        korrekt installiert.
        Sie sollten nun in der Lage sein, Aufloesungen groesser als
        800*600 Pixel einzustellen.

2.4     Einstellen der Bildwiederholrate

        Klicken Sie in
        START/EINSTELLUNGEN/SYSTEMSTEUERUNG/ANZEIGE/EINSTELLUNGEN
        auf "Erweitert".
        Auf der Seite "Monitor" koennen Sie unter
        "Bildschirmfrequenz" die gewuenschte Bildwiederholrate
        einstellen.

2.5.    Treiberaktualisierung (Update) mit w2ksetup.exe

        Fuer ein einfaches und automatisches Treiberupdate koennen
        Sie das mitgelieferte Programm w2ksetup.exe benutzen, das 
        Sie durch Doppelklick starten.   

        Wenn der Treiber erfolgreich installiert wurde, wird
        dieser, falls moeglich, direkt gestartet. Konnte der
        Treiber nicht gestartet werden, fordert eine Dialogbox
        zum Neustart auf.

        Konnte der Treiber nicht installiert werden, wird dies 
        durch eine Dialogbox mitgeteilt. Zudem wird der Status
        durch den Exitcode des Programms bekanntgegeben. 
        (siehe auch 2.5.2.)

2.5.1.  Kommandozeilenparameter

        Das Verhalten des W2KSetup kann durch die Kommandozeile 
        gesteuert werden.

        Folgende Optionen sind moeglich:

        SILENT    - Es erscheinen keine Dialogboxen waehrend der 
                    (De)Installation, die eine Benutzereingabe 
                    verlangen.                

        REBOOT    - Am Ende der (De)Installation wird automatisch 
                    ein Systemneustart ausgeloest, falls notwendig.

        UNINSTALL - Alle ELSA Grafikkartentreiber werden 
                    deinstalliert. Eine Dialogbox informiert am 
                    Ende, falls ein Neustart des Systems notwendig 
                    ist.
                    
        SERVICE   - Gibt den Service an, der deinstalliert werden 
                    soll. (z.B. EGLIIM)
                    Ohne diese Option werden alle ELSA Grafik-
                    kartentreiber entfernt.
                    Bei der Installation ist diese Option ohne 
                    Wirkung.


       Beispiele:

       Installation:
       - W2KSetup.exe SILENT REBOOT
                        
                        Installiert den ELSA Grafikkartentreiber
                        fuer Windows 2000 ohne weitere Benutzer-
                        eingaben. Wenn ein Neustart notwendig ist,
                        wird dieser ausgefuehrt. 
                        Ansonsten wird der Treiber direkt 
                        gestartet.
       
       Deinstallation:
       - W2KSetup.exe UNINSTALL SILENT REBOOT SERVICE EGLIIM
                        
                        Deinstalliert den ELSA Grafikkartentreiber
                        fuer Windows 2000 fuer eine ELSA GLoria II.
                        Nach der Deinstallation wird, soweit 
                        erforderlich, ein Neustart des Systems
                        durchgefuehrt.


       HINWEIS: Besonders mit der manuellen Deinstallation sollte 
                sehr vorsichtig umgegangen werden.
                Fehlerhaftes Bedienen koennte zu einem instabilem
                System fuehren.

2.5.2. ExitCodes

       Systemintegratoren koennen am ExitCode des W2KSetup den 
       Status der (De)Installation erkennen.

       Folgende ExitCodes werden ausgegeben:

       -1 : Irgendetwas ging schief, ohne das versucht wurde, 
            den Treiber zu (de)installieren.
            (z.B. es wurde keine Inf-Datei gefunden)

        0 : Der Treiber wurde versucht zu (de)installieren, 
            dies schlug jedoch fehl.
            Ursache: Die Software stimmt nicht mit der 
            installierten Hardware überein.

        1 : Der Treiber wurde erfolgreich (de)installiert.

-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Zusaetzliche Programme

3.1.1   ELSA Applikations Einstellungen

        Mit den ELSA Applikations Einstellungen kann das Verhalten
        der 3D-Beschleunigung auf ELSA Grafikkarten beeinflusst
        werden. Sie finden dieses Tool als Registerkarte in
        den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.2   ELSA Info

        Mit ELSA Info steht Ihnen ein Hilfsmittel zur Verfuegung,
        welches Ihnen auf einen Blick alle relevanten Informationen
        zu Ihrer Systemkonfiguration liefert. In erster Linie han-
        delt es sich hier um ein Diagnosewerkzeug,welches Sie bei
        eventuellen Konfigurationsproblemen Ihres Grafiksystems
        unterstuetzen soll. Sie koennen alle angezeigten Informa-
        tionen menuegesteuert in eine Datei ausgeben lassen.
        Die so erzeugte Datei kann bei Supportanfragen verwendet
        werden, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu gewaehr-
        leisten.

-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme / Einschraenkungen

-------------------------------------------------------------------

5       Troubleshooting

-------------------------------------------------------------------