        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA OS/2 WARP Version 3 und 4 Treiber Version 01.22
        |
        |       ELSA VICTORY 3DX
        |
        | Copyright (c) 1994-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             CompuServe : GO ELSA
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         CompuServe : GO ELSA
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     CompuServe : GO ELSA
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F    CompuServe : GO ELSA
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 23.06.1998, AKiefer


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen
        5.      Versionshinweise
        6.      Bekannte Probleme
        7.      EnDIVE
        8.      Einstellungen

-----------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese CD beinhaltet die OS/2 Treiber-Software fuer
        IBM OS/2 WARP Version 3 und Version 4.

        Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch
        nicht im Handbuch Ihrer Grafikkarte finden.
        Soweit Informationen in dieser Datei nicht im Einklang mit dem
        Handbuch stehen sollten, sind die Informationen hier gueltig.

-----------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Im Installations-Verzeichnis finden Sie folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      engl. Version der Datei LIESMICH

        SETUP.EXE       Installationsprogramm
        SETUP.DAT       -------- " --------- -Konfigurations-Datei
        ELSAE.DLL       -------- " --------- -Resourcendatei (Englisch)
        ELSAD.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Deutsch)
        ELSAE.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Englisch)
        WS3INIT.DLL     -------- " --------- -Hardwareunterstuetzung
        ELSAUI.DSC      Konfigurations-Datei
        ELSAUI.DSP      --------- " --------
        SVGADATA.PMI    --------- " --------

        WINDOWS         OS2 Windows-Bildschirmtreiber
        VIDEOMM         OS/2 Bildschirmtreiber fuer die ELSA Grafikkarte
        SCREEN01.SYS    Physikalischer Einheitentreiber (PDD)
        FILTER.EXE      ELSA EnDIVE Filter Set Utility
        WINNER          WINNER Konfigurations Datei
        WINMAN.MON      WINman Monitor Datei

-----------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Diese Treiber koennen nur unter den Betriebssystemen
        OS/2 WARP Version 3 und Version 4 verwendet werden.

        Um eine erfolgreiche Installation zu gewaehrleisten, sollte
        der Original-OS/2-VGA-Modus aktiv sein.

3.1     Zuruecksetzen auf den Original-VGA-Modus:

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

3.2     Installation der ELSA-Treiber der Version 01.22:

        Legen Sie die ELSA CD ein, oeffnen Sie das Objekt Ihres CD-ROM-
        Laufwerkes, wechseln Sie in das zu Ihrer Grafikkarte passende
        OS/2-Verzeichnis (z.B. \WINNER\2000AVI\OS2) und starten Sie
        SETUP.EXE. Auf dem Hinweisbildschirm erscheint der Inhalt dieser
        Datei.

3.3     Bedienung des Setup-Programmes

        Unter "Grafikinfo" koennen Sie sich Informationen ueber Ihre
        Grafikkarte ansehen. Erlaeuterungen zu den angezeigten Informa-
        tionen koennen mit der Hilfefunktion abgerufen werden.

        Unter "Aufloesung" muessen Sie Ihren Monitor auswaehlen und die
        gewuenschte Grafikaufloesung angeben.
        Bitte stellen Sie sicher, dass die Informationen zu Ihrem
        Monitor korrekt und vollstaendig sind, um Beschaedigungen durch
        Ueberlastung auszuschliessen. Die gewaehlte Aufloesung muessen
        Sie mit "Setzen" einstellen.

        Reichen die vordefinierten Aufloesungen nicht aus, kann eine
        Aufloesung vom Benutzer definiert werden. Sollte Ihr Monitor
        nicht in der Liste aufgefuehrt sein, koennen Sie diesen
        zusaetzlich in die Liste der Monitore aufnehmen.
        Druecken Sie hierzu den "Hinzufuegen"-Knopf.

        Mit "Installation" koennen Sie den Umfang der gewaehlten
        Dateien bestimmen und die Installation durchfuehren.
        Benutzen Sie die Hilfefunktion, um weitere Informationen zu
        erhalten. Nach erfolgter Installation fuehren Sie bitte einen
        Systemabschluss aus und booten erneut.
        OS/2 wird hierbei mit der gewaehlten Aufloesung gestartet.
        Falls Sie bei der Installation den "ELSA Resolution Manager"
        mitinstalliert haben, koennen Sie ihn verwenden, um die
        Aufloesung nachtraeglich zu aendern.
-----------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1     Dieser Treiber unterstuetzt folgende Grafikkarten:

        Eine Liste ist im Kopf dieser Datei aufgefuehrt.

4.2     De-Installation:

        Dieser Treiber kann folgendermassen deinstalliert werden:

        1. Auf VGA zuruecksetzen

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

        2. Loeschen der OS/2 Treiber Dateien

           - WINNERMM.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - WS3ACCEL.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - WS3INIT.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - BVHSVGA.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - WINNER.PMI         (bootdrive:\os2)

             Beispiel:  DEL C:\OS2\DLL\WINNERMM.DLL
                        DEL C:\OS2\DLL\BVHSVGA.DLL

        3. Loeschen der WINDOWS-Treiber und des WINman.

           - WINNER??.DRV         (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.
                                   ..\WINDOWS\SYSTEM)
           - WINIC31.DLL
           - WINMAN.EXE           (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.
                                   ..\WINDOWS\SYSTEM)
                                  (bei aelteren Versionen auch im
                                   WINDOWS-Verzeichnis)
           - WINMADEU.HLP
           - WINMADEU.DLL
           - WINMAN.INI
           - WINMAN.MON

4.3     WIN-OS/2 Konfiguration

        Beim ersten Starten der WINOS2 Oberflaeche wird automatisch der
        ELSA WINman aufgerufen, mit dem die WINOS2 Oberflaeche
        konfiguriert werden kann.
        Es steht Ihnen eine ONLINE-Hilfe zur Verfuegung.

        Standardmaessig wird der ELSA WINDOWS-Treiber WINNER08.DRV mit
        640x480x256 installiert.
        Die Dateien WINNERxx.DRV werden bei der Installation in das
        WINOS/2-Verzeichnis kopiert (befinden sich gepackt in der Datei
        WINDOWS).

-----------------------------------------------------------------------

5.      Versionshinweise

        VERSION 1.06.11

          - ELSA VICTORY 3D

        VERSION 1.10

          - Truecolor und EnDIVE fuer ELSA VICTORY 3D

        VERSION 1.11

          - ELSA WINNER 3000 Serie
          - ColorWorks Fehlfarben im 24Bpp Modus behoben

        VERSION 1.12

          - Behandlung der Codepage im Zusammenhang mit Bitmap-Fonts
            korrigiert
          - ELSA VICTORY 3D: Fehlerhafte Behandlung des GREYROP Flags
            behoben

        VERSION 1.13

          - Unterstuetzung der VL-Bus Karten (PRO/AVI)
          - ELSA WINNER 1000PRO Trap D behoben
          - ELSA WINNER 1000AVI/VL Testbild korrigiert
          - Y Filter (EnDIVE) fuer ELSA WINNER 3000 Serie

        VERSION 1.14

          - Fehlerhaftes Clippen innerhalb eines AVI Fensters behoben
          - Y Filter (EnDIVE) fuer ELSA WINNER 3000 Serie korrigiert
          - ELSA WINNER 3000 Serie, ELSA WINNER 2000AVI/3D,
            ELSA VICTORY 3D:
            SYS3175 in progman.exe bzw. Systemstillstand, wenn Soft-
            ware Cursor verwendet wurde, behoben.
            Systemstillstand nach dem Starten/Beenden eines AVI's
            behoben.

        VERSION 1.15

          - ELSA WINNER 1000/T2D
          - ELSA VICTORY 3DX
          - Anpassung an ELSAmotion MPEG Playback
          - Anpassung an das Videoplayback mit FixPak 26
          - Limitierung des EnDIVE-Supports fuer ELSA WINNER 3000 und
            ELSA WINNER 2000AVI/3D und ELSA VICTORY auf Videomodes mit
            einem Pixeltakt unter 135MHz.(S3 Spezifikationen fuer den
            Streamprozessor)

        VERSION 1.16

          - "EnDIVESet" (filter.exe) meldet Fehler sobald EnDIVE
            hardwareseitig abgeschaltet wurde.
          - Anpassung der ELSA WINNER 3000-M/-L an die ELSAmotion.
          - ELSA WINNER 2000AVI/3D:
               SYS3175 bei Benutzung einer Host-Applikation, welche
               "extended attributes" verwendet, behoben.
          - ELSA WINNER 1000TRIO/V:
               Fehlerhaftes Loeschen des Hintergrundes am linken
               Fensterrand korrigiert
               Erhoehte Stabilitaet des Testbildes
          - Fehlerhafte Bitmap-Darstellung bei JAVA-Applets behoben
          - Treiber an PentiumPro und MMX angepasst
          - Verbessertes EnDive bei wenig Offscreen

        VERSION 1.17

          - ELSA VICTORY 3DX: Probleme bei Wechsel zwischen WPS und
            Ganzseitenbildschirmsitzungen bzw. Testbildanzeige behoben.
          - Haenger bei manchen monochromen Bitblits korrigiert.
          - Das System-Grau in die Grund-Palette uebernommen, um eine
            bessere Geschwindigkeit im 256-Farben-Modus zu erreichen.

       VERSION 1.18

          - Linienfehler behoben (ViRGE-basierende Grafikkarten)
          - EnDIVE Unterstuetzung der Hardware besser angepasst fuer
            ViRGE-basierende Grafikkarten.
          - TIM Zeile wird nun unterstuetzt. Diese muss in der
            config.sys folgendermassen eingetragen werden:
              SET TIM=.... (so wie sie der WINMAN erzeugt
                            (siehe auch 8.2))
          - ELSA VICTORY 3D: defekte Icons nach Verschieben des
              ueberlappenden Fensters behoben.
              Flimmern der Videos bei 1024X768X24 behoben.
          - fehlerhaftes Einschalten des Y Filters (kein Effekt) behoben.
            (siehe auch 7.1.1)
          - high refresh Textmode wird unterstuetzt (siehe auch 8.6)
          - Systemstillstand im 32 Mode korrigiert
          - ELSA WINNER 1000TRIO: Falschfarben bei Videos im
            Truecolormodus korrigiert

       VERSION 1.19

          - fehlerhaften Markierungsrahmen bei IMPOS behoben.
          - weiterspielen von Videos in WIN-OS/2 Gesamtbildschirmen
            behoben.
          - ELSA WINNER 1000TRIO: Das Zeichnen von Videos in andere
              Fenster korrigiert.
          - ELSA WINNER 1000TRIO/V: Flimmern verkleinerter Videos behoben.

        VERSION 1.20

          - Probleme bei WARP 4 mit Fixpack 3 und EnDive behoben
          - Auswertung der TIM Zeile wurde korrigiert
          - Systemstillstand bei Texten an negativen Zeilen beseitigt

        VERSION 1.21

          - Darstellungsfehler bei 16:10 Aufloesungen korrigiert
          - Verbesserung der USE_SMALL_FONTS Einstellung (siehe auch 8.3)

        VERSION 1.22

          - falschen Cursor in DOS Gesamtbildschirmen korrigiert
          - korrekte Monitorerkennung (DDC-fähig) unter Win-OS/2
-----------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Probleme

6.1     WINOS2-Ganzseitenbildschirm

        Falls fuer WINOS2 und WPS unterschiedliche Bildwiederholraten
        konfiguriert wurden, kann bei einigen Monitoren nach einem
        Wechsel zu WINOS2 der Schirm dunkel bleiben (oder aehnliches).
        Durch das Zurueckschalten auf die WPS wird dieser wieder
        restauriert.

        WINNER WINOS2 und Seamless Treiber:
        Benutzen Sie die Treiber WINNERxx.DRV von der
        OS/2-Treiberdiskette (WINDOWS).

6.2     Lotus 1-2-3 f. OS/2 Vers. 2.0
        Lotus 1-2-3 kann nur im 8 BPP Modus betrieben werden.

6.3     Software- bzw. Color Cursor

        In folgenden Konfigurationen ist der Software-cursor fehlerhaft:

        2 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 8 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 8 BPP

        4 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 16 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 16 BPP

        8 MB Videospeicher:
            1600 x 1280 x 32 BPP
        Abhilfe:
            Verwenden Sie die Aufloesung 1600 x 1200 x 32 BPP

-----------------------------------------------------------------------

7.      EnDIVE

        Das mitgelieferte "ELSA EnDIVE Filter"-Tool bietet Ihnen die
        Moeglichkeit, verschiedene Aspekte von EnDIVE zu beeinflussen
        und zu beobachten.

        Die "Video Memory" Anzeige informiert Sie ueber die Ausnutzung
        des Offscreen-Speichers.

        Sie koennen zu Testzwecken oder bei Programmen mit fehlerhafter
        EnDIVE-Unterstuetzung EnDIVE ganz abschalten (dies sollte vor
        dem Aufruf der Programme geschehen), sowie X- und Y-Filter
        benutzen.

        Die eingestellten Eigenschaften sind solange aktiv bis sie
        wieder zurueck genommen werden. D.h. auch nach Beendigung des
        Tools und nach dem Neustart des Systems.

7.1     X und Y Filter

        Diese verbessern die Darstellung bei vergroesserten AVI
        Filmen.  Der X Filter interpoliert die Bildpunkte in
        horizontaler Richtung und der Y Filter in vertikaler Richtung.

        Der Y Filter kann nur angewendet werden, wenn genuegend
        Offscreen-Speicher vorhanden ist. Ansonsten wird er ignoriert.

        Die Filter koennen mit dem mitgelieferten Tool "ELSA EnDIVE
        Set" gesetzt werden. Standardmaessig ist der X Filter
        eingeschaltet.

7.1.1   Voraussetzungen fuer den Y Filter

        ELSA VICTORY 3D:
          nicht anwendbar.

        ELSA VICTORY 3DX, ELSA WINNER 1000/T2D:
          anwendbar, wenn das Videobild mindestens um den Faktor 2 in
          vertikaler Richtung vergroessert ist.

        ELSA WINNER 2000AVI/3D, ELSA WINNER 3000-M/-L:
          anwendbar, wenn das Videobild mindestens um den Faktor 2.8 in
          vertikaler Richtung vergroessert ist.

7.2     Allgemeine Einschraenkungen der EnDIVE Unterstuetzung

        Bei der
           - ELSA VICTORY 3D
           - ELSA VICTORY 3DX
           - ELSA WINNER 3000-S/-M/-L
           - ELSA WINNER 2000AVI/3D
        kann die Videobeschleunigung jeweils nur fuer ein Video zu
        einem Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Ansonsten kommt Software
        Motion Video zum Einsatz.

        Abhilfe: Beenden Sie ein Video, bevor Sie das naechste starten.

        Weiterhin muss die gewaehlte Aufloesung genug Video-RAM uebrig
        lassen, um ein Bild mit der Aufloesung des Videos abzuspeichern.
        Kann der Treiber die Hardwarebeschleunigung nicht einsetzen,
        weicht er auf Software Motion Video aus.

        Abhilfe: Waehlen Sie eine geringere Bildschirmaufloesung.

        Diese Grafikkarten unterstuetzen das Verkleinern von Videos
        durch die Videohardware nicht. Auch in diesem Fall wird auf
        Software Video Motion zurueck gestellt.

        Die Videohardware kann bis zu maximal 135MHz Pixelfrequenz
        betrieben werden. Dieser Maximalwert wird jedoch bei hoeheren
        Aufloesungen ueberschritten. In diesem Fall weicht der Treiber
        auf Software Motion Video aus. Wir empfehlen daher Video
        Playback in einer Aufloesung von 1024x768. In dieser können
        in jeder Farbtiefe mit hohen Bildwiederholraten AVI Files
        abgespielt werden.

        In bestimmten Faellen bzw. Aufloesungen (fuer alle ViRGE und
        ViRGE/VX basierenden Grafikkarten) ist ein bestimmter
        Vergroesserungsfaktor des Videobildes (Originalgroesse / darge-
        stellte Groesse des Videos) notwendig, um die Hardware nutzen
        zu koennen. Ist dieser Faktor zu gering, wird Software Motion
        Video verwendet.

7.3     Voraussetzung:

        Um die Hardware-Unterstuetzung des DIVE-Interfaces zu nutzen,
        muessen 64 MB Adressraum in dem System zu Verfuegung stehen.
        Dieses ermittelt und konfiguriert der Treiber. Schlaegt dieser
        Vorgang fehl, kann dies folgende Ursachen besitzen:

             a) PCI Bus Rechner:
                  - mehr als 4031 MB Hauptspeicher
                    Abhilfe: keine
                  - aelteres System-Bios (nicht PCI konform)
                    Abhilfe: folgende Zeile der CONFIG.SYS zufuegen
                              SET VIDEO_APERTURE=A00
                              (Videospeicher ab Adresse 2,5GB)

             b) VL Bus Rechner:
                  - mehr als 64 MB Hauptspeicher
                    Abhilfe: keine
                  - BIOS ermittelte ungueltige Adresse
                    Abhilfe: folgende Zeile der CONFIG.SYS zufuegen
                              SET VIDEO_APERTURE=40
                              (Videospeicher ab Adresse 64MB)

-----------------------------------------------------------------------

8.      Einstellung (CONFIG.SYS)

        Mittels des SET Befehls in der CONFIG.SYS koennen diverse
        Einstellung, die das Verhalten des Treibers beeinflussen,
        vorgenommen werden.

8.1     SET ELSA_RESET=[H|L]

        Hiermit lassen sich 2 vordefinierte Aufloesungen einstellen:
        H = 1024x768x8@75Hz
        L =  640x480x8@60Hz

        Diese Einstellung wird dem, was durch den "Resolution Manager"
        eingestellt wurde, vorgezogen und ist, solange wie diese Zeilen
        in der CONFIG.SYS vorhanden sind, gueltig.

8.2     SET TIM=.......

        Hier kann die durch den WINMAN erzeugte TIM-Zeile direkt ein-
        getragen werden. Diese wird vom Treiber als bevorzugte
        Aufloesung behandelt.
        Dadurch ist es moeglich, unter Verwendung des WINMAN ein ganz
        bestimmtes Timing zu erzeugen und dies auch fuer die WPS
        nutzbar machen.
        Diese Zeile ist in der Rangfolge der ELSA_RESET Zeile
        untergeordnet.


8.3     SET USE_SMALL_FONTS=[0|1]

        Hierdurch kann eingestellt werden, ob in einer Aufloesung
        groesser als 800x600 (HiRes-Mode) "small icons" verwendet
        werden sollen oder die Standard Einstellung.

        1 = benutze "small icons/fonts"
        0 = benutze Standardgroessen.

        Da diese Funktionalitaet von den Definitionen fuer
        Bildschirmtreiber seitens IBM abweicht, werden keine Garantien
        fuer die einwandfreie Funktion mit allen PM-Programmen
        uebernommen.

        Hinweis: Die Einstellung kann zu einer fehlerhaften Anzeige
                 des "Maximize Window Button" fuehren.

8.4     SET USE_FIXPAK17=[0|1] (nur Warp 3.x)

        Mit dem Fixpak 17 wurde ein alter Fehler der GraphicsEngine
        behoben. Da der Treiber keinen Anhaltspunkt hat, ob es sich um
        ein System mit oder ohne Fixpak 17 handelt, wird dies durch
        diese Einstellung erledigt.

        1 = System mit Fixpak 17
        0 = System ohne Fixpak 17

8.5     SET VIDEO_APERTURE=xxx

        siehe unter Punkt 7.3

8.6     SET XREFRESH=H

        Durch diese Einstellung werden die OS/2 und DOS Ganzseitenbild-
        schirmsitzungen grundsaetzlich mit einer um ca. 25% hoehern
        Bildwiederholrate eingestellt (aequivalent zum DOS-Tool
        XREFRESH.EXE).

        Diese Einstellung ist nur mit folgenden Grafikkarten moeglich:
        - ELSA WINNER 2000AVI/3D
        - ELSA WINNER 3000-M/-L

