	#
	| LIESMICH Datei fuer
	|
        | ELSA WINDOWS 3.1X Mehrschirm- Dispatcher MULTIman, Ver. 1.24
	| fuer
	|
	|	WINNER 3000-L
	|
        | Copyright (c) 1994-97 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             CompuServe : GO ELSA
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         CompuServe : GO ELSA
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     CompuServe : GO ELSA
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F    CompuServe : GO ELSA            
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 23.10.97, GBorgs


	Inhaltsuebersicht

	1. Uebersicht
	2. Disketteninhalt
	3. Installation
	4. Zusammenspiel mit "Einschirm"-Windows
        5. Besonderheiten


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

	Diese Diskette enthaelt die Treiber und Tools zum Windows-Mehr-
	schirm-Dispatcher MULTIman sowie die zugehoerigen ELSA WINNER
	Windows-Treiber.

	Mit diesen Treibern kann man auf einem System, das mit mehreren
	ELSA Grafikkarten ausgeruestet ist, Windows ueber mehrere Bild-
	schirme verteilt betreiben. Dies hat den Vorteil einer wesent-
	lich vergroesserten Windows-Arbeitsflaeche (Desktop).

	Dabei ist zu beachten, dass nur bestimmte WINNER Grafikkarten
	kombinierbar sind.
	Der MULTIman Treiber unterstuetzt folgende Kombinationen von
	ELSA-Boards:

	erstes Board:
		WINNER 1000ISA [1|2] MB
	jedes weitere Board:
		WINNER 2000PRO | PRO/X [PCI] [2|4|8] MB

	oder

	erstes Board:
		WINNER 2000PRO | PRO/X [PCI|VL] [2|4|8] MB
	jedes weitere Board:
		WINNER 2000PRO | PRO/X [PCI|VL] [2|4|8] MB

	oder

	erstes Board:
		WINNER 3000-M  | 3000-L
	jedes weitere Board:
		WINNER 3000-M  | 3000-L


	Wobei [PCI|VL] steht fuer entweder "nur PCI-" oder "nur VL-"
	Boards. Misch-Kombinationen mit VL und PCI werden NICHT unter-
	stuetzt. Es mssen auch die RAM-Bestckungen gleich sein.
        Mit der WINNER 1000ISA als erstes Board koennen nur
	WINNER 2000PRO|PRO/X-PCI Boards kombiniert werden. Auch sollten
	PRO- und PRO/X-Boards nicht gemischt werden.

	Es duerfen KEINE zusaetzlichen VGA-Grafikkarten im Rechner be-
	trieben werden.

        Es werden maximal 4 Grafikkarten unterstuetzt. Somit lassen sich
        bis zu vier Monitore nebeneinander und uebereinander anordnen.
        Bei vier Grafikkarten ist auch eine quadratische Monitoranord-
	nung moeglich.

        Die maximal moegliche vertikale bzw. horizontale Aufloesung wird
        von dem Board mit der geringsten Speicherausstattung bestimmt.


------------------------------------------------------------------------

2.      Disketteninhalt

	DATE    .DOC     Disketten ID (Produktionsdatum etc.)
	LIESMICH.TXT     diese Datei
	README  .TXT     englische Version dieser Datei
	MULTIMAN.DRV     MULTIman Treiber-Datei
        WINIC31 .DLL     Datei mit Treiber-Erweiterungen
	WINNER08.DRV     Windows Treiber fuer 256 Farben
	WINNER16.DRV     Windows Treiber fuer 65535 Farben
	WINNER32.DRV     Windows Treiber fuer 16 Mio. Farben


------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

	Voraussetzungen:

        Die ELSA WINNER Windowstreiber muessen vor der MULTIman-
        Installation bereits installiert sein.

	Auf der Festplatte, auf der Windows installiert wurde, muessen
	ca. 3 MByte verfuegbar sein.

	Die automatische Installation und die folgenden Ausfuehrungen
	gehen davon aus, dass das sekundaere und alle weiteren Boards
	nur vom Typ WINNER 2000PRO, WINNER 2000PRO/X sind bzw. dass nur
	WINNER 3000-L, oder nur WINNER 3000-M eingebaut sind.

        Installationsvorgang von der ELSAWARE CD:

	Starten Sie zunaechst Windows in Ihrer normalen Konfiguration.
	Das sollte auf dem ersten Board sein.

	Starten Sie das Programm SETUP.EXE auf der WINNERWARE CD in dem
        entsprechenden WIN31-Verzeichnis Ihrer Grafikkarte.
	Eventuell werden Sie gefragt, ob Sie die neueren Windowstreiber
	installieren moechten. Das koennen Sie tun.
	Danach erscheint das SETUP-Programm mit einem Menue, von
	dem aus MULTIman und ELSA Utilities installiert werden koennen.
	Waehlen Sie "MULTIman"-Installation aus. MULTIman wird nun
	installiert, aber noch nicht konfiguriert.

	MULTIman-Konfiguration:

	Beenden Sie das SETUP-Programm und starten Sie aus der Gruppe
	"ELSAware" das "WINman"-Utility zur Einstellung des Grafik-
	modus. Waehlen Sie zunaechst die physikalische Aufloesung des
	ersten Windowsschirms. Klicken Sie anschliessend auf
	"MULTIman aendern". In dem dann erscheinenden Menue waehlen Sie
	zunaechst die Anzahl der angeschlossenen WINNER-Bildschirme aus.
	Tragen Sie dann fuer den ersten Schirm die virtuelle Aufloesung
	ein, sowie virtuelle und physikalische Aufloesung der anderen
	zu verwendenden Bildschirme. Zum Schluss muss fuer jeden
	Bildschirm noch die Bildwiederholrate eingegeben werden.

	ACHTUNG:      Beachten Sie bitte die Spezifikationen Ihrer
		      Monitore, um Beschaedigungen derselben zu vermei-
		      den. Hinweise dazu geben die Monitorhandbuecher.

	Klicken Sie auf "OK" und speichern Sie den Grafikmode. Beenden
	Sie vorher alle DOS-Applikationen, da Windows neu gestartet
	werden muss.


------------------------------------------------------------------------

4.      Zusammenspiel mit "Einschirm"-Windows

	Durch die Installation des MULTIman wird Ihre Windows Grafik-
	konfiguration in der Datei SYSTEM.INI veraendert. Um wieder zur
	normalen "Einschirm"-Konfiguration zurueckzuschalten, verfahren
	Sie wie folgt:

	Starten Sie wiederum das WINman-Programm, klicken Sie auf
	"MULTIman aendern" und waehlen Sie dort die Einschirmvariante
	aus. Speichern Sie den Grafikmode und nach dem Windows-Neustart
	arbeiten Sie wieder im Einschirmbetrieb.

------------------------------------------------------------------------

5.      Besonderheiten

        - Der MULTIman-Treiber bietet keine DCI-Untersttzung.
          ELSAvision und ELSAmotion arbeiten nicht mit ihm zusammen.
