        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA OS/2 WARP Version 4 Zweischirmtreiber (GRADD)
        | Version 01.05
        |
        |       ELSA WINNER 3000-M
        |
        | Copyright (c) 1994-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             CompuServe : GO ELSA
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         CompuServe : GO ELSA
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     CompuServe : GO ELSA
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | 27.02.98, USchwabe


        Inhaltsuebersicht

        1.      Uebersicht
        2.      Inhalt
        3.      Installation
        4.      Bemerkungen
        5.      Versionshinweise
        6.      Bekannte Probleme
        7.      EnDIVE
        8.      Einstellungen

-----------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese CD beinhaltet die OS/2 Treiber-Software fuer
        IBM OS/2 WARP Version 4.

        Diese Datei beinhaltet neueste Informationen, die Sie noch
        nicht im Handbuch Ihrer Grafikkarte finden.
        Soweit Informationen in dieser Datei nicht im Einklang mit dem
        Handbuch stehen sollten, sind die Informationen hier gueltig.

-----------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Im Installations-Verzeichnis finden Sie folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      engl. Version der Datei LIESMICH
        SETUP.EXE       Installationsprogramm
        SETUP.DAT       -------- " --------- -Konfigurations-Datei
        ELSAE.DLL       -------- " --------- -Resourcendatei (Englisch)
        ELSAD.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Deutsch)
        ELSAE.HLP       -------- " --------- -Hilfedatei (Englisch)
        WS3INIT.DLL     -------- " --------- -Hardwareunterstuetzung
        WINMAN.MON      WINman Monitor Datei
        BASEGD.DSP      Konfigurations-Datei
        FILTER.EXE      ELSA EnDIVE Filter Set Utility
        ELSAIMGD.DSC    Konfigurations-Datei
        ELSAIMGD.DSP    Konfigurations-Datei
        GRADDMB         OS/2 Bildschirmtreiber fuer die ELSA Grafikkarte
        DESKMAN.EXE     ELSA DESKman Tool
        WINDOWS         OS/2 Windows-Bildschirmtreiber

-----------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        Diese Treiber koennen nur unter dem Betriebssystem
        OS/2 Warp Version 4.0 verwendet werden.

        Die Installation von FixPak5 wird empfohlen.

        Um eine erfolgreiche Installation zu gewaehrleisten, sollte
        der Original-OS/2-VGA-Modus aktiv sein.

3.1     Zuruecksetzen auf den Original-VGA-Modus:

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

3.2     Installation der ELSA-Treiber der Version 01.05:

        Legen Sie die ELSA CD ein, oeffnen Sie das Objekt Ihres CD-ROM-
        Laufwerkes, wechseln Sie in das zu Ihrer Grafikkarte passende
        OS/2-Verzeichnis (z.B. \WINNER\2000AVI\OS2) und starten Sie
        SETUP.EXE. Auf dem Hinweisbildschirm erscheint der Inhalt dieser
        Datei.

3.3     Bedienung des Setup-Programmes

        Unter "Grafikinfo" koennen Sie sich Informationen ueber Ihre
        Grafikkarte ansehen. Erlaeuterungen zu den angezeigten Informa-
        tionen koennen mit der Hilfefunktion abgerufen werden.

        Unter "Aufloesung" muessen Sie Ihren Monitor auswaehlen und die
        gewuenschte Grafikaufloesung angeben.
        Eine Einstellung von beispielsweise 1280X1024 entspricht einer
        gesamten Desktopgroesse von 2560X1024 verteilt auf zwei Monitore.
        Bitte stellen Sie sicher, dass die Informationen zu Ihrem
        Monitor korrekt und vollstaendig sind, um Beschaedigungen durch
        Ueberlastung auszuschliessen. Die gewaehlte Aufloesung muessen
        Sie mit "Setzen" einstellen.
        Benutzen Sie zwei baugleiche Monitore, denn die gewaehlte
        Aufloesung kann nur auf dem ersten Monitor getestet werden.

        Reichen die vordefinierten Aufloesungen nicht aus, kann eine
        Aufloesung vom Benutzer definiert werden. Sollte Ihr Monitor
        nicht in der Liste aufgefuehrt sein, koennen Sie diesen
        zusaetzlich in die Liste der Monitore aufnehmen.
        Druecken Sie hierzu den "Hinzufuegen"-Knopf.

        Mit "Installation" koennen Sie den Umfang der gewaehlten
        Dateien bestimmen und die Installation durchfuehren.
        Benutzen Sie die Hilfefunktion, um weitere Informationen zu
        erhalten. Nach erfolgter Installation fuehren Sie bitte einen
        Systemabschluss aus und booten erneut.
        OS/2 wird hierbei mit der gewaehlten Aufloesung gestartet.
        Falls Sie bei der Installation den "ELSA Resolution Manager"
        mitinstalliert haben, koennen Sie ihn verwenden, um die
        Aufloesung nachtraeglich zu aendern.

        Halten sie die OS/2 WARP Version 4 Betriebssystem CD bereit,
        u.U. muss die OS/2 GRADD Unterstuetzung von CD installiert
        werden.

3.4     Ist nur eine, oder sind zwei verschiedene Grafikkarten
        installiert, stellt der Treiber auf Einschirmbetrieb zurueck.

-----------------------------------------------------------------------

4.      Bemerkungen

4.1     Dieser Treiber unterstuetzt folgende Grafikkarten:

        Eine Liste ist im Kopf dieser Datei aufgefuehrt.

4.2     De-Installation:

        Dieser Treiber kann folgendermassen deinstalliert werden:

        1. Auf VGA zuruecksetzen

        Mittels der Wiederherstellungsoption beim Systemstart
        (Alt+F1) den primaeren Bildschirm auf VGA zuruecksetzen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        Loeschen der Zeile:
          SET GREEXT=GRE2ELSA
        in der Datei CONFIG.SYS

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

        2. Loeschen der OS/2 Treiber Dateien

           - WMBGRADD.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - WMBFILT.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - GRE2ELSA.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - HWENDIVE.DLL       (bootdrive:\os2\dll)
           - ELSAPMI.DLL        (bootdrive:\os2\dll)
           - ELSAMODE.DAT       (bootdrive:\os2)
           - SVGADATA.PMI       (bootdrive:\os2)

             Beispiel:  DEL C:\OS2\DLL\WMBGRADD.DLL

        3. Loeschen der WINDOWS-Treiber und des WINman.

           - WINNER??.DRV         (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.
                                   ..\WINDOWS\SYSTEM)
           - WINIC31.DLL
           - WINMAN.EXE           (..\WINOS2\SYSTEM  bzw.
                                   ..\WINDOWS\SYSTEM)
                                  (bei aelteren Versionen auch im
                                   WINDOWS-Verzeichnis)
           - WINMADEU.HLP
           - WINMADEU.DLL
           - WINMAN.INI
           - WINMAN.MON

4.3     WIN-OS/2 Konfiguration

        Beim ersten Starten der WINOS2 Oberflaeche wird automatisch der
        ELSA WINman aufgerufen, mit dem die WINOS2 Oberflaeche
        konfiguriert werden kann.
        Es steht Ihnen eine ONLINE-Hilfe zur Verfuegung.

        Standardmaessig wird der ELSA WINDOWS-Treiber WINNER08.DRV mit
        640x480x256 installiert.
        Die Dateien WINNERxx.DRV werden bei der Installation in das
        WINOS/2-Verzeichnis kopiert (befinden sich gepackt in der Datei
        WINDOWS).

4.4     ELSA DESKman Tool

        Mit diesem Programm kann eingestellt werden, auf welchem
        Bildschirm Message Boxen, maximierte Fenster und Gesamt-
        bildschirm-Befehlzeilen dargestellt werden.
        Dabei kann zwischen Rechts, Links und der aktuellen Maus-
        zeigerposition gewaehlt werden. Diese Einstellungen werden
        sofort uebernommen.

        Meldet sich das APM-Bios als aktiviert, kann mit dem
        ELSA DESKman Tool zusaetzlich die Treiberunterstuetzung fuer das
        Advanced Power Management System ein- oder ausgeschaltet werden
        (siehe auch 6.3).
        Diese Aenderung tritt erst nach dem naechsten Systemstart in Kraft.

4.5     Gesamtbildschirm Befehlzeilen:

        OS/2, DOS und WIN-OS/2 Gesamtbildschirm Befehlzeilen werden
        nur auf einem Bildschirm und nicht verteilt auf zwei Bildschirme
        dargestellt.

4.6     Wenn zwei verschiedene Monitore verwendet werden, sollte der
        bessere als zweiter Monitor verwendet werden. Bei den meisten
        Motherboards ist die zweite Grafikkarte diejenige mit der
        niedrigeren PCI Nummer.

-----------------------------------------------------------------------

5.      Versionshinweise

        VERSION 1.01

          - fehlerhafter Hardware-Cursor bei 800x600x16 behoben.
          - Linienfehler behoben.
          - fehlerhafte Modeinfo bei ungewoehnlichen Aufloesungen behoben.
          - EnDIVE Unterstuetzung.
          - APM-Support
          - Message-Boxen werden auf erstem Bildschirm dargestellt

        VERSION 1.02

          - EnDIVE Set ist nun ebenfalls enthalten
         - ELSA DeskMan Tool

        VERSION 1.04

          - Treiber bootet nicht mit FixPak3 (M003) behoben.
          - EnDIVE Settings bleiben erhalten
          - Systemabstuerze bei nicht installierter
            Multimediaunterstuetzung behoben
          - Systemstillstaende bei EnDive bei 8 bpp behoben

        VERSION 1.05

          - Unterstuetzung der folgenden Einstellungen
              - ELSA_RESET  (siehe 8.1)
              - TIM Zeile. Diese muss in der config.sys
                folgendermassen eingetragen werden:
                SET TIM=....
                so wie sie der WINMAN erzeugt) (siehe 8.2)
              - USE_SMALL_FONTS (siehe auch 8.3)
          - Probleme im Zusammenhang mit Netscape und
            griechischen URLs beseitigt
          - OS/2 Gesamtbildschirme werden aus dem BIOS Initialisiert
          - Kleine Fonts bei kleinen Aufloesungen

-----------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Probleme

6.1     Falschfarben im Truecolormodus (nicht mit FixPak 3)

        Abhilfe: Ersetzen sie die Systemdatei SOFTDRAW.DLL mit
                 der entsprechenden Datei des Fixpacks 1
                 (unpack softdraw.dl_)

6.2     FixPaks

6.2.1   FixPak1 und 2

        VIO-Fenster (DOS und OS/2 Fenster) enthalten kryptische
        Zeichen.
        Dies ist ein bekannter Fehler des FixPaks im Zusammenhang mit
        GRADD-Treibern.

        Abhilfe:
        Ersetzen Sie die PMMERGE.DLL durch die vorherige Version (ohne
        FixPak). Uns sind hierbei bisher noch keine Nachteile
        aufgefallen.

6.2.2   FixPak3

        Die unter 6.1 und 6.2.1 aufgefuehrten Probleme sind behoben.

        Im TrueColor Modus fuehrt DIVE keine Colorconversion mehr durch.
        Dies hat zur Folge, dass in den meisten Faellen kein EnDIVE
        moeglich ist und auf Software Motion Video umgeschaltet wird.

        Abhilfe : Ersetzen sie die Systemdatei DIVE.DLL mit
                  der entsprechenden Datei des Fixpacks 1 (unpack dive.dl_)
                  oder der Orginalinstallation.



6.3     Zuruecksetzen auf den Original-VGAGRADD-Modus:

        Oeffnen Sie den Ordner "Installieren/Entfernen" und starten
        "Installation anpassen". Waehlen Sie unter Primaerbildschirm
        den Eintrag "VideoGraphics Array (VGA) GRADD" aus und folgen
        den weiteren Anweisungen.
        (naehere Beschreibung siehe OS/2 Handbuch)

        OS2.INI:      Stellen Sie sicher, dass der Schluessel
                      DEFAULTSYSTEMRESULUTION in der Applikation
                      PM_DISPLAYDRIVERS geloescht wurde.
                      (Notfalls loeschen.)

        SVGADATA.PMI: Falls sie im bootdrive:\OS2 die Datei
                      SVGADATA.PMI vorfinden, loeschen sie diese.

        Anschliessend muss ein Systemabschluss durchgefuehrt werden.

6.4     APM

        Damit der Treiber korrekt mit dem APM-System zusammenarbeitet
        sollten die die Power Management Setup Einstellung im BIOS
        auf DPMS eingestellt werden, der Monitor sollte erst im
        Suspend-Modus abgeschaltet werden. Zusätzlich muss die OS/2
        APM Unterstuetzung installiert sein (nähere Beschreibung siehe
        OS/2 Handbuch). Sonst kann es vorkommen, dass ein vom
        APM abgeschalteter Bildschirm nicht mehr angeschaltet werden
        kann.

        Beispiel:  Video Off Option: Suspend -> Off
                   Video Off Method: DPMS

-----------------------------------------------------------------------

7.      EnDIVE

        Das mitgelieferte "ELSA EnDIVE Filter"-Tool bietet Ihnen die
        Moeglichkeit, verschiedene Aspekte von EnDIVE zu beeinflussen
        und zu beobachten.

        Dieses Tool schaltet automatisch die entsprechenden Auswahl-
        moeglichkeiten frei, sobald diese technisch moeglich sind.

        Die "Video Memory" Anzeige informiert Sie ueber die Ausnutzung
        des Offscreen-Speichers.

        Sie koennen zu Testzwecken oder bei Programmen mit fehlerhafter
        EnDIVE-Unterstuetzung EnDIVE ganz abschalten (dies sollte vor
        dem Aufruf der Programme geschehen), sowie X- und Y-Filter
        benutzen.

        Die eingestellten Eigenschaften sind solange aktiv bis sie
        wieder zurueck genommen werden. D.h. auch nach Beendigung des
        Tools und nach dem Neustart des Systems.

7.1     X und Y Filter

        Diese verbessern die Darstellung bei vergroesserten AVI
        Filmen.  Der X Filter interpoliert die Bildpunkte in
        horizontaler Richtung und der Y Filter in vertikaler Richtung.

        Der Y Filter kann nur angewendet werden, wenn genuegend
        Offscreen-Speicher vorhanden ist. Ansonsten wird er ignoriert.

        Die Filter koennen mit dem mitgelieferten Tool "ELSA EnDIVE
        Set" gesetzt werden. Standardmaessig ist der X Filter
        eingeschaltet.

7.1.1   Voraussetzungen fuer den Y Filter

        Nur anwendbar, wenn das Videobild mindestens um den Faktor 2.8
        in vertikaler Richtung vergroessert ist.

7.1.2   X Filter Einstellungen

        Hier besteht die Moeglichkeit zwischen 3 Interpolationsverfahren
        zu waehlen. Ist "default" selektiert, so waehlt der Treiber
        anhand der aktuellen Vergroesserung des Videos die optimale
        Variante aus.

7.2     Allgemeine Einschraenkungen der EnDIVE Unterstuetzung

        Diese Erweiterung wird nur auf dem ersten Bildschirm
        unterstuetzt

        Die Videobeschleunigung kann jeweils nur fuer ein Video zu
        einem Zeitpunkt zum Einsatz kommen. Ansonsten kommt Software
        Motion Video zum Einsatz.

        Abhilfe: Beenden Sie ein Video, bevor Sie das naechste starten.

        Weiterhin muss die gewaehlte Aufloesung genug Video-RAM uebrig
        lassen, um ein Bild mit der Aufloesung des Videos abzuspeichern.
        Kann der Treiber die Hardwarebeschleunigung nicht einsetzen,
        weicht er auf Software Motion Video aus.

        Abhilfe: Waehlen Sie eine geringere Bildschirmaufloesung.

        Diese Grafikkarten unterstuetzen das Verkleinern von Videos
        durch die Videohardware nicht. Auch in diesem Fall wird auf
        Software Video Motion zurueck gestellt.

        Die Videohardware kann bis zu maximal 135MHz Pixelfrequenz
        betrieben werden. Dieser Maximalwert wird jedoch bei hoeheren
        Aufloesungen ueberschritten. In diesem Fall weicht der Treiber
        auf Software Motion Video aus. Wir empfehlen daher Video
        Playback in einer Aufloesung von 1024x768. In dieser können
        in jeder Farbtiefe mit hohen Bildwiederholraten AVI Files
        abgespielt werden.

        In bestimmten Faellen bzw. Aufloesungen (fuer alle ViRGE und
        ViRGE/VX basierenden Grafikkarten) ist ein bestimmter
        Vergroesserungsfaktor des Videobildes (Originalgroesse / darge-
        stellte Groesse des Videos) notwendig, um die Hardware nutzen
        zu koennen. Ist dieser Faktor zu gering, wird Software Motion
        Video verwendet.

-----------------------------------------------------------------------

8.      Einstellung (CONFIG.SYS)

        Mittels des SET Befehls in der CONFIG.SYS koennen diverse
        Einstellung, die das Verhalten des Treibers beeinflussen,
        vorgenommen werden.

8.1     SET ELSA_RESET=[H|L]

        Hiermit lassen sich 2 vordefinierte Aufloesungen einstellen:
        H = 1024x768x8@75Hz
        L =  640x480x8@60Hz

        Diese Einstellung wird dem, was durch den "Resolution Manager"
        eingestellt wurde, vorgezogen und ist, solange wie diese Zeilen
        in der CONFIG.SYS vorhanden sind, gueltig.

8.2     SET TIM=.......

        Hier kann die durch den WINMAN erzeugte TIM-Zeile direkt ein-
        getragen werden. Diese wird vom Treiber als bevorzugte
        Aufloesung behandelt.
        Dadurch ist es moeglich, unter Verwendung des WINMAN ein ganz
        bestimmtes Timing zu erzeugen und dies auch fuer die WPS
        nutzbar machen.
        Diese Zeile ist in der Rangfolge der ELSA_RESET Zeile
        untergeordnet.


8.3     SET USE_SMALL_FONTS=[0|1]

        Hierdurch kann eingestellt werden, ob in einer Aufloesung
        groesser als 800x600 (HiRes-Mode) "small icons" verwendet
        werden sollen oder die Standard Einstellung.

        1 = benutze "small icons/fonts"
        0 = benutze Standardgroessen.

        Da diese Funktionalitaet von den Definitionen fuer
        Bildschirmtreiber seitens IBM abweicht, werden keine Garantien
        fuer die einwandfreie Funktion mit allen PM-Programmen
        uebernommen.

        Hinweis: Die Einstellung kann zu einer fehlerhaften Anzeige
                 des "Maximize Window Button" fuehren.

