        #
        | LIESMICH Datei fuer ELSA WINNER II
        |
        | ELSA Grafikkartentreiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 4.01.00.12
        |
        | (c) 1999 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                  Internet : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 08.10.1999, MWolf/MKreiten

        Inhaltsuebersicht:

        1.    Einleitung
        2.    Aufstellung aller Dateien
        3.    Installation
        4.    Bekannte Probleme


-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows
        NT-Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren
        und konfigurieren koennen.

1.1     Weitere Informationen
        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte Windows-Hilfe oder
        die Hilfen zu den ELSA Utilities.

-------------------------------------------------------------------



2       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem Betriebs-
                 system Windows NT 4.0 und sollte nur fuer dieses
                 installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene
        Arten installieren:
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"(3.1)
        - Waehrend der Installation von Windows NT            (3.2)

2.1     Installation des ELSA Grafiktreibers

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
                 Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und
                 bauen Sie Ihre WINNER II ein.

        Klicken Sie in der Task-Leiste/Start/Einstellungen den
        Eintrag "Systemsteuerung" an und waehlen Sie dann "Anzeige"
        oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop
        und waehlen Sie "Eigenschaften" im PopUp-Menue.
        Im Reiter "Einstellungen" selektieren Sie die Schaltflaeche
        "Konfiguration aendern...". Im folgenden Dialog waehlen Sie
        "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen.
        Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"-Dialogbox mit
        einer Auswahl verfuegbarer Treiber.

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe ("A:\"). Aendern Sie diesen Eintrag auf den
        Pfad, unter dem die Treiberdateien fuer Ihre Karte zu
        finden sind (z. B. "D:\ERAZOR2\WINNT40") und bestaetigen
        Sie mit "Fortsetzen". Es wird nun der passende ELSA Grafik-
        treiber angezeigt.

        Waehlen Sie den Treiber aus und bestaetigen Sie den Dialog.
        Nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber eines Dritther-
        stellers installiert wird, bestaetigt haben, wird der
        Treiber nun installiert.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein
                 Problem des Betriebssystems !

        Um den Treiber zu aktivieren muss NT neu gestartet werden.
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".
        Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen
        Grafiktreiber. Die Installation ist damit abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten bei 256 Farben und 60 Hz
        Bildfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.

2.2     Erstellen von Installationsdisketten

        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie eine leere
        Diskette. Beschriften Sie diese mit "ELSA Windows NT 4.0
        DISK 1".
        Kopieren Sie nun von Ihrer Treiber-CD die Dateien aus dem
        entsprechenden Grafikkarten-Verzeichnis auf die Diskette.

2.3     Testen der Installation und  Ermitteln der
        Treiber-Versionsnummer

2.3.1   Testen der Installation

        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige".
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen"
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...".

        Im darauf folgenden Dialog werden Ihnen u.a. der
        Grafikkarten hersteller, die Treiberversionsnummer sowie
        die gerade benutzten Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist
                 ein Problem des Betriebssystems.


2.3.2   Ermittlen Treiber-Versionsnummer ueber die Treiber-Datei
        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EWIIM.SYS oder EWIID.DLL anzeigen. Die
        Datei EWIIM.SYS finden Sie im Verzeichnis SYSTEM32\DRIVERS,
        die DLL im SYSTEM32-Verzeichnis des aktiven Windows NT.

-------------------------------------------------------------------

3       Bekannte Probleme

        - Fuer AGP boards benoetigen Sie zwingend das Servicepack 3
          oder neuer, sonst laeuft NT4 nur im Standard VGA Modus.

        - Besitzen Sie ein Mehrprozessorsystem mit BX- bzw.
          GX-Chipsatz, so ist fuer NT4 das Servicepack 4
          zwingend erforderlich.

        - Der Grafikkartentreiber laesst sich zwar erfolgreich
          installieren, ist jedoch nach dem Neustart nicht aktiv.
          Die Grafikkarte benoetigt einen IRQ. Weisen Sie im
          Mainboard BIOS dem Slot, worin sich Ihre Grafikkarte
          befindet, einen eigenen IRQ zu.

        - Das Abspielen von Videos zeigt Bildfehler.
          Bitte installieren Sie den Indeo 5 Videotreiber (Codec)
          von Intel.

        - OpenGL Spiele haben auf K6-II Systemen schlechte
          Performancewerte und stuerzen gelegentlich ab. Das
          naechste Treiberupdate wird diese Probleme beheben.

-------------------------------------------------------------------

4       History

        Version 4.01.00.02
        - erster freigegebener NT4 Treiber fuer ELSA WINNER II

        Version 4.01.00.04
        - Bugs mit 3D-Diagrammen in EXCEL behoben

        Version 4.01.00.12
        - Fehldarstellungen auf Flatpanel Monitoren behoben
        - Probleme im Zusammenhang mit Logitech Maeusen behoben


-------------------------------------------------------------------

