- +_{10μF 4.7μF 4.7μF 10μF}

22pF

22pF

1μF

0.1μF

MAX 232

74LS02

74LS05

1M68HC11A1FN

0.1μF0.1μF

- + - + - +

4.7k

10k

10k 10k

1μF 1k 4.7μF

4.7k

1.5M

10k 2 - Data 1 - Clock 5 - +5V 4 - GND

AT Keyboard mini DIN 6 pin

6 <- KBD 5 -> KBD 2 - GND 4 - <- mouse

3 - +5V

Sun Keyboard mini DIN 8 pin female male

8 MHz

2 -> Data 3 <- Data 5 GND

2 -> Data 5 - GND

Reset jumper Programming jumper

PC Serial Mouse

D-Sub 9 pin for programming