        #                                                     
        | LIESMICH Datei fuer                                           
        |                                                               
        | Grafiktreiber fuer ELSA ERAZOR II    
        | Windows 2000 - Build 2183 oder neuer                          
        |                                                               
        | Version: 5.09.00.310                                       
        |                                                               
        | Copyright (c) 2000 ELSA AG (Aachen, Germany)       
        |                                                               
        | ELSA AG                     Internet: http://www.elsa.de      
        | Sonnenweg 11                                                  
        | 52070 Aachen                                                  
        | Deutschland                                                   
        |                                                               
        | ELSA Inc.                   Internet: http://www.elsa.com     
        | 1630 Zanker Road                                              
        | San Jose, CA 95112                                            
        | USA                                                           
        |                                                               
        | ELSA Asia Inc.              Internet: http://www.elsa.com     
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5                                        
        | Nanking East Road                                             
        | Taipei 105                                                    
        | Taiwan, R. O. C.                                              
        |                                                               
        | ELSA Japan Inc.             Internet: http://www.elsa.com     
        | Mita Suzuki Building 3F                                       
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku                                      
        | Tokyo 108-0014                                                
        | Japan                                                         
        |                                                               
        | 17.07.2000, MKreiten/ MWolf/ Klux          
        |                                                               
                                                                         
        Inhaltsuebersicht                                                
                                                                         
        1. Uebersicht                                                    
        2. Inhalt                                                        
        3. Installation                                                  
        4. Hinweise zum Treiber                                          
                                                                         
-------------------------------------------------------------------------
                                                                         
1       Uebersicht                                                       
                                                                         
        Dieser Text erklaert die Installation und die Einstellungen      
        des Windows 2000 Treibers fuer Ihre Grafikkarte                  
                                                                         
1.2     Weitere Informationen                                            
                                                                         
        Fuer weitere Informationen zur Konfiguration installierter       
        ELSA Treiber schauen Sie bitte in der Windows-Hilfe oder         
        den Hilfen der ELSA Utilities nach.                              
                                                                         
-------------------------------------------------------------------------
                                                                         
2.      Inhalt                                                           
                                                                         
        Das Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:                       
                                                                         
        Erazor2.inf       Installationsdatei fuer Treiber+Tools       
        Erazor2.cat       Katalogdatei                                
        DISK1             Quelldisketten-Marke                           
        README.TXT        Englische Version der Datei LIESMICH.TXT       
        LIESMICH.TXT      Die Datei welche Sie gerade lesen              
        eeiim.sy_         Miniport Treiber (komprimiert)           
        eeiid.dl_         Grafiktreiber (komprimiert)              
        eogleii.dl_       OpenGL ICD Treiber (komprimiert)         
                                                                         
-------------------------------------------------------------------------
                                                                         
3       Installation                                                     
                                                                         
        HINWEIS: Dieser Treiber arbeitet nur mit Windows 2000 RC3        
                 (Build 2183) und neuer zusammen und wurde nur           
                 mit der Release Version getestet!                       
                                                                         
3.1     Installation der ELSA Grafiktreiber                              
                                                                         
        Fahren Sie Ihr System bitte zunaechst herunter und               
        tauschen Sie die Grafikkarte gegen die ELSA ERAZOR II aus.
                                                                         
        Ihre Grafikkarte benoetigt einen Interrupt (IRQ). Bitte          
        weisen Sie der Grafikkarte bzw. dem zu benutzenden Slot im       
        Mainboard-BIOS einen freien Interrupt zu, sofern diese Option    
        unterstuetzt wird.                                               
        Startet Windows 2000, wird entweder eine Standard-VGA            
        Grafikkarte oder ein generischer Chip-Treiber installiert.       
                                                                         
        Diese alternativen Moeglichkeiten dienen der Grundfunktion-      
        alitaet, bieten allerdings nicht den vollen Funktionsumfang      
        der verwendeten Hardware.                                        
                                                                         
        Um den ELSA Grafiktreiber einrichten zu koennen, benoetigen      
        Sie Administratorrechte fuer Ihr Windows 2000 System.            
        Bitte beenden Sie zunaechst alle laufenden Anwendung, bevor      
        Sie mit der Installation beginnen.                               
                                                                         
        Es gibt mehrere Moeglichkeiten und Wege, einen Grafiktreiber     
        unter Windows 2000 einzurichten. Ein universeller Weg ist die    
        Nutzung des Geraete-Managers.                                    
        Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf 'Arbeitsplatz'. Aus    
        dem Kontextmenu waehlen Sie bitte 'Verwalten'. Es oeffnet sich   
        die 'Computerverwaltung'. Aus der linken Liste waehlen Sie bitte 
        den Geraete-Manager. Im rechten Fenster sollte entweder unter    
        'Andere Geraete' oder unter Grafikkarten ein Eintrag zu Ihrer    
        Grafikkarte vorhanden sein. Oeffnen Sie dessen Eigenschaften     
        mittels Doppelklick.                                             
                                                                         
        (Sollte kein passender Eintrag vorhanden sein, waehlen Sie aus   
        dem Kontextmenu des obersten Eintrags der rechten Liste, den     
        Rechner den Punkt 'Nach geaenderter Hardware suchen').           
        Selektieren Sie den Karteireiter 'Treiber', klicken Sie auf      
        'Treiber aktualisieren' und bestaetigen Sie den 'Willkommen'-    
        Dialog. Waehlen Sie die Option 'Treiber anzeigen und selber      
        waehlen'. Jenachdem, wo der Eintrag zuvor im Geraete-Manager     
        eingeordnet war, erscheint evtl. ein Dialog, der erfragt, welche 
        Art von Geraet jetzt eingerichtet werden soll. In diesem Fall    
        waehlen Sie bitte 'Grafikkarte'. Im Normalfall betaetigen Sie    
        bitte den Button 'Datentraeger' und verweisen mittels 'Durch-    
        suchen...' auf das Verzeichnis des Treibers,                     
        z.B. E:\ELSA\WIN2000.                                            
                                                                         
        Es sollte jetzt eine Auswahl der vom Treiber unterstuetzten      
        Hardware erscheinen, aus dem Sie bitte den passenden Eintrag     
        waehlen. Bestaetigen Sie alles Folgende inklusive des 'Fertig-   
        stellen'-Dialogs. Wenn noetig, wird Windows einen Neustart       
        fordern. Die Treiberinstallation ist nun abgeschlossen. Um die   
        Aufloesung zu wechseln, oeffnen Sie erneut die 'Eigenschaften    
        von Anzeige', indem Sie z.B. mit der rechten Maustaste auf den   
        Desktop klicken und 'Eigenschaften' waehlen. Aktivieren sie den  
        Karteireiter 'Einstellungen' und treffen Sie ihre Wahl.          
        Die Bildwiederholrate stellt man unter 'Erweitert...' bei dem    
        Karteireiter 'Monitor' ein. Bitte beachten Sie, dass nur         
        Bildwiederholraten von 75 Hz und mehr ergonomisches              
        Arbeiten ermoeglichen.                                           
                                                                         
        Ihr Monitor sollte natuerlich ebenfalls korrekt eingerichtet     
        sein. Um dieses zu ueberpruefen oder zu bewerkstelligen oeffnen  
        Sie bitte, wie oben beschrieben die 'Einstellungen von Anzeige', 
        waehlen Sie 'Einstellungen', 'Erweitert...', den Karteireiter    
        'Monitor' und dann 'Eigenschaften'. Im folgenden Dialog Klicken  
        Sie 'Treiber' und dann den Button 'Treiber aktualisieren'. Der   
        startende Assistent fragt nach den Treiberdateien.               
        Bestaetigen Sie alles, ein Neustart ist nicht erforderlich.      
                                                                         
        HINWEIS:   Mit dem ELSA Grafiktreiber fuer Windows 2000          
                   wird ebenfalls die ELSA OpenGL ICD installiert.       
                   Bitte tauschen Sie diese nicht gegen eine andere-     
                   als die jeweils mitgelieferte Version aus.            
                                                                         
3.2     Erstellung von Installationsdisketten                            
                                                                         
        Erstellen Sie Disketten mit dem ELSA Grafiktreiber,              
        benennen Sie bitte den ersten Datentraeger als:                  
                                                                         
        "ELSA Windows 2000 DISK 1".                                      
                                                                         
        Kopieren Sie die Dateien aus dem entsprechenden Verzeichnis      
        des Treibers von der CD auf die so vorbereitete Diskette         
                                                                         
                                                                         
3.3.    Ermitteln der Versionsnummer mittels der Treiberdateien          
                                                                         
        Lassen Sie vom Explorer die Eigenschaften der Dateien            
        eeiim.sys oder eeiid.dll anzeigen. Die Datei eeiim.sys  
        steht im Verzeichnis System32\Drivers, die Datei namens          
        eeiid.dll im System32 Verzeichnis Ihrer Windows 2000       
        Installation.                                                    
                                                                         
-------------------------------------------------------------------------
                                                                         
4.      Hinweise zum Treiber:                                            
                                                                         
        - Sie haben den Grafiktreiber korrekt installiert, aber          
          nach dem Neustart ist dieser nicht aktiv.                      
          Ihre Grafikkarte benoetigt zur einwandfreien Funktion          
          einen freien Interrupt. Bitte weisen Sie dem Slot, in          
          dem die Grafikkarte eingebaut wurde, einen solchen- zu.        
          Stellen Sie ebenfalls sicher, dass keine Ressourcenkonflikte   
          mit weiteren Geraeten vorliegen.                               
                                                                         
        - Einige Programme werden ggf. nicht korrekt funktionieren da    
          sie nicht explizit fuer den Betrieb unter Windows 2000         
          konzipiert wurden.                                             
                                                                         
        - Mit frueheren Windows 2000 Versionen als RC3 funktioniert      
          der Treiber nicht.                                             
                                                                         
        - Fuer diesen Treiber gibt es bisher kein automatisches          
          Setup. Bitte installieren Sie ihn, wie oben erwaehnt,          
          manuell.                                                       
                                                          
-------------------------------------------------------------------------
                                                                         
