	#
	| LIESMICH Datei für
	|
	| ELSA Grafikkarten-Treiber Setup Programm für Windows NT 4.00 Build 1381.
	| Version 1.00
	|
	|
	| Copyright (c) 1996-97 ELSA GmbH, Aachen (Germany)
	|
        | ELSA GmbH                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             CompuServe : GO ELSA
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         CompuServe : GO ELSA
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     CompuServe : GO ELSA
        | Nanking East Road
        | Taipeo 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | 08.08.97, sd

	Inhaltsübersicht:

1	Einleitung
2	Installation
3	Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten
4	Hinweise


------------------------------------------------------------------------

1	Einleitung

	Diese Datei erklärt, wie Sie die ELSA-Windows NT-Treibersoftware
	für Ihre ELSA Grafikkarte mittels des automatischen Setups
	installieren können.

1.1 	Aufstellung aller Dateien

	Das Verzeichnis für den ELSA Grafikkarten-Treiber für Windows NT
	enthält folgende Dateien:

	SETUP.EXE	Automatisches Installationsprogramm
	SETUP.INI	Initialisierungsdatei für Setup.exe
	SETUPG.TXT	Die Datei. die Sie gerade lesen
	SETUPE.TXT	Englische Version der SETUPG.TXT


	TXTSETUP.OEM	Steuerungsdatei für die Text-Installation
	ELSA.INF	Steuerungsdatei für Microsofts Setup-Programm
	README.TXT	Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
	LIESMICH.TXT	Hilfe zum Grafik-Treiber
	DISK1		Erkennungsdatei für die erste Diskette
	DISK2		Erkennungsdatei für die zweite Diskette

	In den Unterverzeichnissen I386\ für Intel-x86-Rechner, ALPHA\
	für Rechner mit DEC-Alpha-Prozessor bzw. PPC\ für PowerPCs
	finden sich die maschinenabhängigen Dateien:

	WINNER.SYS	ELSA Miniport Treiber (5.04.00.033)
	WINNER.DLL	ELSA Display Treiber (5.04.00.033)
	WINNERMB.DLL	ELSA Multi-Display (5.04.00.033)
			Treiber
	WINCTRL.CPL	Applikation für die Systemsteuerung (1.13)
	WINCTDEU.DLL	Deutsche Texte fuer WINCTRL.CTL
	WINCTENG.DLL	Englische Texte fuer WINCTRL.CTL
	WINCTRLD.WRI	Manual zum WinCtrl (deutsch)
	WINCTRLE.WRI	Manual zum WinCtrl (englisch)
	ELSAOGL.DLL	ELSA Treiber (2.00.00.002) für OpenGL
			Unterstützung
	WGLINT.HDI	3D Studio MAX Treiber (1.05), Installation
			siehe HEIDI.TXT
	HEIDI.TXT	Installationshilfe zu WGLINT.HDI (english)

2	Installation

	Starten sie Windows und starten Sie das Programm SETUP.EXE, indem
	Sie entweer im Explorer darauf doppelklicken oder in der Task-Leiste
	unter "Start" den Menüpunkt "Ausführen..." wählen.

3	Zusätzliche Konfigurationsmöglichkeiten

3.1	In der Datei SETUP.INI:
	Es stehen unter [Setup Options] die Schalter "QuietInstall" und
	"AutoReboot" zur Verfügung. Beide Schalter stehen als Vorgabewert
	auf "OFF". Wird "QuietInstall=ON" angegeben, dann installiert das
	Programm den Grafiktreiber, ohne daß eine Beutzereingabe erforderlich
	ist.
	Für eine vollständige Installation ist jedoch stets ein neubooten
	des Computers nötig - dafür kann "AutoReboot=ON" angegeben werden.

3.2	Einbindung in übergeordnete Installationssprogramme
	SETUP.EXE kann via Kommandozeile der Pfad einer .inf Datei eines
	Grafiktreibers angegeben werden. In diesem Pfad müssen dann alle
	Dateien wie unter 1.1 aufgeführt zu finden sein.
	Wird keine Kommandozeile angegeben, so sucht das Programm die
	Datei "ELSA.INF" im selben Verzeichnis.

	z.B. Setup.exe C:\Treiber\Grafik\NT40\ELSA.INF

	Achtung:
	Sind in einer .inf Datei mehrere Treiber aufgeführt, wird stets der
	der voreingestellte (erste) Treiber installiert.
	Im angegebenen Pfad darf sich nur eine .inf Datei befinden.

	Im Falle eines Fehlers gibt das Programm einen Fehlercode aus
	"Winerror.h" zurück.

	Wird das Programm während des Ablaufs gestört, z.B. durch Benutzer-
	eingaben in die automatisch ablaufenden Dialoge, so beendet es sich
	nach einiger Zeit selbständig. Der Benutzer kann dann entweder die
	Installation manuell weiterführen oder das Setup Programm neu starten.


4	Hinweise

	Der Windows-Dialog "Eigenschaften von Anzeige" muss, falls geöffnet,
	vor Aufruf von Setup.exe geschlossen werden.
	Die korrekte Funktion des Programmes kann nur dann gewährleistet
	werden, wenn sich das Verzeichnis des ELSA Grafikkarten-Treibers
	auf Festplatte oder einem CD-ROM Laufwerk befindet.
	Die Version 1.0 unterstützt nur Windows NT 4.0 Build 1381 in der
	deutschen und englischen Version.




