        #
        | LIESMICH Datei fuer GLoria-XL
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 5.36.00.430
        |
        | (c) 1999 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11             LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 23.07.1999, FRauser

        Inhaltsuebersicht:

        1.      Einleitung
        2.      Installation / Deinstallation
        3.      Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4.      Bekannte Probleme
        5.      History

-------------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows NT Treiber-
        software fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren und konfi-
        gurieren koennen.

1.1     Systemvoraussetzungen

        Diese Treibersoftware laeuft auf ELSA Grafikkarten fuer den
        AGP- und PCI-Bus.

1.2     Weitere Informationen

        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte die Windows-Hilfe
        oder die Hilfen zu den ELSA Utilities.

-------------------------------------------------------------------

2       Installation / Deinstallation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem
        Betriebssystem Windows NT 4.0 und darf nur fuer dieses
        installiert werden. 

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene
        Arten installieren:

        - Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility
          (2.1)
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"
          (2.2)
        
2.1     Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility

        Starten sie Windows NT und starten Sie das Programm
        SETUP.EXE, indem Sie entweder im Explorer darauf
        doppelklicken oder in der Task-Leiste unter "Start" den
        Menuepunkt "Ausfuehren..." waehlen. Hier ist nun der
        komplette Pfad zur Datei SETUP.EXE anzugeben. Bestaetigen
        Sie mit "OK".

        Hinweis:
        Alle Programme, insbesondere ELSA Tools, muessen
        vor Aufruf von Setup.exe beendet werden.

2.2     Manuelle Installation Ueber den Windows Dialog 
        "Eigenschaften von Anzeige"

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
                 Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, 
                 und bauen Sie Ihre GLoria-XL ein.
                 Wenn Sie einen aelteren ELSA-Grafiktreiber aktu-
                 alisieren wollen, stellen Sie sicher, dass sie vor 
                 der Installation des neuen Treibers alle zum alten
                 Treiber gehoerenden Zusatzprogramme deinstallieren.
                 (s.a. 2.4.2)
                 Andernfalls kann es sein, dass bei der Installation
                 nicht alle Zusatzprogramme aktualisiert werden.
                 In diesem Fall hilft ein erneuter Bootvorgang.
                 
        Klicken Sie in der Task-Leiste/Start/Einstellungen den
        Eintrag "Systemsteuerung" an und waehlen Sie dann "Anzeige"
        oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop
        und waehlen Sie "Eigenschaften" im PopUp-Menue.
        Im Reiter "Einstellungen" selektieren Sie die Schaltflaeche
        "Konfiguration aendern...". Im folgenden Dialog waehlen Sie
        "Aendern..." an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen.
        Es erscheint die "Grafikkarte auswaehlen"-Dialogbox mit
        einer Auswahl verfuegbarer Treiber.

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe ("A:\"). Aendern Sie diesen Eintrag auf den
        Pfad, unter dem die Treiberdateien fuer Ihre Karte zu
        finden sind (z. B. "D:\GLoria\XL\WINNT40") und
        bestaetigen Sie mit "Fortsetzen". Es wird nun eine Liste
        mit ELSA Grafik-Treibern angezeigt.

        Waehlen Sie den fuer Ihre Karte passenden Treiber aus und
        bestaetigen Sie den Dialog. Nachdem Sie die Warnung, dass
        ein Treiber eines Drittherstellers installiert wird,
        bestaetigt haben, wird der Treiber installiert.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
                 NICHT dynamisch geladen werden. Dies ist ein
                 Problem des Betriebssystems !

        Um den Treiber zu aktivieren muss Windows NT neu gestartet
        werden. Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb
        "Ja". Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem
        neuen Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit
        abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten bei 60 Hz Bildwechselfrequenz.

        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
                 Installation der Windows NT 4.0 Treiber
                 installiert.
                 Ferner ist keine gesonderte Installation fuer
                 die Mehrschirmfaehigkeit notwendig.

2.3     Ermitteln der Treiber-Versionsnummer

2.3.1   Ermitteln der Versionsnummern ueber den Windows Dialog 
        "Eigenschaften von Anzeige"

        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige".
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen"
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...".

        Im darauf folgenden Dialog werden Ihnen u.a. der
        Grafikkartenhersteller, die Treiberversionsnummer sowie
        die gerade benutzten Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
                 haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch
                 eingestellt. Dieses Problem tritt bei allen
                 nicht-amerikanischen NT-Installationen auf und ist
                 ein Problem des Betriebssystems.

2.3.2   Ermitteln der Treiber-Versionsnummer ueber die
        Treiber-Datei

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EGLXLM.SYS oder EMGLXLD.DLL anzeigen. In der
        Registerkarte "Version" finden Sie die Versionsnummer der
        Datei. Die Datei EGLXLM.SYS finden Sie im Verzeichnis
        \SYSTEM32\DRIVERS, die Datei EMGLXLD.DLL im SYSTEM32-
        Verzeichnis von Windows NT.

2.3.1   Ermitteln der Versionsnummern mit ELSAInfo

        Starten Sie den Dialog 'Eigenschaften von Anzeige',
        indem Sie auf dem Desktop die rechte Maustaste druecken,
        oder im Startmenue die Systemsteuerung aufrufen, darin das
        Symbol 'Anzeige' auswaehlen und dann auf die 'ELSA Info'
        Seite wechseln. 
    
2.4     Deinstallation
    
2.4.1   Deinstallation des Grafiktreibers

        Installieren Sie den Microsoft Standard VGA Treiber.
        Nach einem Neustart des Rechners koennen Sie die Dateien 
        EGLXLM.SYS, EMGLXLD.DLL, EGLXLD.DLL und EOGLXL.DLL 
        loeschen. Die Datei EGLXLM.SYS finden Sie im Verzeichnis 
        SYSTEM32\DRIVERS, die DLLs im SYSTEM32-Verzeichnis der
        aktiven Windows NT4.0 Installation.

2.4.2   Deinstallation der Zusatzprogramme
    
        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die 
        Systemsteuerung, darin den Eintrag "Software". 
        Waehlen Sie den Karteireiter "Hinzufuegen/Entfernen".
        Hier koennen Sie die Zusatzprogramme auswaehlen, die Sie 
        deinstallieren wollen.
        
-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Zusaetzliche Programme

3.1.1   ELSA WinmanSuite

        Die ELSA WinmanSuite ist ein Programm, welches sich in die
        Taskleiste ihres Betriebssystems integriert. Mit einem
        Mausklick auf das WinmanSuite-Icon klappt ein Menue auf, in
        dem Sie schnellen Zugriff auf alle installierten ELSA Tools
        haben.

3.1.2   ELSA Desktop

        Mit dem ELSA Desktop lassen sich Mehrschirmumgebungen
        konfigurieren. Sie finden es als Registerkarte in den
        "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

        Anmerkung: Dieses Tool steht nur bei aktivierten
                   Mehrschirmaufloesungen zur Verfuegung.

3.1.3   ELSA Hotkeys

        Die ELSA Hotkeys erlauben es Ihnen, fuer bestimmte Aktionen
        Tastenkombinationen festzulegen, z.B. um oft benoetigte
        Programme zu starten oder die Fensteranordnung zu
        beeinflussen. Sie finden die Hotkeys als Registerkarte in
        den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.4   ELSA Applikations Einstellungen

        Mit den ELSA Applikations Einstellungen kann das Verhalten 
        der 3D-Beschleunigung auf ELSA GLoria Grafikkarten beein-
        flusst werden. Sie finden dieses Tool als Registerkarte in 
        den "Eigenschaften von Anzeige" oder bei installierter
        WinmanSuite in deren Menue. Eine detaillierte Beschreibung
        der Funktionalitaet finden Sie, wenn Sie auf den
        HILFE-Schalter des Tools klicken.

3.1.5   ELSA Info

        Mit ELSA Info steht Ihnen ein Hilfsmittel zur Verfuegung,
        welches Ihnen auf einen Blick alle relevanten Informationen
        zu Ihrer Systemkonfiguration liefert. In erster Linie han-
        delt es sich hier um ein Diagnosewerkzeug,welches Sie bei 
        eventuellen Konfigurationsproblemen Ihres Grafiksystems 
        unterstuetzen soll. Sie koennen alle angezeigten Informa-
        tionen menuegesteuert in eine Datei ausgeben lassen. 
        Die so erzeugte Datei kann bei Supportanfragen verwendet 
        werden, um eine schnelle und effiziente Hilfe zu gewaehr-
        leisten.
       
-------------------------------------------------------------------
4       Bekannte Probleme

        - Stereo Betrieb mit GLoria-XL:
          Waehrend eine nicht Stereo-OpenGL-Applikation laeuft, kann
          der Stereo-Modus nicht aktiviert werden. Allerdings
          koennen beliebige OpenGL-Programme nach einer
          Stereo-Applikation gestartet werden.

        - Bei hohen Aufloesungen, die durch mangelnden
          Video-Speicher kein Double-Buffering mehr ermoeglichen,
          wird automatisch auf die OpenGL-Softwareemulation
          umgeschaltet, wenn die Applikation unter OpenGL "Double
          Buffering" anfordert. Um OpenGL durch die Hardware
          trotzdem zu ermoeglichen, muessen Sie "Double Buffering"
          in der Applikation abschalten!

        - Der Treiber kann nicht in Verbindung mit einer Com4
          Schnittstelle betrieben werden!

        - Auf einigen Rechnern dauert der Bootvorgang sehr lange.

        - Karte wird nicht erkannt
          Versuchen Sie die Grafikkarte in einem anderen PCI-Slot
          zu betreiben. Manche Rechnerhersteller haben 1-2
          PCI-Slots, die nicht den PCI-Spezifikationen entsprechen

        - Mehrschirmbetrieb:
          kein DOS Fenster im Vollbild, oder Treiber startet nicht:
          Schalten Sie der ersten Grafikkarte VGA ein, bei allen
          anderen aus.

        - Die Funktionsfaehigkeit von 3D Studio Max 1.x ist mit
          diesem Treiber nur bei Verwendung von Software-
          Z-Buffer gewaehrleistet.

        - Mit CATIA/CADAM kann es zu Falschdarstellungen bei der
          Verwendung von Texturen kommen.

        - Bei 3D Studio MAX 2.x sollte der MAXtreme Treiber 
          verwendet werden, da es sonst zu Falschdarstellungen
          kommen kann.
       
-------------------------------------------------------------------

5       History

        5.26.00.227
        -----------
        - Bugfix fuer Quake2 (Texturfehler)
        - Bugfix fuer MicroStation (MSBench Anzeigefehler)
        - Bugfix fuer Lightwave3D (Flickern im Wireframe modus)
        - GLoria Settings "Default" entspricht den WHQL
          Anforderungen
        - GLoria Settings lassen standardmaessig die Einstellung
          jeder verfuegbaren Aufloesung zu
        - OpenGL Treiber Version 2.01.13.048
        - Einbindung der ELSA Winman Suite
        - Bugfix fuer Probleme mit Polygon Offset
        - Bugfix GLoria Einstellungen: Fehlende Ein-
          stellungsmoeglichkeiten fuer Nicht-Administratoren
        - Einbindung des Monitor Control Tools
        - Keine Unterstuetzung von Stereo-Shutter-Brillen

        5.34.00.327
        -----------
        - Unterstuetzung von Stereo-Shutter-Brillen
        - Unterstuetzung von MAXtreme fuer 3D Studio MAX2.0
        - Erweiterte Applikationsunterstuetzung der GLoria-Settings
        - Bugfix fuer OpenGL und NetMeeting
        - Bugfix fuer Lichtquellen-Editor im ELSAview3D
        - Performancesteigerung in 3D Studio MAX 2.0 bei Verwendung
          eines Viewports

        5.34.00.328
        -----------
        - Unterstuetzung von Socket-7-Boards

        5.34.00.329
        -----------
        - OpenGL Treiber Version 2.01.14.098
        - Bugfixes fuer bekannte Probleme mit Pro/DESIGNER 

        5.35.00.340
        -----------
        - Performancesteigerung in Softimage 3.7x durch Pageflipping
        - Performancesteigerung in PRO/E durch Pageflipping
        - Performancesteigerung in 3DSMax 2.x durch Pageflipping im 
          SingleViewModus

        5.35.00.366
        -----------
        - Neues Tools AppSet ersetzt die alten Gloria Einstellungen
        - Einbindung des ELSA Informationscenter

        5.36.00.416
        -----------
        - Bugfix fuer Solidworks98Plus
        - Unterstuetzung fuer MaxtremeStereo
        - OpenGL ICD  2.01.14.134
        - Setup       2.9
        - AppSet      3.00.02
        - ELSAInfo    3.00.03
        - DeskTool    3.02.01.02
        - WinMan      4.07.16
        - WinmanSuite 1.06.04

        5.36.00.426 BETA
        ----------------
        - OpenGL ICD  2.01.14.136
        - Setup       3.01.03
        - AppSet      3.00.04.01
        - ELSAInfo    3.00.03
        - DeskTool    3.02.01.02
        - WinmanSuite 1.06.04

        5.36.00.430
        ----------------
        - Bugfix fuer Unigraphics 15.0
        - OpenGL ICD  2.01.14.136
        - Setup       3.01.05
        - AppSet      3.00.04.03
        - ELSAInfo    3.00.07
        - DeskTool    3.02.01.02
        - WinmanSuite 1.06.05
