        #
        | LIESMICH Datei fuer GLoria-XXL
        |
        | ELSA Grafikkarten-Treiber fuer Windows NT 4.00 Build 1381
        |
        | Version: 5.36.00.416
        |
        | (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11             LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 06.08.1998, FNicklis


        Inhaltsuebersicht:

        1.    Einleitung
        2.    Installation
        3.    Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten
        4.    Bekannte Probleme
        5.    History


----------------------------------------------------------------

1       Einleitung

        Diese Datei erklaert, wie Sie die ELSA-Windows
        NT-Treibersoftware fuer Ihre ELSA Grafikkarte installieren
        und konfigurieren koennen.

1.1     Systemvoraussetzungen

        Diese Treibersoftware laeuft nur auf ELSA Grafikkarten fuer
        den AGP-Bus.

1.2     Weitere Informationen

        Fuer weitere Informationen ueber die Konfiguration Ihres
        ELSA Grafiktreibers benutzen Sie bitte Windows-Hilfe oder
        die Hilfen zu den ELSA Utilities.


-------------------------------------------------------------------

2       Installation

        Hinweis: Dieser Grafiktreiber laeuft nur mit dem
        Betriebssystem Windows NT 4.0 und darf nur fuer dieses
        installiert werden.

        Sie koennen Ihren ELSA Grafik-Treiber auf verschiedene
        Arten installieren:
        - Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility
          (2.1)
        - Ueber den Windows Dialog "Eigenschaften von Anzeige"
          (2.2)
        - Waehrend der Installation von Windows NT 4.0
          (2.3)

        Hinweis: Die Installation des Windows NT 4.0 Service Pack 3 
        wird dringend empfohlen.

2.1     Automatische Installation durch das ELSA Setup Utility

        Starten sie Windows NT und starten Sie das Programm
        SETUP.EXE, indem Sie entweder im Explorer darauf
        doppelklicken oder in der Task-Leiste unter "Start" den
        Menuepunkt "Ausfuehren..." waehlen.

        Hinweis:
        Alle Programme, insbesondere ELSA Tools, muessen
        vor Aufruf von Setup.exe beendet werden.

2.1.1   Hinweise und Konfiguration

2.2     Manuelle Installation

2.2.1   Manuelle Installation des Grafik - Treibers

        Hinweis: Installieren Sie bitte zuerst den Standard-VGA
        Treiber, fahren Sie dann den Rechner herunter, und tauschen
        Sie dann die Grafikkarte.

        Klicken Sie im Startmenue/Einstellungen das Symbol
        "Systemsteuerung" an oder klicken Sie mit der rechten
        Maustaste in den Desktop und waehlen Sie "Eigenschaften" im
        PopUp-Menue. Waehlen Sie dort "Anzeige" (DISPLAY.CPL) und
        im Reiter "Einstellungen" zur Aenderung der
        Anzeigeeinstellungen die Schaltflaeche "Konfiguration
        aendern...". Im folgenden Dialog waehlen Sie "Aendern..."
        an, um die ELSA-Grafikkarte auszuwaehlen.  Es erscheint die
        "Grafikkarte auswaehlen" -Dialogbox mit einer Auswahl
        verfuegbarer Treiber
        (unter "Modelle").

        Waehlen Sie die Schaltflaeche "Andere..." in der unteren
        rechten Ecke der Dialogbox an. Es erscheint der Dialog
        "Installieren von Diskette" mit einer Laufwerks- bzw. einer
        Pfadangabe ("A:\").Aendern Sie diesen Eintrag auf den Pfad,
        unter dem die Treiberdateien fuer Ihre Karte zu finden sind
        (z. B. "D:\GLoria\XXL\WINNT40") und bestaetigen Sie
        mit "Fortsetzen". Es wird nun eine Liste mit ELSA
        Grafik-Treibern angezeigt.

        Waehlen Sie den fuer Ihre Karte passenden Treiber aus und
        bestaetigen Sie den Dialog. Der Treiber wird nun
        installiert,nachdem Sie die Warnung, dass ein Treiber eines
        Drittherstellers installiert werden soll, bestaetigt haben.
        Schliessen Sie nun alle Anzeige-Fenster.

        Hinweis: Unter Windows NT 4.0 koennen Bildschirmtreiber
        NICHT dynamisch geladen werden.
        
        Um den Treiber zu aktivieren muss NT neu gestartet werden.
        Waehlen Sie in dem zugehoerigen Dialog deshalb "Ja".
        Das System wird nun neu gebootet und startet mit dem neuen
        Grafiktreiber. Die Erstinstallation ist damit
        abgeschlossen.

        Die Erstinstallation des ELSA-Treibers fuer Microsoft
        Windows NT 4.0 installiert den Treiber fuer eine Aufloesung
        von 640*480 Bildpunkten bei 60 Hz Bildfrequenz.


        Hinweis: Der ELSA-OpenGL Treiber wird automatisch bei der
        Installation der Windows NT 4.0 Treiber installiert.

2.2.2   Manuelle Installation der ELSA Utilities

        Die mitgelieferten ELSA Utility Programme koennen
        installiert werden, indem Sie im Explorer mit der rechten
        Maustaste auf die zugehoerige .INF Datei (siehe 2) klicken
        und "Installieren..." waehlen.

        Hinweis: Die Utilities koennen in der Systemsteuerung unter
         "Software", "Installieren/Deinstallieren..." wieder
         deinstalliert werden.

2.3     Erstellen von Installationsdisketten

        Zur Erstellung von Installationsdisketten fuer den
        ELSA-Grafikkartentreiber benoetigen Sie vier leere
        Disketten. Beschriften Sie diese mit 
        "ELSA Windows NT 4.0 DISC 1",  
        "ELSA Windows NT 4.0 DISC 2",
        "ELSA Windows NT 4.0 DISC 3" und
        "ELSA Windows NT 4.0 DISC 4".

        Hinweis: Beachten Sie bitte, dass nicht unbedingt alle
         angegebenen Dateien vorhanden sein muessen, um die
         Funktionsfaehigkeit des Treibers zu garantieren und
         einige Dateien abweichende Datei-Endungen haben koennen
         (z. Bsp. "EGLXLD.DL_" anstatt "EGLXLD.DLL").

        Kopieren Sie nun von Ihrer Treiber CD folgende Dateien
        (soweit vorhanden) auf die bereitgelegten Disketten:

        - Diskette 1 ("ELSA Windows NT 4.0 DISC 1"):
            _INST32I.EX_
            _ISDEL.EXE
            _SETUP.DLL
            _SYS1.CAB
            _USER1.CAB
            DATA.TAG
            DATA1.CAB
            DISK1
            EGLXXL.INF
            INSERV.INI
            LANG.DAT
            LAYOUT.BIN
            LIESMICH.TXT
            OS.DAT
            README.TXT
            SERVICE.INI
            SETUP.BMP
            SETUP.EXE
            SETUP.INI
            SETUP.INS
            SETUP.LID
            UNINST.DLL
            SETUPDIR\001E\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\001F\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0007\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0009\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0011\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0012\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0019\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0021\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0404\_SETUP.DLL
            SETUPDIR\0804\_SETUP.DLL

        - Diskette 2 ("ELSA Windows NT 4.0 DISC 2"):
            DISK2
            EGLXXL.INF
            INSERV.INI
            SERVICE.INI
            TXTSETUP.OEM
            I386\EGLXXLD.DLL
            I386\EGLXXLM.SYS

        - Diskette 3 ("ELSA Windows NT 4.0 DISC 3"):
            DISK3
            EGLXXL.INF
            INSERV.INI
            SERVICE.INI
            TXTSETUP.OEM
            I386\EOGLXXL.DLL

        - Diskette 4 ("ELSA Windows NT 4.0 DISC 3"):
            DISK4
            EGLXXL.INF
            INSERV.INI
            SERVICE.INI
            I386\GLSET\EAPPSXXL.INF
            I386\GLSET\GLSET.CA_
            I386\WINMSUIT\WINMSUIT.INF
            I386\WINMSUIT\WINMSUIT.CA_
            I386\ELSAINFO\EINFOOGL.EX_
            I386\ELSAINFO\ELSAINFO.CA_
            I386\ELSAINFO\ELSAINFO.INF


2.4     Testen der Installation und Ermittlung der
        Treiber-Versionsnummer

2.4.1   Testen der Installation

        Waehlen Sie in der Startleiste unter Einstellungen die
        Systemsteuerung, darin das Symbol "Anzeige".
        Waehlen Sie den Karteireiter "Einstellungen"
        und dort die Schaltflaeche "Konfiguration aendern...".
        Im darauf folgenden Dialog finden Sie u.a. den Hersteller,
        die Versionsnummer sowie die gerade bennutzten
        Treiberdateien angezeigt.

        Hinweis: Wenn Sie dort "Versionsinformation fehlt" lesen,
         haben Sie als Systemsprache nicht US-Englisch eingestellt.
         Dieses Problem tritt bei allen nicht-amerikanischen
         NT-Installationen auf.

2.4.2   Ermitteln der Treiber-Versionsnummer ueber die
        Treiber-Datei

        Lassen Sie sich mit dem Explorer die Dateiattribute einer
        der Dateien EG*.SYS, EG*.DLL oder EMG*.DLL anzeigen.
        Die Datei EG*.SYS finden Sie im Verzeichnis
        SYSTEM32\DRIVERS, die beiden DLLs im SYSTEM32-Verzeichnis
        des aktiven Windows NT.


-------------------------------------------------------------------

3       Zusaetzliche Konfigurationsmoeglichkeiten

3.1     Hinweise zur Installation und Konfiguration

        Alle Tools lassen sich, falls noetig, nachtraeglich manuell
        installieren. Wechseln Sie dazu in das entsprechende Tools
        Unterverzeichnis (Bsp. I386\GLSET), klicken mit der rechten
        Maustaste auf die ".inf" Datei und waehlen den Eintrag
        "Installieren" aus dem Kontextmenue. Nach einem Neustart
        sind die Tools vollstaendig installiert.

        Im Folgenden werden die Einstellmoeglichkeiten des ELSA
        Grafikkarten-Treibers fuer Windows NT und der ELSA
        Utilities beschrieben.

3.1.1   Applikations Einstellungen

        Mit den ELSA Applikations Einstellungen kann das Verhalten der
        3D-Beschleunigung auf ELSA Grafikkarten beeinflusst werden. 
        Sie finden diese unter STARTMENUE/SYSTEMSTEUERUNG/ANZEIGE. 
        Eine detaillierte Beschreibung finden Sie, wenn Sie auf den 
        HILFE Schalter klicken.

3.3     ELSA POWERlib

        ELSA bietet optional fuer den Programmierer das Toolkit
        POWERlib an, mit dem Applikationen erstellt werden koennen,
        die die ELSA Grafikkarten zur grafischen Ausgabe verwenden.
        Dieses Tool ist auch fuer Windows NT verfuegbar.


-------------------------------------------------------------------

4       Bekannte Probleme


        - Bei hohen Aufloesungen, die durch mangelnden
          Video-Speicher kein Double-Buffering mehr ermoeglichen,
          wird automatisch auf die OpenGL-Softwareemulation
          umgeschaltet, wenn die Applikation unter OpenGL "Double
          Buffering" anfordert. Um OpenGL durch die Hardware
          trotzdem zu ermoeglichen, muessen Sie "Double Buffering"
          in der Applikation abschalten!

        - Der Treiber kann nicht in Verbindung mit einer Com4
          Schnitt-stelle betrieben werden!

        - Auf einigen Rechnern dauert der Bootvorgang sehr lange.

        - IDEAS Master Series 6 : Aktivieren der "Caps" verursacht
          Darstellungsfehler in schattierten Objekten.

        - SolidWorks98: unvollstaendiges Neuzeichnen kann in 15 Bit
          Farbtiefe auftreten.

        - N-World 3.2: Schaltflaechen und Menues werden nicht
          korrekt dargestellt.

        - Ist bei Softimage der FastPlayback-Modus nur in Fenstern
          aktiviert, die im Shade-Modus angezeigt werden, so fimmern
          dies beim Abspielen der Animation.
          Abhilfe: Das Fenster auf den Wireframe-Modus umschalten, 
          oder in einem weiteren nicht "Shade"-Fenster auch 
          Fastplayback aktivieren. Der Fehler kann ganz vermieden
          werden, indem in den Treiber-Tools auf den langsameren 
          Blit-Mouds geschaltet wird (Erzwinge Buffer-Blit).
          
-------------------------------------------------------------------

5       History


        5.34.00.322
        -----------
        - erster freigegebener Treiber

        5.34.00.332
        -----------
        - Reaktionsgeschwindigkeit von Schaltflaechen in SoftImage
          3.7 verbessert
        - Anzeigefehler in Pro/ENGINEER behoben
        - Performance Optimierung in Pro/ENGINEER

        5.35.00.340
        -----------
        - Performancesteigerung in Softimage 3.7x

        5.35.00.366
        -----------
        - neues Setup zu Treiberinstallation
        - Bugfixing fuer Softimage 3.7x
        - Bugfixing fuer Pro/Engineer
        - Bugfixing fuer 3D Studio Max 2.x
        - AppSets ersetzen die GLoria Settings
        - neues Tool ELSA Informationscenter
        - Tools werden in Cabinetfiles ausgeliefert

        5.35.00.374
        -----------
        - neues Setup zu Treiberinstallation
        - Bugfixing fuer Softimage 3.7x
        - Bugfixing fuer Pro/Engineer
        - Performancesteigerung in OpenGL

        5.36.00.402
        -----------
        Displaydriver:
        - Stereofaehigkeiten komplettiert
        - Bugfixing fuer Pro/ENGINEER 18
        - Bugfixing fuer Pro/DESIGNER 19
        - Bugfixing fuer OGL Screen Saver

        OpenGL driver:
        - ICD                  2.01.14.128

        Setup und Tools:
        - Setup                2.5
        - ELSAInfo             3.00.02
        - WinmanSuite          1.06.02
        - Applikation Settings 2.16.06

        5.36.00.406
        -----------
        Displaydriver:
        - Bugfixes

        OpenGL driver:
        - ICD                  2.01.14.130

        Setup und Tools:
        - Setup                2.6
        - ELSAInfo             3.00.02
        - WinmanSuite          1.06.03
        - Applikation Settings 3.00.00

        5.36.00.410
        -----------
        Displaydriver:
        - Bugfixes

        OpenGL driver:
        - ICD                  2.01.14.132

        Setup und Tools:
        - Setup                2.6
        - ELSAInfo             3.00.03
        - WinmanSuite          1.06.04
        - Applikation Settings 3.00.01
       
       
        5.36.00.416
        -----------
        Displaydriver:
        - Bugfixes fuer Solidworks
        - Erweiterter Stereosupport

        OpenGL driver:
        - ICD                  2.01.14.134

        Setup und Tools:
        - Setup                2.9
        - ELSAInfo             3.00.03
        - WinmanSuite          1.06.04
        - Application Settings 3.00.01
